경기상상캠퍼스 임학임산학관 리모델링

설계 용역

과  업  내  용  서

2019년도 6월

경기문화재단

목       차

제1장. 과업의 개요

1. 과업의 명칭 및 발주기관

2. 배경 및 목적

3. 과업 개요

4. 과업 범위

5. 과업 내용

6. 과업 기간

7. 과업 기준

제2장. 일반사항

1. 과업수행방법

2. 용역기술자

3. 과업의 착수

4. 업무협의 및 보고

5. 감독자

6. 사용언어 및 문자

제3장. 성과품 작성

1. 성과품 작성

2. 납품 및 검수

제1장. 과업의 개요

1. 과업 명칭 및 발주기관

가. 본 과업의 명칭은 『경기상상캠퍼스 임학임산학관 리모델링 설계 용역』이라 칭한다

나. 본 과업에서 경기문화재단을 “발주기관”이라 하고 수급인을 “계약상대자”라 한다

2. 배경 및 목적

가. 경기상상캠퍼스는 노후화된 건축물을 재생하고자 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등의 제반 주요 시설물의 교체 필요성

나. 도민의 문화생활을 반영한 임학임산학관의 리모델링으로 기존 시설을 현대적, 문화 예술적 기능에 맞는 시설로 성능을 향상∙개선할 수 있는 디자인 설계와 공간 개선 등 시설물의 개선을 통해 경기도민의 문화적 향유에 이바지 하고자 함

3. 과업 개요

가. 발주기관 : 경기문화재단(상상캠퍼스팀)

나. 위    치 : 경기도 수원시 권선구 서둔로 166

다. 시설개요

지번	지역	구역	주용도	비고
103-35외 2필지	자연녹지지역	비행안전제2구역(전술)	교육연구시설

라. 시설규모

대지면적	건축면적	건폐율	연면적	용적률	비고
152,070㎡	1,533.905㎡	8.99%	3,067.81㎡	15.55%

※시설물 규모는 설계과정에서 발주자와 계약상대자가 협의하여 조절될 수 있음

마. 예상공사비 : 일금5,300,000천원이하(부가세 포함)

임학임산학관 리모델링 디자인 및 설계: 일금 226,490천원이하(부가세 포함)

1) 제시된 공사비는 경기상상캠퍼스 임학임산학관 디자인과 관련한 분야의 전부와 시설물 교체를 위한 철거, 건축, 토목, 기계, 소방, 전기, 통신, 설비, 폐기물, 인테리어 등에 대한 모든 공사비이며 설계 용역 금액 산정의 기준 금액임

※ 공사비는 추진과정에서 조정될 수 있음

2) “1)”항에 적합한 설계내역서가 이루어질 수 있도록 하여야 한다

3) 예상 공사비 ±10% 범위 이내에서는 설계용역 금액의 증감이 없는 것으로 한다

4. 과업 범위

경기상상캠퍼스 임학임산학관 및 연계한 전체 옥외부지에 대한 도로의 토목공사(우수관로, 도로포장, 경계석 교체)와 야간경관조명(가로등 또는 보안등)등 환경개선 공사를 포함 한다(공간적 범위는 변경 될 수 있음).

지상1층(현재)

지상2층(현재)

지상3층(현재)

1) 본 과업은 기본, 중간, 실시 디자인 및 설계로 구성되며, 디자인 및 설계는 발주기관과 충분한 협의를 통한 결과도출(PT포함) 및 승인을 전제조건으로 하며, 지번에 따른 구역의 제한 사항을 이해하고 소방 등 시설부분의 인허가 사항의 확인 및 허가사항 완결을 통한 세부적인 내역서 작업을 통해 디자인 및 설계와 공사비를 산정할 수 있어야한다

2) 본 과업은 발주자와 수급인이 체결한 디자인 및 설계용역계약서에 의한 일체의 디자인 시안 및 설계도서 작성, 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료의 작성 등, 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함한다

가) 공간 재배치에 따른 디자인시안 및 설계도면 도출(PT포함) 일체

나) 공사 시행과 관련한 관계법령 규정에 적합한 내역서 및 시방서를 포함한 관련도면 일체

다) 기타 공사를 수행하는데 필요한 제반 도서 작성

3) 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주자의 요청사항을 협의하고 수급인이 수용하여 과업을 완성하는 것으로 한다.

4) 디자인 부분과 시설물 설계 부분이 컨소시엄 진행을 목적으로 디자인 부분과 관련한 사항과 시설물 설계 부분은 “엔지니어링산업 진흥법”, “전기공사업법”, “정보통신공사업법”, “소방시설공사업법”에 의한 관련한 시설물의 소방, 통신, 전기, 건축 등 기술사사무소, 건축사사무소 등 설계 과업수행이 가능하며, 공동 업무수행이 가능하다(공동수급협정서 등이 가능).

5) 본 과업은 협상에 의한 계약으로 진행하며, 최종 협상을 통한 추가 과업의 수행이 가능하여야 한다(별도 요청예정임).

사. 시간적 범위: 기준년도 2019년 / 목표년도 2019년12월20한

5. 과업 내용

본 과업은 『경기상상캠퍼스 임학임산학관 리모델링 디자인 및 설계 용역』을 수행함에 있다.

가. 주변 환경과 조화되고 유지관리가 용이한 적합한 공법(경제성, 안전성, 시공성, 환경성 고려)을 적용

나. 공간프로그램

구 분	용 도	비고
창생공간	시민 공유형 창의적 생산 활동을 할 수 있는 공간 프로그램 구성
문화창의 공간	디자인제작 스튜디오, 창의예술 제작공방, 문화 실험실 공간 프로그램 구성
창의 아카이브	수장고, 온고지신 자료실, 갤러리, 디자인쇼룸 공간 구성

다. 공간 프로그램을 구현할 수 있는 리모델링 디자인 설정 및 기본 공간 구획

라. 리모델링 설계에 대한 전반적인 기술 검토

마. 설계도서 작성

바. 기존 현황에 대한 실측을 바탕으로 리모델링 및 환경개선 부대공사

사. 건축, 토목, 기계, 조경, 전기, 통신, 소방공사 등 상세한 설계

아. 건축물 활용 목적에 맞는 용도변경 등 법규 이행

자. 계약심사 및 건축협의 등 과업과 관련된 행정업무

6. 과업 기간 : 계약일로부터 80일(인허가 및 검수기간 제외)

과업의 수행은 합리적인 공정 계획에 따라 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다

가. 천재지변 등 불가항력의 사유에 따라 과업수행에 차질이 있을 경우

나. 발주기관의 계획변경 등 방침변경에 따라 과업중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 “3. 마”항 이상의 증감이 있을 경우

다. 당초 과업수행에서 예기치 못한 사하의 발생으로 변경이 불가피 할 경우

라. 그 밖에 과업과 관련한 사회통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생할 경우

7. 과업 기준

본 과업은 경기도의 정체성을 부각시킬 수 있는 방향으로 도민의 문화라이프와 최적화된 문화예술 서비스의 구현, 성공적인 문화복지의 실현과 이를 위한 리모델링 디자인 도출과 시설물 교체 설계안 도출이 가능하여야 하며, 과업의 수행결과는 전문성, 기술성, 창의성, 예술성 및 공공시설물의 안정성이 구현되어야 한다

가. 현장 조사에서 해당 과업대상의 핵심가치를 파악하고 이에 대한 보존 및 활용계획을 기본계획에서 세우고 외부 전문가의 의견을 수렴하여 실시설계에 반영해야 한다

나. 폐기물을 포함한 철거계획을 수립하고 자세한 철거도면을 계획도면에 포함시켜야 한다.

다. 설계에 대한 구조 안전확인 및 구조계산서를 제출하여야 한다

1) 임학임산학관의 기존 구조안전진단 결과를 면밀히 검토하여 구조를 계산하고 안전여부를 확인하여 건축법 용도상 용도변경이 필요할시 협의하여 진행한다

2) 설계가 완료되면 과업기간 이후에도 수원시에 건축협의를 진행하며, 용도변경 시 해당용도로 변경완료를 하여야 한다

3) 구조계산서는 건축구조기술사의 확인을 받아 제출하여야 한다

4) 설계 계획상 구조변경으로 구조안전진단이 필요한 경우, 발주자 협의하여 진행한다 추가적인 구조안전진단 비용은 발주자가 부담한다

라. 각종 재료의 선택은 시설물별 특성을 고려하여 내구성, 내마모성, 색상, 질감, 무늬등이 적합하고, 내부 마감 재료는 불연재료, 준불연재료, 난연재료를 관계규정에 의거 선택하여야 한다

마. 사용자재는 K.S품 사용을 권장하며, 기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품 을 선정토록 한다

바. 본 과업을 수행하는 동안 디자인 및 설계자는 토목, 전기, 통신, 기계, 소방과 충분한 협의를 거쳐 발주자가 요구하는 목적물의 설계가 될 수 있도록 하여야 한다.

사. 설계 시 방음 등을 고려하여 설계하여야 한다

아. 건물 에너지이용 효율화를 위해 공공기관 에너지절약 관련사항을 검토해야 한다  (공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정, 산업통상자원부고시 제2017-13호)

자. 수급인은 납품 시 각종 계산서 및 산출서에 대한 책임을 져야하며 비경제적이고 불합리한 설계로 판단될 시는 즉시 수급인 부담으로 수정 또는 보충 설계하여야 한다

차. 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후, 유지관리 과부담 등의 이유로 시설물이 유휴화 되는 일이 없도록 효율적으로 설계한다

카. 장애인이 이용함에 있어 불편함이 없도록 장애인 편의시설을 고려한다

타. 각 분야별(건축, 토목, 기계, 전기, 소방, 통신 등) 중요 협의사항은 기록하여 문서로 만들어 제출하여야 하며, 미 협의에 따른 물량 누락은 각 분야별 설계자에게 책임이 있다

파. 용역계약에 의해 수행된 용역사업의 결과물에 대한 사용권과 2차적 저작물 또는 편집저작물의 작성권은 발주자가 소유하며, 발주자는 정책상 연구 결과물의 내용을 일부 보완 또는 수정 사용할 수 있다

하. 설계도서는 반드시 납품일 10일 전에 제출하여 분야별 담당자에게 검토를 득한 후 납품할 수 있으며, 설계용역 완료시에는 최종 참여기술자의 성명, 담당업무, 참여 기간 등을 기록하고 이를 확인한 후 개인별로 날인하여 제출하여야 한다(미제출시 변경사항이 없는 것으로 간주)

8. 과업 수행

가. 설계방향

1) 주변의 기존건물 및 환경과 조화를 이루면서 사용자의 편의와 동선을 고려한 가장 효율적이고 경제적인 설계를 하여야 한다

2) 건축물의 원형 보존 및 동시대적 ‘활용’에 초점을 둔 설계를 하여야 한다

3) 제작과 체험, 갤러리(전시)와 판매를 함께 할 수 있는 공간계획 그리고 시민 휴식과 여가를 위해 외부 조경 및 편의시설을 고려한 설계를 하여야 한다

4) 공공건축물의 설계도서 작성기준 및 건축물의 에너지절약 설계기준에 합당하여야 하며, 친환경적 건축물이 될 수 있도록 설계를 하여야 한다

5) 전체 시설계획

가) 기존의 교육연구시설을 유지하며 효율적인 리모델링 계획의 수립에 있어 건축물의 물리적 상황을 적절히 고려하여 세부기능을 설계하여야 한다

나) 문화예술교육과 창작실험이 이루어지는 공간의 아이덴티티를 부여하고 각기 다른 형상의 기존 건축물에 동질성을 부여하는 방법론적 접근방식을 고려한 설계를 하여야 한다

다) 리모델링 마스터플랜의 컨셉을 설정하고, 디자인 컨셉에 따른 세부 메뉴얼을 작성한 후, 경제성을 고려한 구체적 단계별 계획을 수립하여 이를 향후 기본설계, 실시설계, 리모델링 공사의 기본지침으로 삼는다

4) 외부공간 디자인

가) 기능을 고려한 외관 디자인 : 기존 건축물이 갖고 있는 원형보존과 차양 및 난간벽체 등 불필요한 외부시설물들의 효율적인 교체 및 철거를 통하여 복합문화예술 공간으로 거듭날 수 있는 이미지 확보방안을 고려하여야 한다

나) 시각적 아이덴티티 확립 : 외부마감재의 부조화로 인한  열악한 건축 환경을 개선하고 기존의 문화시설과는 차별화된 임학임산학관의 아이덴티티를 시각적으로 확립하기 위한 방안을 구축하여야 한다

다) 디자인 컨텍스트의 동질성 확보 : 디자인 요소의 매뉴얼화를 통하여 동질성을 확립하고, 공통의 디자인 요소를 도출하여 설계 및 시공에 적용하여야 한다

나. 사전조사서 작성

설계의 지침과 방향을 제시하기 위하여 다음과 같은 사전조사를 실시하여 담당자와 협의 하여야 한다

1) 주변의 지형지물

2) 기존 건물들 간의 보행동선의 조사

3) 임학임산학관 공간계획 방향, 대지이용계획, 배치계획

4) 부지 내 각 공간의 관련성: 실의 연관관계 결정

5) 교육 및 문화활동을 위한 관련 지원시설의 규모산정

6) 부지 내 각 건물의 동선 : 동선에 따른 실의 위치 설정

7) 부지 내 지장물의 이설, 변경

다. 설계 관련 기타계획 수립 및 검토

1) 주변 환경 연계 옥외 조성 방안 검토

옆 건물동과 연계한 옥외 환경조성 방안을 검토하여야 하고, 외부 환경 조성에 대한 제안을 하여 합리적이고 효율적인 외부 환경 조성을 제시하여야 한다

2) 조경계획 제안

가) 임학임산학관을 위주로 주변의 경관을 고려하여 조경 방안을 제시하여야 한다

나) 조경계획은 단지 내 기존 수목을 조사하여 조화로운 계획이 되도록 제안하여야 한다.

라. 각 공종별 설계구분

1) 기본설계 : 사전조사와 계획설계를 바탕으로 기본설계, 입면계획을 작성하여 설계협의 및 설명회를 하여야 하며, 설계협의회 과정에서 참석자들이 제안한 우수한 안건을 반영하여 기본설계를 완성 후 실시 설계도서를 작성하여야 한다. (설계협의 및 승인 등에 필요한 기간은 전체 용역기간에 포함)

가) 계획안 설명서

나) 입면계획안 : 색채/외장재마감 계획이 포함되어야 한다.

다) 주차계획 평면도 : 기존현황 파악(발주처와 협의)

라) 설계설명서 : 전 공종에 대한 기본설계안을 서술식 또는 표시 등으로 기술하고 그 내용을 다음과 같이 한다.

(1) 현황 : 개요, 면적, 부지현황, 등

(2) 소요시설의 면적, 유효 실내 면적표

(3) 실내 마감표 및 부대시설표

(4) 공법 및 설계기준

(가) 설비계획 : 리모델링 및 환경개선에 따른 설비계획

(나) 기본설계까지의 각 안의 분석과정 및 기타 마감재료 등

(5) 조감도 : 기본계획(안) 작성 시 1개 작성

2) 실시설계 : 협의된 기본 설계도를 기초로 하여 가장 경제적이고 합리적으로 실시설계를 하여야 한다

가) 건축설계

(1) 본 용역의 설계는 공공건축물 관련 건축법령에 저촉되지 않도록 관련 법령에 의거하여 설계하도록 한다

(2) 건축사는 현장답사를 필히 이행하도록 한다

(3) 시공이 불가능하거나 건물의 안전도 저하 또는 과다설계로 예산낭비를 가져올 우려가 있을 시는 무급으로 최단 시일 내에 설계변경을 발주에 제출하여 공사의 공정에 지장이 없도록 하여야 한다

(4) 설계에 필요한 각종 조사 및 시험은 건축사 비용으로 실시하고 보고서를 작성하여야 한다

(5) 전기·통신·소방 설계

(가) 본 용역의 설계는 공공건축물 해당법규에 저촉되지 않도록 관련법령에 의거하여 설계하도록 한다

(나) 통신∙소방 시설물에 대해서는 생활1980에서 공급받도록 하며 모든 시설물은 생활1980동과 네트워크로 연결되어 통합관리를 할 수 있도록 구성한다

(다) 통신설비에 대해서 생활1980동(농원예학관), 청년1981동(농화학관),생생1990, 공작1967동(농업공작실), 공간1986, 교육1964 등과 연계하여 통합관리시스템으로 네트워크를 구성한다

(라) 소방설계는 소방법에 의거 유사시 소방시스템이 정상적으로 가동될 수 있도록 구성토록 한다

(마) 설계사는 현장답사를 필히 이행하도록 한다

(바) 시공이 불가능하거나 건물의 안전도 저하 또는 과다설계로 예산낭비를 가져올 우려가 있을 시는 무급으로 최단 시일 내에 설계변경을 발주자에 제출하여 공사의 공정에 지장이 없도록 하여야 한다

(사) 설계에 필요한 각종 조사 및 시험은 건축사 비용으로 실시하고 보고서를 작성하여야 한다

3) 토목 및 조경설계

가) 전, 후면 부지에 대한 조경설계를 제안토록 한다

나) 기존구조물 보수방법은 가장 효율적이며, 경제적인 방안을 검토하여 제시하여야 한다

다) 건물주변 조경에 대한 기본 설계안을 제시하여 사전에 협의 후 설계하여야 한다.

라) 식재수목은 사전에 경기문화재단과 협의 후 결정하여야 한다

마) 기존 우․오수 및 각종 맨홀의 위치를 파악하여 간섭이 발생하지 않도록 배수 관로 계획을 세워야 한다

바) 기존 정화조의 용량을 검토하되 향후 건물전체 용도변경을 고려하여 설계에 반영해야 한다

사) 하수방식은 주변의 기존 하수관망도와 도시계획에 맞추어 결정하여야 한다

아) 주차장 설계로 인한 기존수목의 재배치 계획을 세워야 한다

자) 배수로는 유효단면적을 잘 판단하여 단면을 결정하여야 한다

차) 배수시설은 종․횡 단면도를 작성토록하고 단면구배는 1/30을 초과하지 않도록 하여야 한다.(단, 불가피한 사정일 때는 예외로 한다)

카) 포장 개체 시 주위 여건을 감안하여 가장 조화되는 방법을 연구하여 설계하여야 한다

타) 기계설비 계획도서

(1) 일반사항

(가) 본 용역을 수행함에 있어 아래의 관계법규와 설계기준 및 본 용역과업내용에 합당하여야 한다

(나) 건축법, 급수조례 및 시행규칙, 폐기물관리법, 에너지이용 합리화법 및 건축설비공사 표준시방서(기계)

(나) 건축물의 에너지절약 설계기준

(라) 본 설계도서의 작성에 있어 위생설비는 화장실, 세면장, 샤워장 등의 일반배수 계통과 특수 배수 계통처리를 충분히 검토한다

(마) 냉․난방설비는 에너지이용 합리화법을 검토하여 설계한다

(2) 사전조사사항

(가) 급배수계통의 조사

(나) 급수원 조사→상수도 분기 예상지점의 관경, 수압, 시상수도 조례 등

(다) 연료(도시가스) 공급원 조사

(라) 대지조건에 관한 조사(인근시설물, 대지형태, 위치)

(마) 기존건물에 대한 설비부하를 조사하여야 한다.

(3) 설비계획에 관한 사항

(가) 부하계산에 의한 용량 결정

(나) 기기별 여유계수를 적절히 고려하여 경제적인 용량이 되도록 한다.

(다) 각 기기는 최대의 효율을 발휘할 수 있도록 설계한다.

(4) 유지관리 지침서 작성에 관한 사항

(가) 유지관리에 지장이 없도록 상세하게 작성한다

(나) 재질, 성능, 환경 등 외부 환경 변화에 따른 유지관리 유의 사항

제2장. 일반사항

1. 과업수행방법

가. 과업수행 일반사항

1) 본 과업내용서는 『경기상상캠퍼스 임학임산학관 리모델링 설계 용역』을 위해 필요한 사항을 규정하고 있다

2) 계약상대자는 과업내용서, 관계 법령 및 제 규정 등에 따라 과업을 성실하게 수행하고, 용역 완료 후에도 설계도서상 오류 또는 관계 법규상 문제가 있을 경우 모든 책임을 지고 변경 또는 변상조치를 하여야 한다. 또한 과업내용서상에 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관과 발주기관에서의 자문회의를 통한 전문가, 기관과 협의하여 처리한다. 아울러 과업내용서상의 문구·용어의 해석 등에 대하여 의견을 달리하는 경우에는 양질의 용역성과 도출이 가능한 방향에서 상호 협의하여 결정하며, 조정이 어려울 경우에는 발주기관의 해석을 우선으로 한다

3) 계약상대자는 과업 수행 시 전 용역과정에서 담당자와 협의하여야 하며, 발주기관이 지정한 감독관의 지휘·감독을 받아 과업을 수행한다

4) 과업 수행 중 사용되는 자료는 가능한 그 출처를 밝혀 객관성이 확보되도록 하여야 하며 각종 참고자료는 가능한 공신력 있는 공공기관의 자료를 활용하고 인용된 자료는 가능한 출처를 명시한다

5) 행정적인 관련자료 수집 및 지원이 필요한 경우 발주기관은 관계부서와 협의하여 관련 자료를 계약상대자에게 제공할 수 있으며, 제공된 자료에 대하여 계약상대자는 오류 및 정확성을 반드시 확인한 후 사용하여야 한다

6) 계약상대자는 과업 수행 중 각종 자문회의 등을 위해 발주기관의 자료제출 요청이 있을 경우 기일 및 시간 엄수하여 제출하여야 하며, 자료제출 등 각종 보고회에 수반되는 비용은 계약 상대자가 부담하는 것을 원칙으로 한다

7) 제출 보고서에는 본 과업 수행을 위해 참여하였던 기술진을 수록하여야 한다

나. 책임

1) 설계오류

가) 최종 납품되는 성과품에 대한 모든 책임은 계약상대자가 진다

나) 과업 결과에 계약상대자의 귀책사유 및 하자가 발생되었을 경우 발주기관의 검토를 받아 작성된 사항이라 할지라도 계약상대자의 설계 오류에 대한 책임은 면제되지 않으며 계약상대자의 부담으로 수정·보완하여야 한다

다) 계약상대자는 용역이 완료된 후라도 과업과 관련되어 발주기관의 수정 또는 보완 요구가 있을 경우 자료의 보완 및 수정에 응하여야 하며 필요한 제반 자료를 제출하여야 한다

2) 보안사항

가) 계약상대자는 과업수행 기간 중 모든 용역 사항에 대하여 보안책임이 있으며, 용역 수행시 보안상 결함이 없도록 하여야 한다

나) 본 과업내용서에 따라 작성되는 보고서 등 모든 성과품, 보안을 유지할 필요가 있다고 발주기관이 인정하여 지시한 문서나 도서, 과업 수행에 따라 습득된 지식 등에 대하여 발주기관의 승인 없이 계약상대자가 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안되며, 과업 수행 중 발생되는 각종 공사 폐기물은 지정폐기물업체에서 분쇄 또는 소각 처리하여야 한다

다) 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 민·형사상의 책임은 계약상대자에게 있으며 보안 유지에 소요되는 제반비용은 계약상대자의 부담으로 한다

라) 계약상대자는 보안규정 준수 및 보안 대책을 수립하여 대표자와 참여 기술자의 보안각서를 착수계 제출시 함께 제출하여야 한다. 아울러 과업 참여 인력 변경시에도 인수·인계를 철저히 하여 과업 내용의 유출을 방지하도록 하여야 한다

마) 계약상대자의 고의 또는 과실로 보안각서에 기재된 내용을 위반하였을 경우 발주기관은 참여인원 교체 요구 및 벌점을 부과할 수 있으며 계약 상대자는 이를 수용하여야 한다

3) 손해배상

계약상대자는 과업을 수행함에 있어 고의 또는 과실로 인해 용역 목적물 또는 제3자에게 손해를 발생하게 한 경우 이를 배상하여야 한다

4) 저작권 관련사항

가) 과업 결과물에 대한 지적재산권 일체는 발주기관이 소유하며 아울러 2차적저작물 또는 편집 저작물의 작성권도 발주기관이 소유한다

나) 발주기관은 정책상 과업 결과물의 내용을 일부 보완 또는 수정할 수 있다

다) 과업 완료 후에 타인이나 단체 등으로부터 저작권 등 소송 분쟁 발생시 계약 상대자는 이에 대한 민·형사상의 책임을 진다

5) 기타사항

가) 계약상대자가 발주기관에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의제기는 서면으로 하여야 효력이 발생한다

나) 계약상대자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다

다) 계약상대자는 과업을 수행함에 있어 관계법규에 저촉되는 행위로 인한 모  든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다

다. 과업변경 조건

1) 계약상대자는 용역수행 중에 주요 과업내용에 대한 변경 없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성 여부를 면밀하게 검토하여 타당한 경우 변경으로 인한 전체 용역비 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 발주기관의 지시를 받아 우선 과업 변경하여야 한다

2) 다만 주요 과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관에게 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며 과업내용 변경에 필요한 내역서 등 관련자료를 발주기관에 제출하여야 한다

3) 다음 항목에 해당하는 사항이 발생될 경우 예산의 범위 내에서 과업변경 또는 정산할 수 있다

가) 제1장 3항을 초과하는 사항이 있을 경우

나) 정책 변경이나 불가피한 사정이 발생하여 과업 변경이 필요한 경우

다) 과업 물량의 현저한 증·감이 발생한 경우

라) 발주기관이 필요하여 계약상대자와 합의한 경우

마) 기타 설계변경 또는 정산이 필요하다고 인정되는 경우

바) 관련 법규에 따른 해당 절차 이행비용이 과다할 경우

라. 계약해지

1) 발주기관은 다음과 같은 행위가 발생하였을 때에는 계약위반 행위로 간주하여 계약 해지 또는 관계 규정에 의거 조치할 수 있다

가) 발주기관의 제반 지시사항을 특별한 이유없이 기한 내 이행하지 않을 때

나) 계약기간 내 과업을 완료할 능력이 없거나 현저하게 공정이 미달될 때

다) 과업수행이 성실하지 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정될 때

라) 발주기관의 정당한 지시에 불응하여 과업을 진행할 때

마) 시설물 설계와 관련한 기술조건의 미비자의 설계참여

바) 기타 중대한 계약조건의 위반이 있을 때

2) 계약위반 행위로 간주하여 계약해지 등의 조치를 취하고자 할 때에는 조치 전에 2회 이상 계약상대자에게 과업의 성실한 수행을 요구하여야 한다

3) 과업 수행 중 정책 변경 등 불가피한 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부에 대하여 과업을 변경할 수 있다

2. 용역기술자

용역기술자 구성 및 운영

1) 본 과업 수행에 참여하는 기술진은 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 이루어지도록 하여야 한다

2) 발주기관은 과업에 참여하는 기술진 등이 다음과 같은 사유로 과업의 적정한 수행에 부적격 하다고 판단하는 경우 교체를 요구하고 관계법령에 따라 필요한 조치를 취할 수 있으며 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이를 따라야 한다

가) 참여기술자는 디자인설계, 전시실 시설물설계 등과 관련한 기술을 소지하지 아니한 경우

나) 참여기술자가 사전 승낙을 얻지 아니하고 정당한 사유없이 당해 과업에 참여하지 아니할 경우

다) 참여기술자의 고의 또는 과실로 과업을 부실하게 하였을 경우

라) 참여기술자가 설계 능력 및 기술이 부족하여 설계 시행에 차질을 초래한다고 인정 될 경우

마) 참여기술자가 용역감독자의 정당한 지시에 응하지 아니할 경우

3) 과업에 참여하는 기술진이 과업을 수행할 수가 없을 때에는 발주기관의 승인을 받아 동등 이상의 자격을 갖춘 기술진으로 즉시 교체하여야 한다

3. 과업의 착수

계약상대자는 발주기관의 과업착수 지시일자에 과업에 착수하여야 하며 착수시 다음 각 호의 서류를 계약담당자 및 감독자의 승인을 받아 제출하여야 한다

가. 착수계

1) 용역 책임기술자 선임계

2) 예정공정표

나. 분야별 참여기술자 투입계획서

다. 용역비 산출내역서

라. 보안대책 및 보안각서

마. 청렴계약 이행 서약서

바. 그 밖에 용역 수행에 필요한 사항

4. 업무협의 및 보고

가. 업무협의

1) 계약상대자는 발주기관 및 발주기관이 정한 전문가·기관과 수시로 협의하여 본 과업을 추진하여야 한다

2) 계약상대자는 발주기관에서 진행하는 자문회의 등에서 제시하는 사안을 수용하고 업무 협의하여 반영 및 과업의 내용을 조정할 수 있어야 한다

3) 계약상대자는 자체 회의 또는 전문가 회의를 개최할 수 있으며 개최 후 2일 이내에 회의 결과에 대한 회의록을 서면으로 작성하여 발주기관에 제출하여야 한다

나. 업무보고

1) 공정보고

가) 설계자는 설계진행시 정기적으로 디자인 및 설계 진행사항을 보고하여야 하며, 진행사항별 회의 자료를 별도 기록 후 성과품에 포함한다

나) 업무 회의

(1) 일반사항

(가) 용역 기간중 다음의 회의 개최를 기본으로 하며, 디자인 확정을 위한 PT를 포함한다

(나) 업무 착수회의

(다) 디자인 및 기본설계 회의

(라) 디자인 및 중간설계 회의

(마) 디자인 및 실시설계 회의

(2) 본 과업지시서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 수급인이 임의로 해석할 수 없으며, 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다

(3) 본 디자인 및 설계에 대한 다양한 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주자의 승인을 받아 채택할 수 있다

다) 공사비 산정용 원가계산서는(시방서 포함) 정부공인자료 등 객관적인 근거에 의하여 산정하며, 주요 물품은 조달청 3자 단가의 물품을 설계한다

2) 공청회 : 발주기관과 별도 협의

3) 자문 및 심의

계약상대자는 자문회의 등의 의견수렴을 위해 발주부서가 요구하는 시기에 참석하여야 한다

5. 감독자

가. 본 과업에서 감독자라 함은 본 디자인설계의 수행을 지휘감독하며 과업의 전반적인 사항에 대하여 확인하는 발주처의 직원[감독자(정)] 또는 그의 대리인으로 하며 아래와 같이 세분화 한다

1) 감독자(정) : 계약담당자 및 사업담당자

2) 감독자(부) : 발주처의 대리인

나. 발주기관은 원활한 용역 업무 수행을 위해 수시로 계약 상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무 내용을 확인·지휘·감독할 권한을 가지며, 계약 상대자는 이에 적극 협조하여야 하며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 감독자와 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다

1) 기술인력 동원 현황

2) 용역 단계별 전시물의 디자인 부분과 시설물(조명포함) 설계부분에 대한 과업 추진내용 및 공정 현황

3) 기타 확인이 필요한 사항

6. 사용언어 및 문자

가. 과업을 수행함에 있어 사용하는 언어는 한글로 함을 원칙으로 하되, 업무상 필요한 통역, 번역에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다

나. 사용단위는 계량에 관한 법률에서 규정한 단위를 사용한다

다. 과업성과품에 사용하는 용어, 맞춤법, 문장구성, 표현 방법 등은 발주기관 및 계약상대자 간 해석상의 분쟁이 야기되지 않도록 알기쉽게 풀이하여 정확히 정의한 후 사용하여야 한다

제3장. 성과품 작성

1. 성과품 작성

가. 일반사항

1) 수급인은 디자인 및 설계용역 성과품을 발주기관의 승인을 득한 후 납품하여야 한다.

2) 디자인 및 설계도서는 관련법규와 제반규정 및 본 과업지시서의 설계지침에서 제시한 기준으로 작성한다

3) 도면 및 내역서 등은 은 자격 있는 기술자가 작성하여야 한다

4) 설계도면 작성시 상세도는 인테리어 설계부분이 충분이 반영되어야 한다

나. 각종 조사작업

1) 문헌 및 서류조사

해당 관할관청 및 사업시행자로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 토지이용 계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례, 지구단위계획자료 등 필요한 사항을 모두 조사․입수하여야 한다

2) 현장조사

가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반  시설에 관한 일체의 사항을 조사한다

#조사항목 : 상수도, 도시가스, 지역난방 인입 배관위치 및 구경 수압(공문 처리), 시배수로(우․ 오수)위치, 크기(관경)

3) 측량조사

가) 설계측량은 사업부지의 위치, 경계 및 면적을 측량한다

나) 현황측량은 부지내외의 평면 형상 및 고저관계를 나타내는 지형측량과 부지내외의 건물 및 지하 매설물의 현황측량을 한다

다) 측량면적은 사업경계선으로부터 주위의 여건 및 설계수행을 감안하여 발주자와 협의 후 결정한다

4) 공동구 조사 및 활용방안 검토

가) 부지 내 기존에 설치된 공동구를 조사하여 설계도면에 반영하여야 한다

나) 조사된 공동구에 농업교육학관에 사용될 전기, 통신, 소방, 상수도 등 기반시설 설치가 가능한지 여부를 검토하여 공사비 절감방안을 제시하여야 한다

다) 기존 공동구를 관리할 수 있는 최적의 방안을 제시하여야 한다

다. 설계된 특수재료에 대해 경기문화재단이 필요하다고 인정되는 사항은 시험검사를 공인된 시험기관에 의하여 시행하고 결과보고서를 제출하여야 한다

라. 수급인은 설계도서 납품 전에 본 건 일체에 대하여 제3자에게 공개 또는 발표하여서는 안 된다

마. 수급인은 제출도서 일체에 대하여 책임을 지며 시공도중 설계도서가 부합되지 않을 경우 현지조사 및 시험을 경기문화재단의 요구에 따라 시행하여야 하며 이때의 비용은수급인이 부담하여야 한다. 또한 검수 후에도 설계상의 결함사항 및 수정사항은 발주자의 요구에 즉시 응하여야 한다

바. 성과품의 작성

1) 디자인 및 설계도면과 인테리어 도면은 CAD 프로그램 등을 이용하여 작성하고 그 결과를 CD에 저장하여 제출하며, PDF파일로도 제출한다

2) 설계도면에는 작성자, 검토자 등 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인한다

3) 공사비내역서(원가계산서)

가) 원가계산서는 설계내역서, 단가산출서, 물량산출서, 일위대가로 구별하여 작성한다

나) 내역서는 공종별로 구분하여 작성한다

다) 전시실 디자인, 전시실 시설물별 편성예산에 적합하게 구분하여 개별 납품하여야 하고 전시실 시설물의 각 공종별 별도 구분하여 납품하여야 한다

2. 성과품 납품 및 검수

가. 본 설계용역에 대한 납품은 조달청에 시설공사 계약을 의뢰할 수 있도록 경기문화재단이 제시하는 자료에 의거 납품하여야 하며, 최종 설계도서는 경기문화재단의 검수자가 충분히 검수할 수 있도록 계약납품일 10일 이전에 제출하여 검사를 받은 후 완료일까지 제출하여야 한다

나. 설계서 원도, 각종 디스켓 및 산출근거 (공사비 계산 및 기타 자료) : 원본은 최종납품과 함께 CD 2장, USB 2매, 각 공종별 제본 5부를 제출하여야 한다.(CAD&PDF파일)

(1) 설계보고서

(2) 실내투시도

(3) 조감도

(4) 설계예산서(설계설명서, 설계내역서, 단가산출서, 수량산출서)

(5) 설계도면

(6) 공사시방서

(7) 유지관리지침서

(8) CD타이틀

(9) 인허가 서류 및 도서

(10) 보수·보강 서류 및 관련 내역서

(11) 공사입찰용 설계도서(조달발주용)

(12) 기타 발주청이 요청하는 자료

다. 성과품의 납품

※ 상기의 제출부수는 통상의 것으로 변동부분은 발주처와 최종 협의하여 결정 및 적용한다.

번호	납품 도서명	내 용	수량	비 고
창생 공간	설계도면	A2 반절로 접은 책자형 창생공간 설계도면	5 부	종합 : 2부(총괄) 분야별(건축, 토목, 기계, 전기, 소방, 통신)은 3부씩
		A3 도면을 반절로 접은 책자형(백상지)	5 부	종합 : 2부(종합), 분야별(건축, 기계, 전기)은 3부씩
	투시도		2컷
	공사시방서 (공통,특기시방서포함)	A4 인쇄형	5 부	종합 : 1부, 분야별(건축, 기계, 전기)은 4부씩
	공사비산출서(공통) (일위대가, 단가대비표포함)	건물별 구분 작성	5 부	1부는 종합 4부는 분야별
	공사시행 공정표(공통)	횡선식 네트워크(PER-CPM)	5 부	별지 : 5부
	설계설명서(공통)	A4 인쇄형(과업지시서에 따른 설계설명서	5 부
	구조계획서(건축) 설계계산서 (기계,전기,토목)	A4 인쇄형
	기 타	건축협의, 사업시행협의 등 각종 협의․승인에 따른 관계 설계도서	1 식	상기 2∼8항 까지의 수량에 포함 되지 않고 별도임
	CD작성(PDF파일 별도 작성)	각종설계도면(AUTO CAD), 내역서, 설계설명서, 시방서 등	3 개

3. 기 타

가. 본 설계는 경기도의 예산편성방침으로 정한 시설비 단위단가에 의한 추정공사비를 초과한 설계금액이 되지 않도록 한다

나. 발주자의 필요에 의하여 각 공종별(예 : 시설, 공업 등)설계용역 협의회 개최요청 및 발주자 관계자 협의회가 있을 시는 즉시 각 공종별 설계자 또는 담당자가 참석토록 하여야 하며, 필요시 설명자료를 작성하여야 하며, 협의회 내용을 검토하여 충분히 반영토록 한다

다. 용역수행 중 과업내용 및 방침이 변경되었을 때는 즉시 변경된 방침에 따라 과업을 수행하여야 하며 타 공종에 변경된 내용을 반드시 통보하여야 한다

라. 용역수행 완료 후 시공과정에서 난해한 설계부분과 누락된 부분이 있을 시는 반드시 설계도서를 보완하여야 한다

마. 본 과업지시에 제시된 이외의 사항이라도 본 과업수행을 위하여 필요한 것이라고 인정 될 시는 보완하여야 한다

바. 발주자는 중대한 상황의 변동 등으로 과업의 내용을 일부 또는 전부의 이행을 일시 중단시키거나, 과업의 범위를 변경할 수 있다

사. 용역수행자는 심의 및 인허가 관련된 도서를 작성해야 한다

아. 용역대가의 조정 및 변경

설계 과업 중 미비한 설계변경 시 설계금액에 대하여 변경 없이 진행하고, 기타사항은 상호 협의하여 진행한다

자. 본 과업수행에 있어 과업내용서의  문맥해석 등에 대하여 의견이 상이할 때에는 발주자의 해석에 따르는 것으로 한다