국 문 규 격 서

정부물품분류번호	품목번호	품 목	단위	수량
45121522		적외선카메라	대	1

A. 특성

1. 자료의 조사에 효과적인 적외선 영역 촬영을 뛰어난 화질과 조작성으로 운용하기 쉽게 실현

2. 연구 및 감정 작업에 새로운 시야와 스피드를 제공

3. 적외선과 가시광선 두 모든 영역에 대응하는 촬영 시스템(IR 컷트 필터 67mm)

4. IR컷 필터를 없애고 렌즈 전면에 가시광선 차단필터를 장착하여 적외선 영역만을 받아들일 수 있음

5. 먹 이나 탄소성분의 관찰에 적합하고, 그을려서 판독이 어려운 목간에서도 문자를 선명하게 포착할

수 있는 등 다양한 자료의 해석에 유효

6. 가시영역에서 약 1100nm까지 커버하는 광대역 적외선 감도 특성

7. 촬영범위 및 각도를 바꾸지 않고 적외선영역, 가시광선 영역 두 화상을 촬영, 비교 가능

8. 44 × 33mm, 유효 약 4000 만 화소의 대형, 고화소 CCD센서를 탑재

9. FA645렌즈 장착시 방진, 방적구조/ -10도씨 내한동작 보증

10. CCD의 감도범위가 넓고 적외선영역의 폭넓은 파장에 대응

11. 전자 수준기 촬영/ 조사를 실현

12. 접안 한 상태로 구도와 카메라의 기울기를 동시에 조정할 수 있어 편리

B. 규격

1. 44 X 33 대형 CCD 센서

2. 유효 약 4000만 화소

3. 고화질 계조(Gradation) 표현 14bit A/D변환

4. Dust removal 기능 DRII 탑재

5. 방진, 방적 고 기밀 시스템

6. TTL 중형 디지털 DSLR 카메라

7. 촬상소자(센서) : 총 화소수 약 4001만 화소,

종류 (원색필터ーCCD), 사이즈 (44×33mm), 픽셀피치 (6.0μm×6.0μm)

8. 기록화소수 : 정지화면【JPEG】L[40M] (7264×5440픽셀), M[32M] (6528×4896픽셀),

[21M]（5376×4032픽셀), S[13M]（4224×3168픽셀), [7M] 3072×2304픽셀)

【RAW】[40M] (7264×5440픽셀).

9. 화질 : 정지화면 RAW (14bit) : PEF, DNG

JPEG：★★★（슈퍼 파인), ★★（파인), ★（이코노미), RAW와 JPEG의 동시기록 가능

10. 파일 형식 : 정지화면 RAW (PEF/DNG), JPEG (Exif 2.21)준수, DCF 2.0준수

11. 감도（표준출력감도) : AUTO/200~1000, 확장/100~1600 (1EV 단계, 1/2EV 단계,

또는 1/3EV 단계）

12. 기록매체 : SD、SDHC 메모리카드（듀얼 슬롯）

13. 화이트밸런스 : 촬상 소자에 의한 TTL방식（미세조정 가능）

자동, 태양광, 그늘, 흐림, 형광등(D:주광색, N:낮 백색, W:백색, L:전구색),

백열등, 플래시, CTE

매뉴얼1, 매뉴얼2, 매뉴얼3, 색온도 지정 (3종)

14. 사용자 지정 이미지 : 선명한, 내츄럴, 인물, 풍경, 강렬 색감, 희미함, 리버설 필름, 모노 톤

15. 뷰 파인터 : Focusing 스크린 교환식

종류 - 케플러 망원경식, Trapezoid 프리즘 파인더,

내츄럴 브라이트 매트 포커싱 스크린, 시야율 약 98%

시도 조정기능 - 약 -3.5 ~ +2.0m－1, 배율 - 0.62×(DFA645 55mm F2.8・∞),

약 0.85×(FA645 75mm F2.8・∞）

13. 화상 모니터 : 형식 - TFT 컬러 LCD, 광시야각 타입, 밝기 조정기능, 색상 조정기능 탑재,

AR 코팅, 강화유리 (경질 보호유리)

이미지 크기 - 3.0인치, 도트 수 - 92.1만 화소

14. 미리보기 : 미리보기 형식 - 광학 프리뷰 / 디지털 미리보기

15. 재생기능 : 1화상, 2화면, 4화면, 9화면, 16화면, 36화면, 81화면, 확대 (최대 32배까지,

스크롤 가능), 회전보기, 폴더보기, 새폴더보기, 슬라이드 쇼, 히스토그램, 크기조절,

자르기, 노출과다 경고표시, 달력보기, 인텍스보기

16. 디지털필터 : 재생시 - 모노톤, 색추출, 컬러, 베이스 메이크업, 소프트

17. 노출제어 : 측광방식 - TTL 개방 77 분할측광, 중앙 중점측광, 스팟 측광,

노출범위 - EV2~21 (55mm F2.8/ ISO200)

노출모드 - 프로그램, 감도 우선, 셔터 우선, 조리개 우선, 셔터 및 조리개 우선,

매뉴얼, 밸브, X 노출보정 ±5EV

AE잠금 - 버튼식 (타이머식 : 사용자정의 설정에서 설정한 측광작동시간의 2배)

셔터 버튼 반 누르기 계속

18. 셔터 : 셔터방식 - 전자제어식 주행 포컬플래인 셔터

셔터스피드 - 오토 1/4000초 ~ 30초,

매뉴얼 : 1/4000초 ~ 30초 (1/3EV 스텝 또는 1/2EV 스텝), 밸브

19. 드라이브 모드 : 1 컷, 연속, 셀프타이머 (12초후, 2초후), 리모콘 (즉시, 3초후, 연속), 인터벌,

다중노출, 노출 브라켓, 확장 브라켓

연속촬영 - (메모리카드 1장에 기록하는 경우) 약 1.1매/ 초 RAW(PEF) +

JPEG(40M/★★★) : 약 13프레임까지, RAW(PEF) : 약 13프레임까지,

RAW(DNG) : 약 13프레임까지, JPEG(40M/★★★) : 약 13프레임까지

미러 업 - 전용 다이얼에 의해 설정가능

20. 싱크로 : 핫슈, X 싱크로 소켓, 동조속도 1/125초, P-TTL, 후막 싱크로, 광량 비 제어,

고속 싱크로, 무선 싱크로 가능(대응 외장 스트로보에서)

21. 더스트리무발 : 초음파 진동에 의한 촬상소자 크리닝 기능「DRⅡ」, 더스트 리덕션 투 기능

22. 저작권 정보 : “촬영자명”, “저작권자명”을 화상 파일에 기록, 소프트웨어에서 변조 유, 무를 확인

가능

23. 시계기능 : 월드 타임 - 세계 75개 도시 대응(28 타임 존)

24. 기록폴더 : 폴더이름 - 날짜 (100_1018, 100_1019...) / 파일이름 - 표준 / 사용자 설정

25. 전원 : 충전식 리튬 이온 배터리 D-LI90P, AC아답터 키트 (별매)

26. 배터리수명 : 촬영가능매수 - 약 800장 (23℃）*약 700장 (0℃), 약 650장 (-10℃）

재생시간 - 약 440분 (23℃), 약 440분 (0℃), 약 380분 (-10℃）

* 신품의 D-LI90사용은 23℃, 촬영매수는 CIPA 규격에 준한 측정조건에 의한

기준입니다. 사용 조건에 따라 다릅니다.

27. 외부 인터페이스 : USB2.0 (하이스피드 대응 - mini B타입), 비디오 출력단자 (미니잭),

HDMI 출력단자 (타입C mini), 외부전원 단자, 외부 릴리즈 단자,

X 싱크로 소켓

28. 비디오 출력방식 : NTSC / PAL

29. PictBridge : 비대응

30. 렌즈 마운트 : Bayonet 마운트 (AF커플러 정보접점, 전원접점 부착)

31. 사용렌즈 : 바디와 호환이 가능한 마운트 렌즈

32. 외형 치수 : 약156mm(폭) × 117mm(높이) × 119mm(두께) (돌출부 제외)

33. 질량(무게) : 약 1480g (전지, SD카드 x 2장 포함), 약 1400g (본체만)

C. 악세사리

1. 카메라 렌즈 55mm F2.8 AL                     1개

2. Battery                                         2개

3. (Battery) charger                                1개

4. Image transmitter, 이미지 전송 프로그램         1개

5. Remote control                                1개

6. Camera bag                                    1개

7. Memory card(SDHC Class10 32GB)               1개

D. 비고

1. 교육 및 설치는 사용자가 원하는 곳에 무상으로 설치한다.

2. 무상보증 기간 : 1년.

3. 기기 납품 후 설치 장소에서 설치, 운용, 시험검사 및 교육을 진행한다.