국 문 규 격 서

정부물품분류번호	품목번호	품 목	단위	수량
23211192		진공함침장치	대	1

A. 특성

1. 진공게이지 및 각종 조절밸브의 전면부 부착으로 기기 작동의 편리성 도모

2. Anti-Paraloid 시스템의 채용 및 계기부착으로 유물 안전성 시스템의 내구성 도모

3. Flexible pipe Line을 채용하여 Leak rate, 배관의 떨림현상 최소화

4. 함침조에서 진공펌프로 흡입되는 증발수분과 가스를 냉동Trap을 거치도록 설계

B. 규격

가. 콘트롤 패널 :

1. 작동밸브 : VACUUM(진공가동) / VENT(진공해제), RESIN(수지) 공급밸브

2. VACUUM GAUGE : 함침조 내의 진공도표시

3. SIGNAL & TROUBLE : 콜드트랩 냉동시스템과 펌프의 작동여부 표시

4. V-METER, A-METER : 기기전체의 전원공급여부를 확인

6. COLD TRAP TEMP : 콜드트랩의 온도표시

6. LAMP SWITCH : 함침조 내의 조명스위치

7. VACUUM PUMP SWITCH : 진공펌프 작동스위치

8. COLD TRAP SWITCH : 콜드트랩 작동 스위치

9. MAIN LAMP : 메인 램프

10. MAIN SWITCH : 메인 스위치

11. 함침조크기 : 1000 x 400 x 400mm

12. 재질 : All Stainless 316

13. 바퀴 : 4EA(브레이크형)

12. 진공펌프 : 200L/mim

14. 도어 : Top open, 가스실린더 서포트 적용, 시창구 적용

15. View Window : Tempered Glass

16. 진공도 : 0～760mmHg

17. Vacuum Packing : Viton(내화학성 재질)

나. 냉동트랩 :

1. 최대 –80℃, 드레인 설치 및 Openable glass trap×3EA

2. Microprocessor digital controller

C. 설치조건

1. 교육 및 설치는 사용자가 원하는 곳에 무상으로 설치한다.

2. 무상보증 기간 : 1년.

3. 기기 납품 후 설치 장소에서 설치, 운용, 시험검사 및 교육을 진행한다.

4. 기존 설치된 장비의 철거 및 이동을 사용자의 요구대로 처리한다.

(경기도 화성시 남양읍 소재 유물보관창고로 철거 및 이전)