심  사  결  과  서

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 생생1990 화장실 개선 공사

○ 위    치 : 수원시 권선구 서둔로 166

○ 공사내용 : 화장실 개보수(면적 139.15㎡, 지상1~3층, 6개소)

○ 공사금액 : 326,843천원(도급 326,843천원)

※ 전기공사는 별도 발주 대상이므로 심사대상 금액에서 제외

○ 공사기간 : 착공일로부터 40일(요청기관 : 경기문화재단)

□ 심사결과                                               (단위 : 천원)

구분	심 사 대상액	심사액	조정액			조정률	비고
			합계	증액	감액
합계	326,843	322,795	△4,048	2,725	△6,773	△1.24%
건축	222,893	219,337	△3,556	1,766	△5,322	△1.60%
기계	103,950	103,458	△492	959	△1,451	△0.47%

□ 주요내용

[ 건 축 ]

○ 일위대가 및 수량 등 조정 : 11종

○ 가격정보 등을 통한 자재단가 조정 : 17종

[ 기 계 ]

○ 일위대가 등 산출내역 조정 : 3종

○ 가격정보 등을 통한 자재단가 조정 : 7종

붙임  1. 세부 심사내역(건축)  1부.
2. 세부 심사내역(기계)  1부.

[붙임 1]

1. 세부 심사내역(건축)

■ 일위대가 및 수량 등 조정                                                (단위 : 원)

공종별 조정 내용	단위	수량	설계금액	심사금액	조정액	비고
○ 화강석 변기턱(습식, 물갈기) / 마천석, 150×30mm - 모르타르 비빔 : 0.0045㎥ → 0㎥ ※ 일위대가 내 공통7-4-1(석재판 붙임, 습식공법)에 모르타르 비빔이 포함되어 있으므로 적용 제외	m	1	37,051	36,640	-411	호표14
○ 화강석 변기턱(습식, 물갈기) / 마천석, 380×30mm - 모르타르 비빔 : 0.0114㎥ → 0㎥ ※ 일위대가 내 공통7-4-1(석재판 붙임, 습식공법)에 모르타르 비빔이 포함되어 있으므로 적용 제외	m	1	87,769	86,728	-1,041	호표15
○ 화강석 창대석(습식, 물갈기) / 마천석, 150×30mm - 모르타르 비빔 : 0.0045㎥ → 0㎥ ※ 일위대가 내 공통7-4-1(석재판 붙임, 습식공법)에 모르타르 비빔이 포함되어 있으므로 적용 제외	m	1	37,051	36,640	-411	호표16
○ 판유리 끼우기/ 10mm이상 - 유리공 : 0.136인 → 0.124인 - 보통인부 : 0인 → 0.017인 ※ 건축10-3-1(창호유리 설치) 개정품셈 적용	㎡	1	26,276	26,309	33	호표39 (증)
○ 모르타르 배합 - 모래채가름 포함 → 모래체가름 제외 - 보통인부 : 0.66인 → 0.43인 ※ 모르타르 제품을 사용하므로 채가름 불필요	㎥	1	91,271	59,464	-31,807	호표66
○ 유성페인트 붓칠 / 철재면 2회 1급 - 건축11-2-4(유성페인트, 붓칠, 철재면) → 조달청 시장시공가격(조합페인트 붓칠, 철재면)	㎡	1	9,950	6,300	-3,650	호표78
○ 바탕고르기 / 바닥, 24mm이하 기준 - 보통인부 : 0.018인 → 0.012인 - 공구손료(인력품의 2%) 반영 ※ 건축3-1-1(바탕 고르기) 개정품셈 적용	㎡	1	10,067	9,421	-646	호표85
○ 바탕고르기 / 벽, 24mm이하 기준 - 보통인부 : 0.023인 → 0.016인 - 공구손료(인력품의 2%) 반영 ※ 건축3-1-1(바탕 고르기) 개정품셈 적용	㎡	1	13,357	12,636	-721	호표90
○ 몰딩 설치 - 건축8-1-5(조이너 및 몰딩 설치) → 조달청 시장시공가격(AL몰딩 설치, 재료비 별도)	m	1	7,397	1,294	-6,103	호표104
○ 방습거울설치 / 합판 12mm+STS1.5mm, 틀 포함 - 유리공 : 0.11인 → 0.083인 - 보통인부 : 0인 → 0.013인 ※ 거울끼우기에 건축10-3-1(창호유리 설치) 준용	㎡	1	86,676	82,126	-4,550	호표183
○ 퇴직공제 부금비 반영 - 원가계산에 누락 → 직접노무비의 2.3% ※ 추정공사비가 3억원이상 공사이므로 반영 대상	식	1	원가계산서 조정			(증)

품명	규격	단위	설계단가	심사단가	조정액	비고
철강설	고철	㎏	229	330	101	가격정보
철강설	스테인리스	㎏	1,200	1,450	250	거래가격
일반구조용압연강판	2.3mm	㎏	719	700	-19	가격정보
레미콘	25-18-12	㎥	62,110	62,045	-65	유통물가
시멘트	건재상	포	4,845	4,182	-663	물가정보
용접철망	와이어메시, #8-150×150	㎡	2,018	1,920	-98	물가정보
장애자화장실 슬라이딩 도어	큐비클	개소	700,000	500,000	-200,000	거래가격
소변기칸막이	강화유리	개	160,000	130,000	-30,000	거래가격
손잡이	장애자용손잡이, 소변기용, STS304 ∮38,1.5t	조	93,000	89,100	-3,900	가격정보
시너	KSM6060 1종	ℓ	3,194	1,840	-1,354	가격정보
시너	KSM6060 2종	ℓ	3,339	1,778	-1,561	가격정보
거울	1000×1000×5mm	개	20,400	19,280	-1,120	가격정보
폐콘크리트	순수한 폐콘크리트	톤	23,593	20,000	-3,593	경기도
건설폐재류	재활용이 가능한 혼합물	톤	40,407	35,000	-5,407	경기도
혼합건설폐기물	건설폐재류에 가연성 5%이하 혼합	톤	58,178	45,000	-13,178	경기도
혼합건설폐기물	불연성 건설폐기물에 가연성 5%이하 혼합	톤	137,751	105,000	-32,751	경기도
혼합건설폐기물	그 밖의 건설폐기물에 가연성 5%이하 혼합	톤	141,759	105,000	-36,759	경기도

■ 가격정보 등을 통한 자재단가 조정                                      (단위 : 원)

[붙임 2]

2. 세부 심사내역(기계)

■ 일위대가 등 산출내역 조정                                              (단위 : 원)

공종별 조정 내용	단위	수량	설계금액	심사금액	조정액	비고
○ 마블카운터세면대 설치 - 위생공 0.285인 → 0인 - 보통인부 0.112인 → 0인 ※ 세면기 설치 품에 포함	대	1	내역서 내 조정			기계품셈 7-1-5
○ 강판(3mm) 용접 품 조정(횡향→하향) - 용접공 0.036인 → 0.03인 - 특별인부 0.011인 → 0.009인	m	1	10,598	8,814	-1,784	기계품셈 13-2-4
○ 강판(3mm) 절단 품 조정(중간품→최소품) - 용접공 0.0046인 → 0.0037인 - 특별인부 0.0023인 → 0.0019인	m	1	1,517	1,226	-291	기계품셈 13-2-2

■ 가격정보 등을 통한 자재단가 조정                        (단위 : 원)

품 명	규 격	단위	설계단가	심사단가	조정액	비고
철강설	고철	kg	240	330	90	가격정보 (최고가)
마블카운터 세면대	L-1700	EA	125,000	109,820	-15,180	가격정보
F.D.(STL)	300X200	EA	20,000	6,000	-14,000	가격정보
	400X250	EA	20,000	10,000	-10,000	가격정보
	600X30	EA	31,500	21,000	-10,500	가격정보
배기휀	시로코, #2.5SS	대	1,078,000	750,200	-327,800	가격정보
전기온수기	15L	대	305,000	252,000	-53,000	가격정보
스텐밴드	D125	EA	900	765	-135	가격정보
	D150	EA	990	842	-148	가격정보
FCV	3C 2.5SQ	M	2,100	1,310	-790	가격정보