2024년 해외문화교류 특별전 전시 설계 및 전시보조물 제작 과업지시서

2024년 7월

Ⅰ		과 업 개 요

1. 과 업 명 : 2024년 해외문화교류 특별전 전시 설계 및 전시보조물 제작·설치

2. 과업개요

1) 전 시 명 : 2024년 해외문화교류 특별전 《明境丹青명경단청》(가제)

2) 전시유물 : 중국 랴오닝성박물관 소장 서화류 38건 51점

3) 위치 및 면적 : 경기도박물관 기획전시실(약 479㎡)과 복도

4) 사업기간 : 착수일로부터 12월 5일

※ 전시기간 : 2024. 12. 05.(목) - 2025. 03. 02.(일) (약 3개월)

5) 사업예산 : 금200,000,000원(금이억원, 부가가치세 포함)

※ 본 사업 진행 시 발생할 수 있는 복제료, 저작권료, 물품구입료, 기타 사용료가 모두 포함되어 있음

3. 과업의 범위

1) 전시 구성 및 시나리오에 따른 디자인 및 실시 설계, 성과품 도서 작성

2) 전시 연출을 위한 구조물(전시장 내·외부) 제작 설치

3) 직전 기획특별전 전시물 철거 및 전시장 정비, 개막 전 준공청소

4) 전시 진열장, 받침대(유물 거치대 등 포함), 기타 전시보조물 등의 디자인 및

제작 설치

5) 전시 연출물(모형, 영상, 음향, 조형물 등) 디자인 및 제작·설치

6) 전시 내외부 그래픽 디자인 및 제작·설치(패널, 설명카드, 이미지 그래픽, 사인물 등)

7) 전기 및 조명 등 관련 설비 설치

8) 전시물 설치 및 디스플레이를 위한 모든 제반 사항

9) 전시 개최에 따른 사진 및 영상, 음악, 글자체 등 자료 구입

10) 전시 연출에 따른 장비 임대 및 설치

11) 기타 발주처에서 요구하는 사항

4. 전시 구성

구분		주제 및 구성	작품 및 전시물
Ⅰ	프롤로그
		• 중국 명대 서화 소개	기획 의도 전시회 소개
Ⅱ	명대 초기 서화(5건)
		• 戴进 禅宗六祖图卷(대진 선종육조도권) • 吕纪 狮头鹅图轴(여기 사두아도축) 등
Ⅲ	명대 중기 서화(15건)
		• 沈贞 竹炉山房图轴(심정 죽로산방도축) • 唐寅 茅屋蒲团图轴(당인 모옥포단도축) • 谢时臣 虎阜春晴图轴(사시신 호부춘청도축) 등
Ⅳ	명대 후기 서화(18건)
		• 董其昌 峰峦浑厚图卷(동기창 봉만혼후도권) • 孙克弘 设色花卉图卷(손극홍 설색화훼도권) • 王翚 仿古四季山水图屏(왕휘 방고사계산수도병) 등
Ⅴ	에필로그
		• 중국 명대 서화의 특징

Ⅱ		과업 세부내역

1. 일반사항

1) 전시구조물과 전시 콘텐츠, 체험 매체 등은 관련규정 및 제반규정에 적법하도록 설계한다. 모든 규격, 사양, 품질, 성능, 효율 등은 관련법이나 규정에서 제시한 기준 이상으로 설계한다. 다만, 기준이 명확하지 않거나 서로 상이한 경우에는 강화된 기준을 따르고 발주처의 승인을 받은 후 설계하여야 한다.

2) 제안서 내용 및 발주기관과 추가로 협의한 사항을 토대로 설계 및 제작·설치에 임해야 한다.

3) 피난동선 확보 및 진출입로의 접근이 용이하도록 하며, 소방 사인물을 적소에 설치 및 이설하여 진출입 및 피난이 용이하도록 하여야 한다.

4) 전시실 내부에 설치되는 자재와 설비는 소방법에 저촉되지 않는 것을 사용해야 한다. 준공시 소방필증(현장방염처리물품의 방염성능검사 성적서)을 제출해야 한다.

5) 모든 시설, 장비, 자재 등은 성능과 안전도가 검증된 KS 표시품과 형식승인품 및 그 이상인 제품을 우선 사용해야 하며, KS 표시품이 없을 경우 시중 최고품을 발주기관의 사전 승인을 받은 후 사용하여야 한다.

6) 유물 보존 및 관람환경을 고려하여 포름알데히드가 거의 검출되지 않는 최상급 친환경 자재를 사용한다.

7) 사업자는 특별히 정한 것이 없는 한 규격서, 공정표, 도면 등의 오류 및 누락으로 인하여 발생되는 결함에 대하여 책임을 져야 한다.

8) 과업수행과 관련하여 발생된 폐기물은 관련법규에 따라 적법하게 처리하여야 한다.

9) 시설 및 설비·구조물은 발생될 수 있는 소음, 진동 및 관람객의 안전사고에 대한 대비를 위해 내구성이 있는 소재로 구조체를 제작하고 관람객의 행동반경, 동선, 대기열 등을 고려하여 공간배치를 하여야 한다.

10) 제안자는 제출한 제안도서에 대하여 모든 책임을 지며, 시공 도중 제안도서의 미비점이 발견될 시 수정하여 작업을 해야 하고, 이에 따른 추가비용은 별도로 계상치 않음

11) 전시 연출물은 관련 규정 및 제반 규정에 적법하게 제작·납품될 수 있도록 계획한다.

12) 박물관의 위상에 맞는 품위 있는 전시 연출 계획을 수립한다.

13) 공공 문화시설로서 노약자 및 장애인의 편익과 안정성을 도모하도록 계획한다. 청소년 단체관람객의 관람 시 안전성과 교육성을 고려하고, 외국인의 관람 편의성이 고려된 계획을 수립한다.

14) 전기공사는 자격증을 보유한 전문가가 시공해야 하며 시공 부주의로 인한 사고 발생 시 모든 책임은 공사업체에 있다(전시 설계시 참조)

15) 기존 설비(전기, 통신, 방범, 공조 등)의 목적과 기능이 유지되도록 하되, 사전에 발주처와 의논하여 시공하고 도면을 발주처에 제출한다.

16) 전시연출은 유물의 가치를 높이고 시각적 아름다움을 충족시킴으로써 쾌적한 관람환경이 될 수 있도록 계획한다.

17) 전시 연출·보조물은 설계서를 기준으로 제작하고 과업지시서 내용에 준하되 상세 공정 및 상이한 부분은 발주부서와 협의하여 제작한다.

18) 현장 여건에 따른 연출안 조정으로 변경사항이 발생할 시 발주부서와 계약상대자가 협의하여 변경한다.

20) 전시 연출·보조물 제작 및 설치 시 안전 규정을 준수하고 사고 발생 시 모든 책임은 계약상대자가 책임진다.

21) 노무자 등 기타 출입인의 감시 및 풍기 위생 단속, 화재 도난 및 사고방지에 대한 단속, 재료와 설비의 정리 및 보관, 현장 청소 및 주변 정리에 유의한다.

22) 사업자는 창작된 모든 성과품과 최종산출물 및 자료의 저작재산권(2차적 저작물 작성권 포함)을 발주기관에 양도하며, 발주기관의 허락 없이 임의로 이를 소유하거나 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

23) 기타 명기되지 않은 부분은 발주부서의 지시 또는 합의에 의해 진행한다.

2. 전시설계 및 공간 구성(구조물 제작 설치)

1) 전시구성(안)과 전시 유물, 현장요건을 충분히 숙지하여 주제별 주제가 잘 표현될 수 있도록 공간을 설계한다.

2) 조명, 음향, 영상 등 다양한 매체를 적극 활용하여 보다 독창적이고 흥미로운 전시 콘텐츠를 구현하도록 한다.

3) 관람 동선은 원활하며 상호 유기적인 체계가 이루어지도록 한다.

4) 출입구 및 전시실 내 통로의 폭은 관람객의 이동이 원활히 이루어지도록 조성하고 전시실 입구 및 주변은 단체 관람객의 인지성과 편의성을 고려하여 조성하여야 한다.

5) 전시모형·체험물, 장소 재현 및 기타 특수 제작물의 제작에 따른 저작권 협의 및 사용료, 자문료 등은 제안업체에서 부담한다.

6) 전시설계에 구획된 동선으로 벽체를 설치하여야 하나 설치 중 수정·변경 가능하나  총사업비를 초과하지 않는 범위 내에서 시행한다.

7) 사업 추진 중 전시물의 종류 및 수량을 가감할 수 있으나, 총사업비를 초과하지 않는 범위 내에서 시행

8) 전시물 제작․설치 중 변경되는 부분은 준공도면 및 내역에 반영한다.

3. 전시 진열장 및 보조물 제작․설치

1) 유물 및 자료를 가장 효과적으로 보여줄 수 있는 전시시설 및 보조물을 제작하여 전시연출 효과를 높일 수 있도록 하여야 함

2) 전시시설과 전시보조물은 관리와 운영, 콘텐츠의 교환 및 유지보수가 용이토록 제작 설치한다.

3) 진열장 : 안전기준에 적합한 밀폐형 이중유리 진열장으로 제작하며 조습제, 방충제 등을 넣을 수 있는 공간을 효과적으로 배치해야 함.

4) 거치대 및 전시보조물 : 전시작품에 무해한 소재로, 안정되게 놓일 수 있는 거치대를 제작한다. 보존 및 시각 효과와 유지관리의 용이성, 내구성 등을 보장되도록 재질 및 형태, 색채 등이 설계되어야 한다. 유물이 닿는 부분에 금속 재료를 사용하는 경우 녹 방지 처리를 해야 한다. 사용되는 재료는 무독성 및 기타 안전성과 누출이 없는지 확인해야 한다.

5) 두루마리, 족자, 낱장 등 다양한 서화 유물을 안전하고 효과적으로 전시할 수 있도록 다양한 거치 및 지지대를 마련(제작 및 구매)해야 한다.

6) 제작 중 수정·변경하는 부분은 준공도면과 내역서에 최종 반영하여 제출한다.

4. 전시 연출물(모형, 영상, 음향, 조형물 등) 디자인 및 제작·설치

1) 전시 내용의 이해를 돕기 위해 필요시 체험, 전시물을 사실감 있게 제작한다.

2) 전시 내용을 효과적으로 보여주기 위한 전시자료 필요시 적극 제작․구입해야 하며, 이때 발주처의 요구내용(수량, 방식, 품질 등)을 충분히 반영한다.

3) 영상 및 음향 하드웨어 설치 및 원활한 작동을 위한 구조물을 제작 설치한다.

4) 영상 모니터의 외관은 주위의 시설물과 조화를 이룰 수 있도록 마감처리 해야 한다. 영상물이 상영되는 모니터나 스크린면은 주변 조명으로 인한 반사가 생기지 않도록 해야 하며, 자연채광이나 간접채광에 의한 간섭이 없도록 조명 및 조도를 조정하여야 한다.

5) 모든 전시 콘텐츠 및 관련 자료(영상, 사진, 이미지, 데이터, 텍스트 등)의 확보(촬영, 구매, 임대, 지급 등), 제안내용 등이 특허권, 저작권 등 배타적 권리와 관련되었을 경우 사업수행자는 반드시 특허권, 저작권 등 배타적 권리의 확보증빙서류를 제출하여야 하며 분쟁 발생 시 사업자가 민형사상의 모든 책임을 져야한다.

5. 그래픽 디자인 및 제작설치

1) 전시장 타이틀, 전시그래픽(패널, 레이블, 이미지그래픽, 월그래픽, 보조자료 등), 사인물 등 전시장 내·외부 모든 그래픽을 포함하며 콘텐츠에 맞는 최적의 방식으로 제작·설치해야 한다.

2) 이미지 사용 및 디자인 등 기존의 지적 재산권을 침해하지 않는 범위 안에서 제작하여야 하고, 관련 증빙서류를 제출하여야 하며 분쟁 발생 시 사업자가 민형사상의 모든 책임을 가진다.

3) 서체 사용 시 가독성, 가시성을 고려하며 라이센스 문제가 없도록 한다.

4) 디지털 패널, 디지털 레이블(일반인, 전문가용) 등 새로운 방식 제안과 첨단 디스플레이 사용을 지향한다.

5) 이미지 협조가 필요한 경우 발주처와 협의한다.

6. 전기 및 조명 설비(전시 설계시 참조)

1) 전시실의 분위기 연출 및 콘텐츠 구현을 위하여 최적화된 조명 계획(콘텐츠별 조명, 관리용 조명, 조도 기준, 구간별 조도 분포 등)을 수립하고 자문 및 감수를 거친 후 시공하여야 한다.

2) 기존에 박물관에서 사용하는 조명 기기(ERCO)와 호환되도록 하며 전시 자료의 종류, 재질, 형상 등과 전시기법 등을 고려하여 적정한 시스템을 선택하고, 계획 시 연색성과 색온도 등을 반영한다.

3) 진열장 내부에 설치하는 조명은 콘텐츠의 운영에 지장이 없도록 하며 난반사나 눈부심을 최소화할 수 있도록 설치해야 한다.

4) 진열장 내부 광원 중 자외선 비율은 75μw/lm을 초과해서는 안 되며 조명기기마다 블루투스 기능이 탑재되어 있어야 한다.

5) 안정기는 KS제품의 안정기를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

6) 배선 위치 및 자재는 감독관이 지정하는 위치에서 지정 자재를 사용하여야 하며 경우에 따라서는 전시 시간에 효과적인 작동을 위해 플러그 스위치를 사용하여야 한다.

7) 배선은 보수 및 관리가 용이하게 정돈 설치되어야 한다.

7. 안전관리

1) 적용범위

본 조항은 과업의 안전 및 보건에 관한 내용을 규정하며 각 과업에 있어 다른

과업의 안전사항과 관련이 있는 사항에 대해서는 각각 당해 과업의 기재사항을 준용한다.

2) 안전관리자의 배치

수급인은 산업안전보건법 제 15조에 의거 안전관리자를 선임배치하여야 하며 발주부서의 사전승인 없이는 현장을 이탈할 수 없다.

3) 안전시설 및 안전장구

수급인은 착수와 동시에 제반 안전시설을 설치하여 안전사고가 일어나지 않도록  하여야 한다. 작업자들이 착용할 안전장구를 현장에 비치하여야 하며, 작업자는 필요한 경우 보호장구를 항시 착용해야 한다.

4) 안전교육 및 안전진단

수급인은 작업자에게 매일 1회이상 안전교육을 실시하여야 하며, 작업장에 대한 안전진단을 수시로 실시하여야 한다.

5) 안전 작업의 허가

안전관리자는 밀폐공간 등 위험장소의 작업을 실시할 경우 해당 작업허가서를 작성제출하고 감독관으로부터 승인 받은 후 허가된 작업을 실시하여야 하며, 작업허가서 사본을 작업장에 비치한다.

6) 작업중지 요청

현장조사 중 작업자 또는 안전관리자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 작업현장에 대해 작업중지를 요청하여 대피, 위험요인 제거 등 대응조치를 시행하고 발주부서의 조치사항 확인 후 작업을 재개해야 한다.

7) 법률준수의 의무

수급인은 이 과업을 수행함에 있어 관계 법규에 따른 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며, 수급인의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해, 관계법류에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

8. 검수, 하자보수 및 유지보수

1) 검수는 완료보고서 접수일로부터 14일 이내에 실시하고 제안요청서, 제안서, 협상 결과, 계약서 등과 불일치시, 보완 후 재검수한다.

2) 최종 검수 결과, 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 보완 또는 재이행 조치하여야 한다.

3) 검수 완료 후에라도 과업수행자의 책임으로 발생하는 모든 사고와 그로 말미암은 손해에 대하여는 과업수행자가 변상 조치한다.

4) 본 사업의 하자보수 기간은 3개월로 하며, 하자 발생 시 요청 후 48시간 내 복구 조치해야 한다.

9. 기타

1) 과업수행자는 계약에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 공간 및 시설을 설계하고 제작·설치하여야 하며, 발주처로부터 필요한 조치에 대한 지시를 받았을 때에는 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 이에 응하여야 한다.

2) 과업수행자는 계약조건에 위배하여 시공한 부분에 대하여는 재시공 또는 보완하여야 하며, 만약 발주처가 지적한 사항에 대해 재시공 또는 보완하지 않을 경우 발주처가 다른 방법으로 재시공 또는 보완하고 그 비용을 과업수행자에게 청구할 수 있다.

3) 본 제안요청서에 명기되지 않은 사항일지라도 당연히 수행 및 시공해야 될 사항이나 관계 법령에 규정된 사항은 발주처의 요구에 따라 과업수행자의 부담으로 제작·설치하여야 한다.

Ⅲ		제안서 작성

1. 적용범위

모든 과업은 이 과업지시서를 따르되 이에 규정되지 않은 사항은 관계법령, 예     규, 지침, 사업목적, 관계기관 협의사항 등과 연계 검토한 후 감독관과 협의하     여 수행해야 한다.

2. 사업 감독의 권한

1) 사업 감독

감독관은 과업 진행 중 때때로 수급인에 대해 다음의 계약 관련 업무 내용을      확인 · 감독할 권한을 가지며, 수급인은 이에 힘껏 협조해야 한다.

가. 인력 동원현황

나. 영역별(공종별) 업무수행상태

다. 기타 확인이 필요한 사항

2) 점검

감독관은 사업의 적정성 확보를 위해 수급인에 대한 정기 또는 수시점검을 행   할 수 있으며, 특별한 까닭이 없는 한 수급인은 감독관과 협의하여 지적사항    을 바로잡아야 한다.

3. 수급인의 책임

1) 책임 한계

가. 감독관이 승인한 성과품이라 할지라도, 수급인 귀책사유로 일어난 모든 잘못   에 대하여 수급인 책임이 면제되는 것은 아니며, 수급인은 과업 준공 후에      도 이러한 사항에 대해 발주자의 수정․보완요구가 있을 때에는 수급인 부담     으로 바르게 고쳐야 한다.

나. 이 과업으로 인하여 수급인이 제3자에게 피해를 주었을 경우 수급인이 이에       대한 손실보상 등 모든 책임을 져야 한다.

다. 수급인이 감독관에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의 제기는 문서        로 해야 유효하다. 단, 과업 수행 중 긴급한 상황에 의한 구두보고는 발주처        승인으로 나중에 문서 처리한다.

2) 지시 이행

감독관이 업무 수행에 관하여 총괄책임연구원이나 책임연구원(이하 “과업 책임자”)에게 지시부로 지시했을 때 과업책임자는 지시된 사항의 이행계획서나 검토보고서를 만들어 서명 날인한 뒤 제출해야 하며 이에 따르지 않을 때 그에 따른 과업지연 등의 책임은 수급인에게 있다.

3) 공정관리

수급인은 과업수행 때 과업량과 과업기간을 늘 점검 · 관리하여야 한다.

4) 문서의 기록 비치

수급인은 이 과업을 수행할 때 생긴 관계기관과의 협의사항, 감독관의 지시 및      조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성 · 비치하여야 하며, 감      독원의 제출 요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

5) 재조사

수급인이 이 과업을 수행할 때 감독관이 조사과정 및 성과가 부실하여 재조사      를 요구할 때 수급인은 지시에 따라야 하며, 이에 드는 비용은 수급인 부담으      로 지급해야 한다.

6) 법규준수 의무

수급인은 이 과업을 수행함에 있어 관련법규에 어긋나는 행위로 생긴 모든 피      해상황에 대하여 책임을 져야 한다.

4. 주요 업무의 사전승인 등

1) 수급인은 다음 사항에 대해서는 미리 감독관 승인을 받고 과업을 수행 하여야      한다.

가. 착수신고서의 내용 및 주요 과업내용의 변경

나. 자문 및 관계기관과의 협의사항 및  그 밖에 감독원이 요구하는 사항

5. 제출물

1) 수급인은 각 제출물에 대하여 계약사항과 맞는지 확인한 뒤 서명 또는 날인하      여 제출해야 한다.

2) 감독관은 원활한 과업수행 등을 위하여 제출부수의 추가, 제출시기의 변경 또   는 이 과업지시서에서 밝히지 않은 제출물의 제출과 기록유지를 요구할 수       있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

3) 수급인은 모든 제출물에 대하여 주요한 내용 변경이 필요한 사유가 생겼을 때      에는 곧 다시 만들어 내어야 한다.

4) 수급인은 과업수행과 관련하여 자문회의 및 보고회 등과 관련된 관련자료(회의      록 등)를 자료로 만들어 제출하여야 한다.

5) 수급인이 낸 서류가 계약에 어긋날 때 수급인은 감독원이 검토 승인한 자료를      근거로 책임을 회피할 수 없다.

6. 착수신고서 제출

1) 수급인은 계약 즉시 과업을 시작하여야 하며 7일 이내 다음 서류를 제출하여      야 한다.

가. 착수계

나. 과업책임자 선임계

다. 과업책임자 사용인감계

라. 과업책임자 및 분야별 과업참여자 이력서

마. 예정공정표

바. 인력투입계획서

사. 보안각서 및 보안대책

아. 기타 발주자가 요구하는 사항

7. 자문

1) 감독관은 과업수행 중 중요한 사항의 결정을 위해 전문가에게 자문을 받도록      수급인에게 요구할 수 있으며, 수급인은 감독관이 요구하는 시기에 자문을 받      고 그 결과를 보고하여야 한다.

2) 관계기관 협의 또는 전문가 자문내용을 계획에 반영할 때는 감독관과 협의하      여야 하며, 발주처에서 관계기관 협의, 회의 및 자문 등을 요구할 때에는 이에      따라야 한다.

8. 보안 및 비밀유지

1) 수급인은 보안대책을 세워야 하며 과업 착수계와 함께 수급인 보안각서와 용      역참여자에 대한 보안각서를 수급인 책임 하에 제출하되 반드시 자필로 서명      하여야 하며, 과업참여자가 바뀔 때에도 또한 같다.

2) 수급인은 이 과업을 수행함으로써, 산출된 자료 및 내용 등을 발주자의 사전       승인 없이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부로 제공 또는 공개해서는 안 된다.

3) 보안상 결함 및 보안사항 불이행에 의한 모든 책임은 수급인이 지며,기타 과업      수행과정의 보안사항 이행은 발주자의 보안관련 규정 등을 따른다.

9. 과업 중지

수급인이 책임질 사유가 아닌 인․허가 지연, 민원발생, 관계기관 협의지연 등      때문에 과업의 계속 추진이 안 된다고 판단될 경우 발주자는 과업중지를 명할      수 있다.

10. 계약의 해제, 해지

1) 과업수행자의 귀책사유로 다음에 해당하는 사유가 생겼을 때 이 계약의 전부      또는 일부를 해지할 수 있다.

가. 정당한 까닭 없이 정한 착수기일이 지나도 과업에 착수치 못한 때

나. 계약서상 과업수행 기한 내 과업을 끝내지 못하거나, 과업수행자의 귀책사유        로 인하여 완료할 가능성이 없음이 명백하다고 인정될 경우

다. 그 밖의 계약조건을 어겨 계약 목적을 이룰 수 없다고 인정될 때

11. 보고서 작성

1) 보고서 작성은 그 내용, 순서, 편집방법 등을 감독원과 미리 협의하고 사전에      원고 및 원도를 작성하여 감독원의 확인을 받은 후 인쇄, 작성하여야 한다.

2) 소유

가. 과업수행 과정에서 생산된 보고서 및 조사자료 등 과업성과품에 대한 판권        등 모든 권리와 과업수행을 위해 구입한 각종 자료 등은 발주처가 가진다.

나. 과업수행자는 준공 때 성과품을 전부 납품하여야 하며, 인쇄책자는 추가 인        쇄하여 보관할 수 없다.

다. 모든 성과품(내용 포함)은 발주처 승인 없이 제3자에게 제공 또는 빌려줄 수        없다.

12. 준공 및 정산

1) 선금을 받았을 경우에는 소요경비에 대한 정산서를 내어야 하며, 실제 지출 이      외의 금액은 바로 되돌려주어야 한다.

2) 선금급 소요경비 정산서 제출 때 경비지출관련 계약서, 요금고지서, 영수증, 자      문비 지급증 등 실제로 사용된 비용에 대한 객관적인 증거자료를 제출하여야      한다.

Ⅳ		준공 시 제출 성과물

연번	구 분	규격	수량	비 고
1	설계도면	A3	2부	평면도, 최종 설계도면, 전기배선도 등
2	설계내역서	A4	2부	설계설명서, 내역서, 단가산출서, 수량산출서, 일위대가, 견적서 등
3	품질 인증서류 일체	-	2부	방염성적서, 목재소방필증, 방진방수 등급 IP66 시험성적서 ROHS(유해물질 사용제한 인증서) 등 본 과업 관련 인증서류
4	설명패널, 그래픽 원본 파일	USB	2식	디자인 파일 및 PDF 파일
5	기타 본 사업 관련 내용			사업 수행 중 산출된 자료 일체 및 발주기관이 요구하는 사항