자재 시방서

PROJECT NAME

경기뮤지엄파크 야외 전광판(이동식)제작 및 설치 방송설비

2024. 07.

(주)정찬기술단

목 차

1. 일 반 시 방

2. 특 기 시 방

3. 기 기 내 역

4. 기 기 사 양

1. 일 반 시 방

1.1 사업명

경기도박물관 야외 이동형 전광판용 방송설비

1.2 목적

본 시방서는 경기도박물관 야외 이동형 전광판용 방송설비와 그 외 제반사항에 관하여 지켜야 할 일반 사항을 규정함을 그 목적으로 한다.

1.3 적용 범위

경기도박물관 야외 이동형 전광판용 방송설비에 적용한다.

1.4 적용 법규

본 사업은 다음의 관련기준 및 표준권고를 적용하여 시공하여야 하며, 다만 본 기준 및 관계법령 적용 기준 설정이 곤란할 경우에는 발주 청과 사전 협의하여 결정한다.

전기공사업법 및 동법 시행령 및 시행규칙

전기통신 기술기준 및 공인기관의 기술기준

1.5 자격 조건

납품사는 제품 품질 보증 및 지속적인 기술지원이 가능한 업체로서 다음의 자격 요건을 충족하는

업체이어야 한다.

정보통신공사업 등록 업체

1.6 계약의 이행

본 사업은 디지털 전관방송 시스템의 납품, 설치 과정을 일괄 계약방식으로 한다.

본 시방서의 제반사항은 물론 상세하게 기술되지 않았거나 누락된 부분이 있더라도 사업목적 달성을 위해 필요한 사항은 본 사업의 계약범위로 본다.

1.7 사업 기간

계약일로부터 60일 이내

1.8 제출 서류

계약자는 다음의 서류를 지정 기일 내에 발주처에 제출하여야 한다.

1) 착수 시(계약 후 7일 이내)

착수계 2부

보안서약서 2부

설치 일정 계획서 2부

2) 납품설치 완료 시

납품계 2부

검수 및 설치 사진 각 2부

사용자 매뉴얼 책자 각 2부

기타 장비 및 프로그램 정품인증서 각 1부

1.9 구매 설치의 시행

1) 계약체결 후 계약자는 사업관리 책임자를 지정하여 본 사업을 수행토록 하여야 하며, 본 계약

에 따른 권리와 의무를 타인에게 양도할 수 없다.

2) 계약자는 구축 시스템에 대하여 품질의 신뢰성, 안정성, 시스템 간 호환성 및 확장성을 가지고

시스템을 구축 하여야 한다.

3) 계약자는 과업수행 중 특이사항 및 문제점, 긴급 작업변경 등 중요 사항에 대해서는 서면으로

통보하여야 한다.

4) 시스템 구축 등 사업수행 과정에서 발생하는 제반 안전사고, 행정적, 기술적 제반비용과 문제

해결은 계약자가 부담한다.

5) 계약자는 본 사업의 목적 달성을 위하여 시스템 설치에 필요한 전기, 통신 등 경미한 잡자재는

무상으로 지원하여야 한다.

6) 계약자는 사업수행과정에서 발주처의 자산 손상, 정보통신기기의 도난/분실/파손/기타

손․망실이 발생할 경우 발주처의 자산에서 지정하는 바에 따라 원상복구 또는 손해 배상을

시행 하여야 한다.

7) 과업수행 기술자는 충분한 경험과 자격을 갖추어야 하며, 감독관은 과업의 적정한 수행에

부적합하다고 판단될 경우, 교체를 요구할 수 있으며 계약자는 정당한 사유가 없는 한 이에

따라야 한다.

8) 계약자는 참여인력의 변동이 있을 시 사전에 그 변동사유와 새로 투입되는 인력에 대하여

감독관에 통보하고 승인을 받아야 한다.

9) 본 시방서의 내용 중 업무변경 또는 추가 등으로 인하여 일부 내용이 변동 혹은 추가 되는

경우 및 시방서에 누락된 경미한 사항에 대하여는 별도 계약 없이 계약자의 부담으로

시행하여야 한다.

10) 본 계약을 수행함에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권 침해로 인한 문제발생시 계약자가

모든 책임을 진다.

1.10 사용 자재 및 부품

1) 사용재료 및 부품은 KS규격품 또는 그이상의 성능을 갖는 제품을 사용 하여야 한다.

2) 모든 재료 및 부품은 고유 기능과 성능을 포함한 제반 전기적, 기계적 특성이 시스템에서

요구되는 내구성을 가져야 한다.

3) 디지털 전관방송 시스템에 사용되는 재료 및 부품은 인체에 유해하거나 장비의 운용에

나쁜 영향을 미칠 수 있는 유독성 또는 부식성 가스가 발생하는 자재를 사용해서는 안된다.

4) 모든 부품은 허용 오차범위 내에서 다른 부품으로 대체사용이 가능하여야 하며 이때 시스템의

특성에 변화가 없어야 한다.

5) 콘넥터 등 탈착이 가능한 부분은 부착 시 구조적으로 오접속이 되지 않도록 하여야 하며 방향

식별이 용이하여야 한다.

6) 모든 부품의 금속표면은 부식되지 않도록 도장 처리되어야 하고, 정전기에 민감한 소자는 충분

한 보호조치를 하고 정전차폐를 하여야 한다.

7) 상기 제품은 동등한 제품 또는 동등이상의 제품을 설치 해야한다.

1.11 포장 및 운반

1) 모든 제품은 수송 및 승하차시 충격, 진동, 습기 등으로부터 보호 될 수 있도록 포장되어

납품되어야 한다.

2) 계약자는 자체 시험 완료 후 완전조립 상태로 납품을 원칙으로 하며 운반도중 충격에 의해

성능에 지장을 초래할 우려가 있는 제품은 안전하게 별도 납품 한다.

1.12 시설물의 훼손

구매설치 중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 경우에는 손괴물에 대하여 사진으로 기록을 남기고 즉시 감독원의 지시에 따라 복구, 재시공 또는 변상하여야 한다.

1.13 검사 및 준공

준공 방법은 장비제작, 납품, 설치 후 아래 사항을 만족하였을 때 확인 후 준공검사를 한다.

1) 시스템 개통 후 운영시험을 만족한 때

2) 운용시험기간 중 시스템 신뢰도를 만족한 때

3) H/W(자재)를 포함한 모든 물자의 공급이 완료되었을 때

1.14 성능 및 하자보증

1) 하자보증기간은 준공일로부터 2년간으로 한다.

2) 하자기간 중 시스템의 에러 발생 시 지체 없이 복구 조치하여야 하며, 수리 불가능한 하자가

발생할 경우 무상 교체 하여야 한다.

3) 하자기간 중 파손품 및 불량품의 교환을 위하여 소요되는 모든 비용은 계약자가 부담한다.

4) 시스템 운용에 필요한 S/W 및 데이터의 변경 또는 기능추가 요구 시 무상으로 조치하여야

한다.

5) 하자기간이 지나더라도 장비공급자는 납품 장비에 대한 품질을 보장 하여야하며 서비스

요청 시 즉시 서비스를 하여야 한다.

6) 장비공급자는 본건과 관련하여 납품한 모든 장비에 대하여 하자기간 동안 천재 지변,

불가항력, 기타 고의에 의한 원인을 제외 하고는 무상하자보증의 책임을 진다.

1.15 보안관리

1) 계약자는 본 사업과 관련하여 취득한 모든 정보를 일체 유출 또는 누설하여서는 아니 된다.

2) 계약자는 통신실 출입 등 발주처가 요구하는 제반 보안사항을 충실히 이행하여야 하며,

사업수행중 생성 및 제공받은 자료는 타 용도로 사용하거나 외부에 공개 또는 반출하여서는

아니 되며, 사업완료 시 발주처에 반납하여야  한다.

3) 유지보수 기간 내 구축 시스템의 보안상 문제점이 발견될 경우 즉각 보안 대책을 수립하여

계약자의 비용으로 조치하여야 한다.

4) 계약자는 본 사업 참여자에 대하여 보안서약서를 제출하여야 한다.

1.16 교육지원

1) 계약자는 운영과 관련한 전반적인 사항을 발주처에 교육지원 하여야 하며, 사용자 교육에

소요되는 제반경비 및 교재는 계약자가 전액 부담한다.

2) 계약자는 발주처가 제공하는 장소에서 직원을 대상으로 프레젠테이션 또는 사용자 매뉴얼을

제공하고 1회 이상 교육을 실시하여야 한다.

2. 특 기 시 방

2.1 전광판 방송설비

2.1.1 시스템 개요

본 시스템은 이동형 전광판에 적합한 시스템으로 적정한 음압과 고음질의 음향설비가 구축되어야 한다.

2.1.2 시스템의 특징

- 스피커는 충분한 음압으로 이동형 전광판 사용에 부족하지 않아야 한다.

- 프리앰프는 다양한 입력을 수용할 수 있도록 충분한 입력 채널을 가지고 있어야 한다.

- 각 기기의 구성은 조작자가 사용하기 편리하도록 기기 배치를 해야 하며 장시간 사용 시

피로감이 없도록 하여야 한다.

3. 기 기 내 역

3.1 전광판 방송설비

NO	품 명	규 격	단위	수량	비고
1	PRE AMPLIFIER	12CH	EA	1
2	POWER AMPLFIER	2CH, 8Ω@800W	EA	1
3	SPEAKER	8Ω, 600W, IP55	EA	2

4. 기 기 사 양

4.1 전관방송설비

PRE AMPLIFIER

1. 기기 개요

본 기기는 랙 장착형 12채널 프리앰프로서 6개의 마이크 / 라인 조합 입력과 각각 전환 가능한 팬텀 전원과 6개의 추가 라인 레벨 입력을 가지고 있어야 한다.

2. 기기 특성

- 입력 채널	: 마이크 입력 6개 / 라인 입력 6개

주파수 응답	: 20Hz~22kHz

THD+N	: 1kHz에서 0.03% 미만

신호 대 잡음비	: >103dB

팬텀 파워	: 18-21V, 스위치 제어

* 상기 모델 DN-312X 동등 이상의 제품이어야 한다.

POWER AMPLFIER

1. 기기 개요

본 기기는 모든 입력으로부터 합성된 전기적 신호를 최종적으로 증폭하는 Power AMP 기기로서 다음과 같은 규격을 따른다.

2. 기기 특성

- Amplifier Type	: Class H

- Frequency Response	: ± 0.25dB from 15Hz-25kHz

- Total Harmonic Distortion	: <0.03%

- Slew Rate	: 40V/us

- Signal to Noise Ratio	: >100dB

- Damping Factor	: >400:1

- Input Sensitivity	: 0.77V – 1.0 – 1.44V Selectable

- Input Impedance	: 10kΩ

- Power Supply	: 220V/60Hz

- 2Ω Dual (per channel)	: 1800W

- 4Ω Dual (per channel)	: 1350W

- 8Ω Dual (per channel)	: 800W

- 4Ω (Bridge / Mono)	: 2900W

- 8Ω (Bridge / Mono)	: 2300W

* 상기 모델 PCS-3400D 동등 이상의 제품이어야 한다.

SPEAKER

1. 기기 개요

본 스피커는 2 x 10“ 2 Way Passive 방수 스피커(IP55)로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기기 특성

- IP55

- Removable rear panel rain cover

- High power high efficiency transducers

- Light weight

- Waterproof Fiber glass Enclosure (IP55)

- Neutrik NL4 connectors

- Outdoor sound reinforcement

- Indoor sound reinforcement

- Portable and Permanent installation

- Front and Under-Balcony fill

- High quality reinforcement of music and speech

- System Type	: 2 x 10” 2 Way Passive

- Frequency Response	: 50Hz – 20kHz(-3dB)

- Coverage Patten	: 90˚ (H) x 60˚ (V)

- Sensitivity	: LF97dB / HF108dB

- SPL	: LF128dB / HF134dB(Peak)

- Nominal Impedance	: 8Ω

- Power Handling	: 600W(continuous), 1200W(program), 2400W(peak)

- Driver	: LF – 2 x 10” 2.5”VC Front Loaded

HF – 1 x 1” Throat. 2“ VC Titanium Compression Driver on Low Distortion Horn

- Enclosure	: Waterproof polished fiber glass

* 상기 모델 STRATUS 210U-HP 동등 이상의 제품이어야 한다.