시  방  서

옥외 Full Color LED 전광판

(경기도박물관)

2024.04

(주)정찬기술단

- 목    차 -

제1절. 설계 설명서

제2절. 일반 시방서

제3절. 제작 시방서

제4절. 기술 시방서

제1절 설계 설명서

1. 건 명

경기도박물관 Full Color LED전광판 제작·설치.

2. 목 적

경기도박물관 Full Color LED전광판을 설치하여 각종 홍보 및 안내 문안,그래픽 등을 표출하여 다양한 콘텐츠 전달을 목적으로 한다.

3. 제작 설치 개요

총 수량 :  1대

3.1 LED 전광판 정보

3.1.1 정보 표출부:

(1) LED 모듈

Full Color, 192mm x 192 mm(6mm pitch)

(2) 전광판 제어기 : PC 제어방식

(3) 직류전원공급기 : DC 5V Switch Mode Power Supply

3.1.2 전광판 외함

(1) 갈바(흑색도장) = 5,000mm x 3,000mm x 300 mm( 가로 x 세로 x 두께 )

3.1.3 설치방식

옥외용

3.2 운영시스템

3.2.1 PC제어방식

3.2.1 프로그램 설치 및 운영방법 교육

3.3 전기 / 배선 공사

외부 분전반설치 및 통신선 설치(협의)

4. 제작 설치 장소

경기도박물관 내(협의)

5. 제작 설치 기간

발주일로부터 120일내

제2절 일반 시방서

1. 일반사항

1.1 적용 범위

본 시방서는 각종 홍보 및 안내 문안, 그래픽 등 다양한 콘텐츠의 표출이 가능한 전광판에 대해 설계, 기기 제작, 공급, 운반, 시험, 조정 및 시운전( 교육 ) 등을 포함하며, 본 시방서에 별도로 명시되어 있지 않더라도 당연히 포함되어야 할 세부사항에 대하여는 발주처 또는 감독관과 협의하여 시행하여야 한다.

1.2 제작 기준

시방서에 준하여 제작하여야 하며, 설계도면이나 시방서에 명기되지 않은 사항은 전기 및 통신 기술기준 및 관련법령, 제 규정에 적합하도록 제작하여야 하고, 설명이 없는 사항이나 의문사항은 발주처 또는 감독관과 협의하여 제작하여야 한다.

1.3 용어의 정의

1.3.1 발주처( 수요처 )

다른 특별한 기술이 없는 경우이거나 별도의 언급이 없으면 경기도박물관을

의미한다.

1.3.2 감독관

감독관이라 함은 제작, 설치의 계약이행을 감독하기 위하여 발주처에서 임명한 담당자로서 감독업무를 위임받은 담당자를 말한다.

1.3.3 계약자( 공급자 )

본 계약의 시방에 따라 필요한 기타 기술제공을 포함한다.

1.4 기기간의 협조

1.4.1 계약자(발주처,공급자)는 공급되는 기기 간의 상호 협조하에  설치에 차질이 없도록 하여

한다.

1.5 이의의 해석

1.5.1 발주도서에서 정한 사항에 대하여 발주처와 의견 차이가 있을 경우 감독관과 협의하여 진행한다.

1.5.2 계약자는 시방서에 기술되지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 내용에 대해서는 발주처 또는 감독관과 협의하여 진행한다.

1.6 관련 법령 등의 준수

계약자는 제작에 관련되는 제 법규, 제 법령 및 조례 등을 준수하고 제작의 원활한 진척을 계획한다.

1.7 시설의 보전

전광판 설치 시 건축 구조물 또는 시설물의 구조상 설치가 힘들 경우 감독관 또는 발주처와

협의 후 진행한다.

1.8 기기 및 재료( 이하 기재로 한다 )

사용하는 기재는 한국공업규격품 또는 동등한 제품을 사용하여야 한다.

1.9 제작 및 관리조직

계약자는 본 계약에 따라 제작 및 사업관리를 원활히 추진하여 최적조건에서 운용될 수 있도록 업무수행 인원은 가능한 기술경험이 풍부한 자로 구성한다.

1.10 계약자의 책무

1.13.1 계약자는 본 제품의 제작, 납품, 시험, 검사 및 시운전에 대한 전반적인 책임이 있으며, 모든 부품과 설비의 정상동작 상태에서 파손이나 변형이 없이 완전한 성능을 갖도록 보증하여야 한다.

1.13.2 제품의 제작, 납품에 있어서 기능상 반드시 필요한 부분이 있을 경우 이를 발주처와 협의 후 보완하여야 한다.

1.13.3 계약자는 본 제품을 완성품으로 공급하여야 하며 추가 보완 없이 완전 작동할 수 있어야 한다.

2. 포장 및 표시

협의.

3. 납품 및 시공

발주처 협의후 경기박물관에 제작후 납품한다.

4. 교육 및 훈련

계약자는 공급하는 제품의 운영과 유지관리를 위하여 운영자에 대한 교육을 실시하며

제품에 대한 사용설명서를 제공한다.

제3절 제작 시방서

1.1 표출소자( LED )

1.1.1 표시소자는 색상의 균일도를 극대화할 수 있도록  같은 색상 LED에 대해서는 각각 동일 Rank로 사용하여야 한다.

1.1.2 전광판의 측면에서도 최대한 인식가능 하도록 기준 휘도를 만족하는 범위 내에서 최대한 가시각도가 큰 표시소자를 사용하여야 한다.

1.1.3 밝기 및 색상의 큰 변화가 없어야 하며 전력소모가 적어 경제적인 표출소자를 사용하여야 한다.

1.2 표출부( LED 모듈 )

1.2.1 정보 표출부는 각종 홍보 및 안내 문안, 그래픽 등을 표출할 수 있는 LED Module로 설계되어야 한다.

1.2.2 표출면의 LED 모듈은 균일성 및 화소 간격을 일정하게 제작하여 전광판 표출에 왜곡이

생기지 않도록 제작하여야 한다.

1.2.3 표출면 전체가 일정한 광도와 색도를 유지할 수 있도록 모듈을 제작하여야 한다.

1.2.4 화면 표출부의 전달이 떨어질 경우 교환은 전체 화면 소자의 6% 이상일 경우에

한 한다.

1.3 전원부

1.3.1 표시 소자의 전원공급 장치는 충분한 용량으로 설계되어야 하며 전원공급은 교류 전원을 정류하여 양질의 직류전원을 소자 및 회로에 공급하여야 한다.

1.3.2 회로에 공급되는 전원은 정전압, 정전류 회로를 구성한다.

1.3.3 전원공급 장치는 전광판의 진동에 영향을 받지 않도록 견고하게 부착하여야 한다.

1.4 운영 Software

1.4.1 조작자의 간단한 조작에 의해 운영이 가능하도록 구성하여 손쉬운 운영이 가능하도록 제작하여야 한다.

1.4.2 문자 표출부에 표출할 내용은 PC의 작동으로 전광판 화면에 표출시킬 수 있도록 구성하여야 한다.

1.4.3 Software 기능

▷ 편집기능 : PC 편집방식.

▷ 표출기능 : 표출용 내용을 전광판에 전송하여 표출.

▷ 기타 기능에 대한 설명은 사용설명서에 준한다.

1.5 제품 조건

1.5.1 상기 제품은 동등제품또는 동등이상의 제품으로 제작해야 한다.

제4절 기술시방서

1. 개요

본 전광판은 조작자의 간단한 조작에 의해 운영이 가능하도록 구성한다.

2. Full Color 전광판

2.1 전광판 제어기

본 전광판은 다음과 같은 기능이 구현되어 있어야 한다

2.1.1 전광판 운영시스템에서 전송받은 정보를 전광판 표출부에 표시할 수 있도록 한다.

2.2 직류전원공급기( SMPS )

2.2.1 입력전원 : AC 220 V, 60 Hz

2.2.2 출력전원 : 제어기 및 LED 모듈용 DC 5 V

2.3 정보 표출부 특성

2.3.1 본 LED 전광판의 표출부는 현장여건에 가장 적합한 가시각도를 보유한 LED 소자를 적용하여 전광판 표출내용을 충분히 인식할 수 있도록 제작하여야 한다.

2.3.2 표출화면의 색상이 부드럽고 깨끗하여야 한다.

구 분		사 양
표 출 색		Full Color
구조	크 기 ( W × H )	192× 192 [mm]
	화소 간격 ( Dot Pitch )	6 [mm]
	화소 개수	736 개( 32 × 32 )
	화소 당 LED 개수	R 1, G 1, B 1
	모듈 형태
휘 도		5,500 [cd/㎡] 이상
가 시 각 도		수평 : 120°이상, 수직 : 120°이상
소 비 전 력		35 [KW]
작동 온도 범위		-20 ~ +60 [℃]
사 용 장 소		옥외
용 도		각종 홍보 및 안내 문안, 그래픽 표출

2.4 시험방법

◦TEST모드 육안 검사.

2.5 외관 검사

◦제품 외관 및 조립상태 등을 육안으로 판단한다.

2.6 표출 검사

◦ 표시소자 점등 후  육안으로 판단.

◦ 색상 표출 : Full color 육안으로 판단.

◦ 문자/그래픽 표출 : 문자나 이미지를 전송하여 전광판에 표출되는 지를 육안으로 판단.

2.7 전원상태 시험

◦ 통전상태에서 로직 전원 및 LED모듈 전원에 대한 DC 전압을 측정한다.

3. 무상 A/S : 납품·설치일로부터 1년

3.1 무상 A/S기간은 납품검사 후 1년으로 한다.

3.2 무상 A/S기간 동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을 제외한다.

3.3 제작자는 A/S기간 이후에도 시스템의 안정된 사후관리가 유지될 수 있도록  부품을

원활히 공급한다.

NO	품 명	규 격	Qty	Unit
1	LED전광판	화면크기 :(W)4,992*(H)2,880	1	식
2	LED Pitch	6mm
3	Screen Resolution	832dot * 480dot
4	LED Module	192mm * 192mm	390	EA
5	Brightness	6500cd
6	Driving Method	1/8
7	View Angle	Horizontal 140 Vertical 120
8	Fresh requency	1,920Hz
9	Drive IC/Lamp IC	ICN/KN-light
10	Power Supply	IN AC 220V /OUT DC 5V 300W MAX 30Kw Aver 5Kw
11	Controlling system	Main Controller
		Sub Controller
12	Unit Case	(W)7,012mm * (H)3,940 * (D)450 (Steel 절곡구조물-후면개폐형)
13	전기 및 통신포설	1차측전기 협의
14	시공	인건비
15	장비비
16	기타경기
17	폐기물처리비용		1	식