2024년 해외교류특별전 《명경단청-랴오닝성박물관 소장 명대 서화전》(가제) 전시 조건

1. 경기도박물관측은 랴오닝성박물관에서 제공한 전시품에 대해 고해상도 사진(10MB 이상)을 촬영하거나 모사, 복제, 모조, 탁본 등을 할 수 없다.

2. 전시 조건

(1) 온도

20°C ± 2°C, 일일 변동 값은 2°C를 초과하지 않는다.

(2) 습도

서화(지본, 견본 등)류 문화재는 50~55%가 필요하다.

일일 변동 값은 5%를 초과하지 않는다.

(3) 조도

자외선 차단 장비, 냉광원 조명 사용, 광원 중의 자외선 비율은 75μw/lm을 초과해서는 안 된다. 서화(지본, 견본 등)류의 빛에 매우 민감한 문화재는 50LUX 이하여야 한다.

(4) 유기 재료 문화재는 전시장에서 곰팡이 방지 및 생물학적 열화 방지와 같은 조치를 취해야 한다.

(5) 진열장 : 안전기준에 적합한 밀폐형 이중유리 진열장으로 제작해야 한다. 진열장 내에는 조습제, 방충제 등을 넣을 수 있는 공간을 따로 마련해야  한다.

3. 전시 보조 수단

서예 및 그림 문화재를 전시할 때 안전 요구 사항을 충족하는 관련 장비 및 재료를 준비해야 한다. 금속 재료를 사용하는 경우 녹 방지 처리를 해야 한다. 뒷판은 매끄럽고 돌출된 이물질이 없는지 확인하기 위해 색이 바래지 않는 종이 또는 천으로 포장해야 하며, 포장재를 접착제로 접착하는 등의 조치는 사용된 재료가 무독성 및 기타 안전성과 누출이 없는지 확인해야 한다.

(1)두루마리

수평 전시의 경우 펼친 후 양쪽 가장자리에 고정할 수 있는 장치가 있어야 한다. 그리고 그림의 상하 가장자리를 고정하여 화면의 변형을 방지한다. 금속 재료를 받침대로 사용하는 경우 자성이 있는 작은 문진류를 사용하여 두루마리의 가장자리를 누르고, 나무 또는 종이 재료를 받침대로 사용하는 경우 구멍이 뚫린 긴 아크릴에 끼움새 등을 삽입하여 고정할 수 있다.

두루마리를 경사진 디스플레이 패널(각도 30도를 초과하지 않아야 함) 위에 전시하는 경우 위의 요구 사항 외에도 디스플레이 패널과 수직을 이루는 보조 지지대가 아래에 있어야 한다.서예 및 그림 유물의 전시 부분이 1.5미터를 초과하는 경우 평평하게 배치해야 하며 부스에 각도가 없어야 한다.

(2) 수직족자류

특정 서화를 위해 진열장이 특별 제작된 경우 서화의 크기에 따라 레일이나 액자걸이에 직접 걸 수 있다.

상단의 족자봉보다 긴 두루마리통을 준비해서 양 끝에 고리선을 묶어 고정하고, 족자 머리 양쪽은 나무 받침대나 아크릴 받침대를 사용하여 하단의 족자봉을 말아 올린 후 지지 역할을 하게 한다.

서예와 그림을 레일에 걸 때 관람객의 시선에 따라 족자봉을 말아 올려야 할 경우, 나무 지지대 또는 아크릴 지지대로 족자의 양 끝을 지지할 수 있다. 화폭이 넓으면 양쪽 가장자리가 말리기 쉬우므로 아크릴 지지대로 눌러야 한다. 레일에 서화를 걸 경우 걸이의 형태는 반드시 갈고리형으로 철거 시 그림을 말아 올릴 때 위에서 떨어지지 않도록 해야 한다.

서화를 걸 때 서화가 무겁거나 원래의 줄이 오래되어 손상 징후가 있는 경우 전시 중 추락을 방지하기 위해 상단 족자봉의 구멍에 안전끈을 더 걸어 매야 한다.

서화는 노출 전시를 해서는 안 된다. 화폭이 너무 커서 전시품 가까이 아크릴 커버를 설치해 서화를 보호하는 경우 전시품과 관람객이 가능한 1미터 이상의 거리를 유지할 수 있도록 적절한 보호 조치를 취해야 한다.