시 방 서

공사명 : 2025 경기도 어린이박물관

교육 및 사무공간 개선공사

2025. 08.

경기도어린이박물관

목  차

1. 일반 시방서

1. 공사 개요

2. 일반사항

3. 공사계획 및 관리

4. 제출물

5. 자재관리

6. 안전‧보건 및 환경 관리

7. 준공

2. 특기 시방서

1. 철거 공사

2. 바닥 공사

3. 칸막이 벽체 공사

4. 천장 도장 공사

5. 가구제작 및 세면대 설치 공사

6. 문 설치 공사

Ⅰ. 일반 시방서

1. 공사 개요

□ 공 사 명 : 2025 경기도 어린이박물관 교육 및 사무공간 개선공사

□ 시설면적 : 전체면적 610㎡

실명	면적(㎡)	비고
2층 교육실	286
2층 사무실	162
3층 사무실	162

□ 내장 재료

◯ 2층사무실

- 천정 : 기존 석고보드 위 오염부분 친환경 수성페인트 보수도장 마감.

- 벽체 : 기존벽체, 신설벽체 경량, 및 방염 MDF(방염필증, 시험성적서 제출) 위 친환경                 수성페인트 지정색 마감

- 바닥 : 기존 바닥크리닝 및 투명 왁스 코팅

◯ 3층 사무실

- 천정 : 기존 석고보드 위 친환경 수성페인트 전체도장 마감.

- 벽체 : 기존벽체, 경량골조,방염MDF, 알루미늄 샷시, 투명유리설치, 유리에 그라데이션

백색 안개시트부착

- 바닥 : 기존 바닥 면잡기 후 지정색 바닥데코타일 시공

◯ 2층 교육실

- 천정 : 기존 석고보드 위 오염부분 친환경 수성페인트 보수도장 마감.

- 벽체 : 기존벽체, 신설벽체 경량, 및 방염 MDF 위 친환경 수성페인트 지정색 마감

- 바닥 : 기존 바닥크리닝 및 투명 왁스 코팅

2. 일반 사항

2.1 적용 범위

가. 적용

이 공사 시방서는 재)경기문화재단경기도어린이박물관에서 발주하는 “2025 경기도 어린이박물관 교육 및 사무공간 개선공사”에 적용한다.

나. 적용순서

(1) 설계도서 간에 상호 모순이 있을 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.

(가) 공사시방서

(나) 설계도면

(다) 물량내역서

(2) 이 공사시방서의 총칙 이외의 시방 내용 간에 모순이 있을 경우에는 총칙이외의 시방에 명시된 내용을 우선 적용한다.

다. 법규 우선 준수

계약상대자는 이 공사시방서에 "관련법규(조례를 포함한다. 이하 이 공사시방서에서 같다.)의 규정에도 불구하고 이절에서 정하는 바에 따른다." 라고 별도로 명시되어 있지 않는 한 이 공사 시방서를 포함한 설계도서의 내용이 대한민국 관련법규의 규정과 상호 모순될 경우(건설공사 중에 관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다.)는 대한민국관련법규의 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

라. 공사감독자의 경유

계약상대자 및 현장대리인의 발주처에 통지 또는 제출하는 서류는 공사 감독자를 경유하여야 한다.

2.2 용어의 정의

가. 공사감독자

이 공사시방서에서 "공사감독자"라 함은 "공사계약 일반조건 제2조 제3호"의 "현장감독자"를 말한다.

나. 표준시방서

이 공사시방서에서 "표준시방서"라 함은 시설물의 안전 및 공사시행의 적정성과 품질확보 등을 위하여 시설물별로 정한 표준적인 시공기준으로서 발주자가 공사시방서를 작성하는 경우에 활용하기 위한 시공기준을 말한다.(건설기술관리법 시행규칙 제14조의2 제1항)

다. 전문시방서

이 공사시방서에서 "전문시방서"라 함은 시설물별 표준시방서를 기본으로 모든 공종을 대상으로 하여 특정한 공사의 시공 또는 공사시방서의 작성에 활용하기 위한 종합적인 시공 기준을 말한다. (건설기술관리법 시행규칙 제14조2 제2항)

라. 공사시방서

이 공사시방서에서 "공사시방서"라 함은 표준시방서 및 전문 시방서를 기본으로 하여 작성하되 공사의 특수성 지역여건 공사방법 등을 고려하여 기본설계 및 실시설계도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법 자재의 성능 규격 및 공법 품질시험 및 검사 등 품질관리 안전관리 계획 등에 관한 사항을 기술하는 시공기준을 말한다.(건설기술관리법 시행규칙 제14조의 2 제3항)

마. 계약상대자

이 공사시방서에서 "계약상대자"라 함은 "공사계약일반조건 제2조"의 "계약자"를 말한다.

바. 현장요원

이 공사시방서에서 "현장요원"이라 함은 당해 공사에 상당한 기술과 경험이 있는 자로서 계약상대자가 지정 또는 고용하여 현장 시공을 담당하게 한 건설기술자를 말한다.

사. 공사 현장대리인

이 공사시방서에서 "공사 현장대리인(이하 이공사시방서에서 "현장대리인"이라 한다.)"이라 함은 "공사계약일반조건 제14조"의 "공사 현장대리인"을 말하며 공사에 관한 전반적인 관리 및 공사업무를 책임 있게 시행할 수 있는 권한을 가진 건설기술자를 말한다.

2.3 공사감독자의 업무

가. 공사감독자는 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 건설업자 현장대리인 현장요원 건설업자가 당해 공사를 위하여 지정하거나 고용한 자 및 건설업자가 하도급자계약을 체결한 자에 대하여 관련법규 및 계약조건이 정하는 범위 내에서 공사시행에 필요한 지시 확인 검토 및 검사 등을 행한다.

나. 공사감독자가 건설업자에 대하여 행하는 지시 승인 및 확인 등은 서면으로 한다. 다만 계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 할 수 있다.

2.4 계약상대자의 책무

가. 설계도서 검토

(1) 계약상대자는 공사 착수 전에 설계 도서를 면밀히 검토하고 설계도서의 오류 누락 등으로 인하여 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

(2) 설계도서 검토결과 아래와 같은 경우가 있을 때에는 해당공사 착수 예정일 5일 전까지 현장대리인의 검토의견서를 첨부하여 발주자에 통지하고 발주자의 해석 또는 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야 한다.

(가) "설계변경 사유"에 명시한 사유가 있는 경우

(나) "공사협의 및 조정"에 따라 협의 및 조정을 필요로 하는 사항이 있는 경우

(다) 설계도서와 같이 시공하는 것이 불가능한 사항이 있는 경우

(라) 공사기한 연기를 필요로 하는 사항이 있는 경우

(마) 기타 계약상대자가 지급받을 권리가 있다고 생각되는 추가비용이 있는 경우

(바) 기타 하자발생이 우려되는 사항이 있는 경우

(3) 계약상대자가 발주자에 통지하지 아니하거나 발주자의 해석 또는 지시를 내리기 전에 임의로 수행한 공사에 대하여서는 기성량으로 인정하지 않는다. 또 계약상대자가 임의로 시행한 공사에 대하여 발주자의 원상복구나 시정지시가 있을 때는 계약상대자의 부담으로 즉시 이행하여야 한다.

나. 책임의 한계

(1) 계약상대자는 현장대리인 등 계약상대자가 당해 공사를 위하여 임명 지정 고용한 자 및 계약상대자가 납품계약 또는 하도급계약을 체결한 자의 공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

(2) 공사목적물을 발주자에 인도하기 전에 발생한 공사목적물의 파손 오염 분실 변형 등으로 인한 피해나 계약상대자 등이 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 계약상대자가 교체 원상복구 손해배상 등 일체의 책임을 진다.

(3) 계약상대자가 발주자에 대하여 행하는 보고 통지 요청 문제점 또는 이의 제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

다. 현장대리인 등의 현장상주

(1) 계약상대자가 지정 배치한 현장대리인 현장요원은 현장에 상주하여야 한다.

(2) 공사의 전부 또는 일부의 착공지연기간 동안의 현장요원 등의 상주여부 및 인원수 등에 대하여는 발주처와 협의하여 정한다.

2.5 공사기한 연장

가. 연기 요청일수

계약상대자가 "공사계약일반조건 제26조 제1항"에 따라 계약기간(공사기한) 연장을 발주자에 요청할 수 있는 일수는 예정공정표 상의 주공정이 해당 연기사유로 인하여 불가피하게 지연된 일수를 초과할 수 없으며 학사일정 계획을 감안하여 발주자와 협의하여 정한다.

나. 제출

공사기한 연기 요청시의 제출서류 부수, 시기 등은 “공무행정서류 공사기한 연기원”에 따른다.

2.6 설계변경

가. 설계변경 사유

계약상대자는 다음과 같은 사유가 발생하여 설계도서의 변경이 불가피할 경우에는 발주자의 승인을 득하여 변경 시행할 수 있다.

(1) "공사계약일반조건 제19조 제1항"에 따라 계약상대자가 발주처에 통지한 다음 각 호의 사유

(가) 설계도서 내용이 불분명하거나 누락 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 때

(2) "공사계약일반조건 제19조 제4항"에 따라 발주자가 계약상대자에게 통보한 다음 각 호의 사유

(가) 당해공사의 일부 변경이 수반되는 추가공사의 발생

(나) 특정공종의 삭제

(다) 공정계획의 변경

(라) 시공방법의 변경

(마) 기타 공사의 적정한 이행을 위하여 변경이 필요한 사항

(3) "법규 우선준수"에 따라 설계도서의 내용이 관련법규 및 조례와 다른 사항

(4) "공사협의 및 조정 공사수행"에 따라 사용자의 안전을 위하여 부득이 한 사항

(5) "공사협의 및 조정 협의 및 조절에 따른 설계변경"에 규정되어 있는 사항

(6) 설계도서와 당해공사의 지급자재 구입계약서 및 시방서가 정합되지 않는 사항

(7) 기타 이 공사시방서 각 절에 명시되어 있는 사항

2.7 관련 규준 등의 비치

계약상대자는 공사의 원활하고 신속한 추진 및 적정한 품질관리를 위하여 현장사무실은 아래의 관련 규준 등을 상시 비치하여 한다.

가. 공사와 관련한 계약문서 사본 일체

나. 자재시방서

다. 계약 및 건설 관련 법규 및 조례

2.8 용어의 해석

이 공사시방서에 사용된 용어의 해석은 아래 우선순위에 따라서 그에 명시된 용어정의 또는 사용된 의미에 준하여 해석한다.

가. 계약문서(이 공사시방서를 포함한다.)

나. 건설기술관리법 동시행령 및 동시행규칙

다. 기타 건설관련법규

라. 공사 종류별 용어사전

마. 국어사전

3. 공사계획 및 관리

3.1 공사 상호간의 마찰방지

가. 협의 및 조정

계약상대자는 당해공사의 연관된 다른 공사의 건설업자들과 상호간의 마찰을 방지하고 전체 공사가 계획대로 완성될 수 있도록 연관공사와의 연결부위의 적합성, 공사 시공한계, 시공순서, 공사 착수시기, 공사 진행속도, 공사 준비, 공사물 보호 및 가설시설 등의 적합성에 대하여 모든 공사 관련자들과 면밀히 협의 조정하여 공사 전체의 진행에 지장이 없도록 협력하고 최선의 방안을 도출한 후에 공사를 시행하여야 한다.

나. 협의 및 조정에 따른 설계변경

계약상대자는 당해공사와 연관된 다른 공사 상호간의 마찰방지를 위한 협의 및 조정 결과 아래와 같은 경우에는 발주처에 설계변경을 요청할 수 있다.

다. 계약상대자의 책임

계약상대자는 공사 상호간의 협의 및 조정을 소홀히 함으로 인하여 발생한 재시공 또는 수정 보완공사에 대한 책임을 진다.

라. 기존시설물의 보존

계약상대자는 기존시설물의 이설 또는 보존하여야 할 시설물은 미리 시공계획서를 제출하여 감독자와 상호협의하며 이에 대한 책임은 계약상대자가 진다.

3.2 시공전 협의

가. 협의 및 조정사항

(1) 공사간 공동작업 지역 연관공사의 공사시기 및 공사순서 운반 및 출입로 부지활용 임시가설물과 시설 작업시간 장애물 및 위험물 공사장 보안 및 관리 등 공사장 관리에 관한 현재 상황과 추후 요구되는 사항

(2) 공사 지연에 따른 요인분석 및 촉진방안에 관한 사항

(3) 공사기한 연기 또는 공사촉진을 위하여 필요한 공정계획서의 수정여부 등 공사진행에 관계되는 사항

(4) 설계변경 및 공사기한 변경에 관한 사항 기성불 지급신청 제출물 등에 관한 사항

3.3 시공

가. 절취 및 보수

(1) 작업 준비

(가) 절취 작업 착수전에 절취 및 보수할 부분과 작업조건이 안전하고 미비점이 없는지를 검토하고 안전하게 조치한다.

(나) 절취 작업부위의 파손을 방지하기 위해 필요한 임시 지지물을 설치한다.

(다) 절취 및 보수작업으로 인하여 다른 공사물이 손상되지 않도록 보양조치 한다.

(2) 시공

(가) 절취 및 보수작업에 필요한 숙련공을 고용한다. 절취 및 보수작업으로 인하여 공기가 지연되지 않도록 한다.

(나) 인접 및 관련공사에 손상을 주지 않도록 절취 및 보수한다.

(다) 보수부위는 견고하고 흔적이 남지 않게 보수한다.

(3) 청소

절취 및 보수작업으로 인하여 손상된 다른 공사를 원상태로 보수하고, 작업부위와 작업 통행로를 청소한다.

4. 제출물

4.1 제출절차

가. 협의 및 확인

(1) 계약상대자는 제출물 작성 전에 제출물의 작성 및 제출에 관한 사항을 검토하며 분명하지 않은 사항이 있을 경우 공사감독자와 협의 조정한다.

(2) 계약상대자는 각 제출물에 대하여 계약문서와의 일치여부를 확인한 후 제출물에 날인하여 제출하여야 한다.

4.2 공사예정공정표

가. 공사공정표의 내용

(1) 공종별 및 공정내 주요공정단계별 착수시점 완료시점

(2) 공종별 및 공정내 주요공정단계별 선,후 동시시행 등의 연관관계

나. 제출시기 및 부수

(1) 제출시기

(가) 정상착공의 경우 : 계약체결시

(나) 착공지연의 경우 : 실착공과 동시

(2) 제출부수 : 2부

4.3 시공 상세도면

가. 제출 및 승인

계약상대자는 공사여건과 계약문서의 조건 및 설계도서와의 적합성여부를 확인하고 공사 수행상의 잘못 또는 부분 공사의 누락을 방지하기 위하여 시공사에 도면을 작성 제출하여 공사감독자의 확인을 받은 후 공사에 착수하여야 한다. 공사감독자의 확인을 받은 시공 상세 도면은 “준공서류”에 따라 발주처에 제출하여야 한다.

나. 작성방법

시공 상세도면은 설계도면의 요구사항이 종합되도록 작성되어야 하며 부위별 재료명과 시공 또는 설치 및 마감상태가 명확히 표기되어야 하고 정확한 치수 및 축척이 명시되어야 한다.

다. 포함내용

시공 상세도면에 포함되어야 할 내용의 종류는 이 공사시방서 각 절의 해당 시방에 따른다.

라. 제출시기 및 부수

(1) 제출시기 : 각 공종공사 착수 5일 전까지

(2) 부수 : 2부

4.4 공사 사진

가. 비치 및 제출

공사 시공중 매몰되어 나타나지 않는 부분 또는 준공 후 해체되는 가설물 등에 대하여 수시로 부분 또는 전경을 분명히 나타내는 천연색 사진(규격 9㎝X12㎝)으로 기록 사진첩으로 정리하여 상시 현장에 비치하여야 한다. 준공시 준공서류에 따라 발주처에 제출하여야 한다.

나. 촬영 방법

공사 시공중 매몰되는 주요부위에 대해서는 기술적 판단자료로 활용할 수 있도록 시공 상태가 분명히 나타나게 주요 부위의 상세 및 주변을 포함한 전경을 촬영하여야 한다.

다. 대상부위

사진촬영 대상부위는 이 공사시방서의 절별 일반사항 항목의 해당시방에 따른다.

5. 자재 관리

5.1 적용 기준

가. 사용자재

공사에 사용하는 자재(재료, 제품 및 설비기기를 포함한다. 이하 이공사시방서에서 같다)중에서 이 공사시방서를 포함한 설계도서에 품질기준이 명시되어 있는 품목은 그 품질기준에 적합한 신품(가설 시설물용 자재를 제외한다)을 사용하여야 한다. 다만, 해당 설계도서에 품질기준이 명시되어 있지 않은 품목은 아래 순서에 따라 적합한 자재를 사용한다.

(1) 다음 각 호의 1에 적합한 자재(이하 이공사시방서에서 "한국산업규격에 적합한 제품 등"이라 한다)를 우선 사용한다.

(가) "산업표준화법"에 의한 한국산업규격 표시품(이하 "KS 표시품"이라 한다)

(나) "건설기술관리법 제25조"에 의한 품질검사전문기관(건축, 토목, 기계설비, 조경의 경우) 또는 공인시험기관(전기설비, 통신설비의 경우)에서 "산업표준화법"에 의한 한국산업규격에 따른 것

(다) 품질시험을 실시하여 KS표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인한 것

(라) "산업표준화법"에 의한 KS표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 건설교통부령이 정하는 것

(2) (1)에 적합한 자재가 없을 경우에는 다른 것과 균형이 유지되는 것으로써 품질 및 성능이 우수한 시중제품으로 사용한다.

나. 사용제한

품질시험 검사시험 결과 불합격률이 높다고 인정되는 생산업체의 자재에 대하여 발주처는 계약상대자에 사용제한을 지시할 수 있으며, 계약상대자는 이에 따라야 한다.

다. 자재선정

계약상대자는 공사에 사용하는 자재(지급자재를 제외한다)에 대하여 "제출물 자재제품자료" 및 "견본"에 따라 자재 제품자료 및 견본을 제출하여 공사감독자에게 품질, 색상, 무늬, 질감을 확인받은 것을 사용한다.

라. 단일규격자재사용

하자발생시의 교체 및 유지관리의 용이성을 감안하여 단일 제조업체의 단일규격의 자재를 사용한다.

6. 안전. 보건 및 환경관리

6.1 적용

가. 적용범위

(1) 건설공사의 안전. 보건 및 환경관리는 관련법규와 이절에서 정하는 바에 따라야 한다.

(2) 이 절에 명시되지 않은 사항은 해당공사 절의 시방에 따른다.

나. 관리 및 보상의 책임

(1) 계약상대자는 공사장내의 계약상대자측 직원 및 작업인원 통제, 안전, 보완, 위생 및 인사사고 에 대하여 안전대책을 수립, 시행하고 사고 발생시는 즉시 필요한 조치를 취해야하며, 이에 미흡 또는 잘못으로 인한 인적 및 물질 피해손실에 대한처리와 보상일체는 건설업자의 책임이다.

(2) 계약상대자는 본 공사의 수행으로 인하여  손해를 가하였을 경우에는 이를 원상복구 하거나 보상을 하여야 한다.

다. 안전관리계획의 수립 및 안전점검의 실시 등

계약상대자는 건설기술관리법 제46조의 2등에서 안전관리계획을 수립하도록 규정된 공사에 대하여 동 법령에서 규정된 데로 안전관리계획의 수립, 안전점검의 실시, 안전점검에 관한 종합 보고서 작성 등의 규정을 이행하여야 한다. 안전관리 계획의 제출시기 및 보수 등은  공사계획서류에 따른다.

라. 출입자 통제 등

계약상대자는 공사안전 및 보안유지를 위하여 공사장에 관련자 외의 사람이 출입하거나 불필요한 사진을 촬영하는 것을 통제하여야 한다.

7. 준공

7.1 준공예비점검

가. 발주자는 준공예정일 3일전 전에 자재, 시공 및 설비기기의 작동상태가 계약문서에 명시된 기준에 적합한지를 확인하는 예비점검을 실시할 수 있다.

나. 준공 예비점검 결과 기준에 적합하지 않은 미비사항이 있을 경우 이에 대한 시정조치를 건설업자에게 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이의 시정조치를 완료한 후에 준공검사원을 제출하여야 하며, 준공예비 점검지적사항 및 조치내용을 기록하여 준공 검사자에게 제시하여야 한다.

7.2 준공검사

가. 준공검사 내용

발주자가 시행하는 준공 검사시에 아래사항에 대하여 검사하고 적정성을 평가한다.

(1) 시공의 정확도, 마감상태, 적정자재 사용여부

(2) 제반설비기기의 작동상태 등 기능점검

(3) 잔재 및 발생물 처리

(4) 주변정리 및 원상복구사항 처리내용

(5) 부대시설공사 진행상태

(6) 준공전 청소 이행상태

(7) 기타 계약문서에 명시된 사항

7.3 준공 서류

가. 설계도면

(1) 당해공사의 준공부분에 대한 설계도면(준공도면)

(2) 공사현장에서 설계변경한 부분의 설계도면 원도

나. 시공 상세도면

다. 공사사진첩

7.4 준공 청소

가. 방법

(1) 입주자의 사용상 불필요한 상표를 제거한다.

(2) 오물, 먼지, 녹, 얼룩 등이 없도록 노출 내⋅외면을 청소한다.

(3) 조명기구의 전등 및 램프 등을 청소한다.

(4) 가구, 기기는 재료특성에 적합하게 청소한다.

(5) 기타 이 공사시방서 각 절에 명시되어 있는 사항

나. 사용도구 등

제품자체에 변색, 긁힘, 손상, 변형 등이 발생하지 않도록 제품 특성에 적합한 도구 등(손걸레, 마포, 주걱, 칼, 사포, 로프, 규조토, 세척제, 시너, 염산, 왁스 등)사용하여야 한다.

특기 시방서

1. 철거 공사

2. 바닥 공사

3. 칸막이 벽체 공사

4. 천장 도장 공사

5. 가구제작 및 세면대 설치 공사

6. 문 설치 공사

1. 철거 공사

1. 일반사항

1) 적용 범위

이 시방은 건축물의 실내 전부 또는 일부를 철거하거나 실내 마감의 개보수를 목적으로 절단 또는 해체를 하는 공사에 적용한다.

2) 철거 시공업자

「건설산업기본법」에 의한 비계공사업 면허를 받고 해체공사업을 영위하는 자를 말한다.

3) 철거 폐기물

「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」제2조제1호에 따라 건설폐기물(동법 시행령 별표1, 2010.5.18. 개정)중 철거작업에 수반하여 발생하는 폐콘크리트, 폐벽돌, 폐벽지, 폐금속류, 폐유리, 폐보드류 등 건설폐재류 및 각종 잔해물 등을 포함한다.

2. 현장조사

1) 철거공사 계획 전에 철거대상물의 조사 및 주변 환경의 조사 등 충분한 사전조사를 실시하여 야 한다.

2) 철거시설의 조사는 감독관의 입회하에 현장을 직접조사를 실시하고 설계도서가 없는 경우에는 실측에 의한 간접조사를 한다.

3) 주변환경 조사에는 주변시설, 동선상황 등을 정확히 파악하여 피해가 발생하지 않도록 주의하여야 한다.

3. 철거 계획수립

1) 철거를 시작하기 전 사전조사를 토대로 철거방법과 작업내용에 관한 계획을 수립하고 안전관리에 만전을 기한다.

2) 철거공사는 철거대상 내용 및 시공조건에 맞는 적절한 방법을 선정하여야 한다.

3) 철거공사에 뒤이어 재시공이 예정되어 있으므로 시공 착수와 관련하여 철거공사의 시공순서와 병행하여 작업방법을 검토하여야 한다.

4) 철거 시공업자는 정확한 공정계획을 수립하여 무리한 공사 또는 사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.

5) 기존 시설물에 구조적 결함이 있거나 철거로 인해 구조적 결함이 발생할 것으로 예상될 경우에는 필요에 따라 구조 보강공사를 선행한 후 철거 작업에 착수한다.

4. 작업준비

1) 주변상황의 파악 : 공사수행에 앞서 주변의 상황을 확인하여 소음, 진동, 분진, 해체 분진의 비산, 낙하 등에 대한 문제점을 최소로 줄이도록 한다.

2) 설비관계 인입배관의 철거 : 건물 내에 인입되어 있는 전기, 전화, 가스, 하수도 등 주요 배관설비는 안전 여부를 확인하고 봉인, 사전조치 및 철거 등을 시행한다.

3) 반입·반출로 : 반입·반출로는 현장의 내·외 조건을 종합적으로 판단하여 위치를 결정하고 출입구 부분은 항상 정리정돈을 하며, 반입·반출시 필히 제 3자의 안전에 유의한다.

5. 해체 및 철거

1) 해체공사는 해체준비 및 계획에 근거하여 예정된 방법, 공기 및 예산 내에서 공사의 안전성과 능률성을 감안하여 수행한다.

2) 가연물이나 진동 등에 쉽게 낙하, 탈락 및 박리되기 쉬운 재료(내화피복재 등)은 사전에 철거한다.

3) 기존 전기시설은 주 분전반에서 전력공급을 차단하여 합선 및 누전사고를 사전에 방지하도록 한다.

4) 해체공사는 상부에서부터 바닥에 이르기까지 해체순서에 따라 해체작업을 체계적으로 진행한다.

5) 부재형태로 해체할 때는 알맞은 크기로 나누어 해체한다.

6) 해체된 부분을 지지하는 벽체나 바닥 또는 골조에 과다한 하중이 부과되지 않게 해체한다.

6. 공해대책

1) 해체 공사 시 소음, 진동, 분진 등은 적절한 방법으로 처리해야 한다.

2) 먼지와 쓰레기가 비산하거나 흩어지는 것을 막기 위하여 적절한 조치를 한다.

7. 안전대책

1) 철거공사는 공사의 성질상 위험을 수반하게 되므로 시공 시에는 반드시 안전 위생관리 계획서를 작성하여 안전에 대비한다.

2) 구조재의 부식상태 및 재료의 접합상태를 조사하여 예기치 않은 전도에 의한 사고가 발생하지 않도록 한다.

3) 재료의 특성을 조사하여 화재 방지에 특히 유의하여야 한다.

4) 기계를 사용해서 해체하는 경우는 구조적 안전성을 주의하여야 한다.

8. 철거자재 처분

1) 철거작업에 수반하여 발생하는 내·외장재 등의 해체 폐기물은 파쇄, 분리수거 설비시설이 설치되어 인가된 전문업체에 의뢰해 합법적으로 처리하여야 한다.

2) 수거할 만한 가치가 있는 부품이나 재활용이 가능한 부품은 해체공사 중 별도로 분리수거하여 처분한다.

3) 철거공사 기간이 1일 이상일 경우 해체 폐기물을 적치할 수 있는 공간을 확보하여야 한다.

4) 철거폐기물은 철거 폐자재 내용에 따라 필요차량을 선정하여 처분하여야 한다.

5) 지정폐기물인 폐석면인 경우 소량이더라도 건설폐재류 또는 혼합폐기물과 함께 섞어서 처리하는 일이 없도록 감독원은 각별히 유의하도록 한다.

2. 바닥 공사

1) 공사범위

(1) 2층 사무실

-. 가벽등 기존 시설물 철거후 바닥오염부분 전체세척 한다.

-. 세척면이 완전건조된 후 투명 왁스 코팅 한다.

(2) 3층 사무실

-. 가벽등 기존 시설물 철거후 바닥면 요철 및 지장물 제거등 면잡기 한다.

-. 바닥 전체 지정색 데코타일 시공한다(휴게실 현존 마루 범위 제외)

-.  제품 확인 및 중심선 설치, 시공할 제품이 감독관의 지정색 및 제품과 동일제품인지를 확인한다. 동

-.  접착제 도포

가. 제품의 안착을 위하여 시공 전 충분히 숨죽임한 후 시공한다.

나. 중심선 설치로 4등분된 면적 중 시공 순서를 결정, 한 면(1/4)에 접착제를 도포한다.

다. 양 가장자리 부분은 마무리 재단 시 소요되는 시간이 많으므로 접착제를 별도로 도포한다.

라. 접착제는 작업시간 및 작업 속도를 고려하여 적당 면적만 도포한다.

-. 타일접착

가. 접착제가 도포된 부분의 중심선에서 L자 형태로 진행하며 타일의 배열은 지그재그로 시공하여 나간다.

나. 접착제 도포 후 오픈 타임을 반드시 확인한 다음 중심선에서부터 제품을 붙여나간다.

다. 시공 진행 및 시공 후 손과 발로 충분히 제품 가장 자리에 압착을 가하여 들뜸 현상이 없도록 마무리한다.

-. 벽면 재단(마무리)

가. 벽면 재단 시는 제품을 벽면으로부터 1㎜ 정도 작게 재단하여 자연스럽게 들어가도록 한다(절대로 강제로 끼워 넣어서는 안 된다).

나. 특히 벽면 시공은 충분한 압착을 반복하여 완전히 접착 시공한다.

(3) 2층 교육실

-. 가벽등 기존 시설물 철거후 바닥오염부분 전체세척 한다.

-. 세척면이 완전건조된 후 투명 왁스 코팅 한다.

3. 칸막이 벽체 공사

1) 적용범위

(1) 경량철골,방염MDF,친환경수성페인트

(2) 알루미늄삿시, 12mm투명유리, 인테리어필름(백색 그라데이션 안개시트)

(3) 환기구(자연순환식), 가변벽체(6연동칸막이),암막커튼

2) 재료

1) 경량 철골

가. 경량강제 웃막이 및 밑막이 철물 (Steel Runner)

한국공업규격(KS D 3609)제품을 사용하되 두께 및 형상 크기 등은 도면 및 제조업체 사양에 따른다.

나. 경량 강제 샛기둥 (Steel Stud)

한국공업규격(KS D 3609)제품을 사용하되 두께 및 형상 크기 등은 도면 및 제조업체 사양에 따른다.

다. 보강강제 (Brace Channel)

한국공업규격(KS D 3609)제품을 사용하되 두께 및 형상 크기 등은 도면 및 제조업체 사양에 따른다.

2) 방염MDF

가. 방염 MDF는 수지 및 방염 기술이 결합된 우수한 방염 성능을 보유한 제품을 사용한다.

나. 단순 표면 처리가 아닌 내부 소재부터 방염 첨가제를 적용하여 만든 제품이어야 한다.

다. 방염시험성적을 통과한 제품을 사용한다.

라. MDF 방염필증과 시험성적서를 반드시 제출한다.

3) 알루미늄프레임

가. 프레임 규격 60X110(108) 규격품을 사용한다.

나. 색상은 감독관의 지정색으로 선정하여 사용한다.

4) 유리

가. 12mm 투명유리 규격품을 사용한다.

나. 투명유리에 색색 그라데이션 안개시트 부착한다.

3) 시공

1) 방염MDF 칸막이 설치

가. 준비작업

건식벽이 설치되는 바닥, 천장, 벽체의 돌출되어 있는 못, 모르터 등 모든 이물질을 깨끗이 제거하고 평탄작업을 한 후, 칸막이가 설치되는 바닥과 천장부위에 정확히 먹매김을 한다.

나. 경량강제 웃막이 및 밑막이 설치

① 천장과 바닥에 먹메김 선을 따라 스틸런너(Steel Runner)를 배열한다.

② 스틸런너(Steel Runner)를 힐티나 콘크리트 못을 사용하여 이음새가 벌어지지 않도록 바닥과 천장에 견고하게 고정시킨다.

③ 고정철물의 간격은 중앙부에서는 60㎝ 이내로 하며 연결부나 귀퉁이, 끝부분은 200㎜ 이내로 한다.

다. 경량강제 샛기둥 설치

① 스틸 스터드(Steel Stud)의 설치간격은 어떠한 경우에도 455㎜를 초과할 수 없다.

② 모든 개구부와 인접한 부위, 신축줄눈이 설치되는 양측부위, 칸막이의 끝부분, 연결부, 귀퉁이 부위에는 스터드(Stud)를 추가보강 설치한다.

③ 신축줄눈이 요구되는 부위의 보강 스터드(Stud)에서 12㎜ 이내로 이격하여 설치한다.

④ 가능한 한 천장에서 바닥까지 조인트 없이 Stud를 설치하되 필요하다면 최소이음길이가 200㎜이상이 되게 설치하고 스터드(Stud)의 각 날개(Flange)에 2개 이상이 나사못으로 고정한다.

⑤ 출입구 주위에는 각 문설주에 2개의 스터드(Stud)를 볼트나 나사못을 사용하여 문틀 앵커에 고정한다.

⑥ 수평보강 찬넬은 바닥면에서 최소 1200㎜마다 각 스터드(Stud)의 웨브(Web)을 통과시켜 설치하되 최상단에선 1600㎜ 이내까지 허용된다. 이때 스터드(Stud)와 보강찬넬의 고정은 제조업체 사양에 따른다.

⑦ 스터드(Stud)는 런너(Runner)에 나사못으로 고정시킨다.

라. MDF(방염) 부착

① 바탕면 붙임

경량강제 샛기둥 한쪽면의 중심선에 MDF의 이음매가 위치하도록 평행하게 나사못을 사용하여 설치한다.

② 마감판 붙임

바탕면과 이음매가 엇갈리도록 바탕보드의 중심선을 마감보드의 이음매에 위치하도록 나사못을 사용하여 수직, 수평을 맞추어 설치한다.

③ 코너철물

석고보드용 코너 및 보강철물을 귀퉁이, 모서리, 연결부, 끝부분에 수직 및 수평을 맞추어 이음새 없이 나사못을 사용하여 설치한다.

④ 나사못 시공간격

석고보드 부착 시 나사못의 간격은 가로방향으로 450㎜로 하고 세로방향으로 400㎜ 이내로 시공한다.

마. 표면 마감처리

MDF 표면의 나사못 머리부위 및 보강철물 부위등 보드 이외의 부속재가 노출되어 있는 부위에는 보강테이프 및 이음매 마감재를 사용하여 표면 마감 처리를 한다.

2) 유리 칸막이 설치

가. 바닥면을 깨끗이 청소한 후 수평 먹줄을 친다.

나. 알루미늄 프레임을 조립한다.

다. 프레임은 수직, 수평을 정확하게하여 바닥 및 벽, 천장(찬넬) 피스로 고정한다.

라. 프레임에 12mm 투명유리를 설치하고 실리콘으로 고정한다.

마. 유리설치 완료후 프라이버시를 위하여 백색 그라데이션 안개시트를 지정 높이에 부착한다.

3) 이동식 칸막이(6연동 도어)

가. 자재 및 장비는 제조업체의 표준형 이동식 칸막이를 사용하여야 하며 공간을 신속하고 효율적으로 통합하고 구분할 수 있어야 한다. 패널은 그 자체에 S.T.C(Sound Transmission Class) 50이상의 차음성능을 갖춰야 하며 사용목적에 따라 S.T.C. 기준을 적용한다.

나. 이동식 칸막이의 작동은 수동으로 이동되며, 설치와 격납 시에는 특수 설계된 트롤리+트랙 시스템(Trolley+Track system)에 의하여 한 사람에 의해서도 부드럽게 주행될 수 있어야 한다.

다. 패널은 상하 및 측면의 차음 밀실장치를 갖추고 있어야 하며, 설치완료 후 조명시험을 실시하여도 빛의 투과가 이루어지지 않아야 한다.

라. 패널의 통로가 되는 하부 레일은 이동시 턱을 최소로 할수 있는 레일(돌출높이 10mm 이하)로 설치한다.

마. 천장의 마감을 보호하기 위한 구조로서 제작, 설치되며 의장성을 고려하여 별도의 보조트랙 설치가 없어야 한다.

마. 레일은 고중량의 패널도 부드럽게 이동되고 이동 시 패널 및 벽면을 보호하기 위하여 설치 위치에 도달하여서는 패널의 이동속도를 충분히 감속시킬 수 있어야 한다.

바. 레일 및 패널의 파손 및 마모 시 간단한 공구를 사용하여 손쉽게 교체할 수 있어야 한다.

사. 패널규격은 도면에 준한다.

4) 암막커튼설치

가. 교육실의 소음을 경감하기 위하여 이동식 칸막이 앞(도면기준)에 커튼박스를 설치한다.

나. 커튼박스는 0.8mm 이상의 갈바를 절곡하여 천정에 고정한다.

다. 설치후 지정색(천정.벽 마감색과 동일)한 색으로 도장한다.

라. 지정색 암막커튼을 제작 설치한다.

4. 천장 도장 공사

1) 공사범위

(1) 2층 사무실

-. 기존 가벽 및 구조물 철거후 천정면을 보수한다.

-. 오염 및 보수한 부분의 천정을 기존과 동일한 색으로 보수 도장한다.

(2) 3층 사무실

-. 기존 가벽 및 구조물 철거후 천정면을 보수한다.

-. 오염 및 보수후 천정 전체를 지정색으로 도장한다.

(3) 2층 교육실

-. 기존 가벽 및 구조물 철거후 천정면을 보수한다.

-. 오염 및 보수한 부분의 천정을 기존과 동일한 색으로 보수 도장한다.

5. 가구 제작 및 세면대 설치 공사

1. 일반사항

1)  적용범위

사무용 선반장(책장), 주방가구, 세면대 등 가구류 제작과 설치에 관하여 적용한다.

2) 운반, 보관 및 취급

가. 현장에서 조립하여 설치하는 제품은 부품 및 부재 단위로, 공장 완제품인 경우에는 제품단위로 골판지 등으로 보호 포장되어 포장외부에 제조업자의 상표, 상품명 및 부재명, 수량 등이 표시된 상태로 현장에 반입되어야 한다. 특히, HPM으로 마감된 부재는 보호용 비닐테이프 등으로 표면이 보양된 상태로 현장에 반입되어야 한다.

나. 각 제품은 눈, 비, 습기 등으로부터 안전한 실내에 보관되어야 한다.

다. 제품을 취급할 때 파손 및 마감면 긁힘 등의 손상이 발생되지 않도록 하고, 손상되어 원상태로 보수가 불가능한 제품은 신품으로 교체하여야 한다.

2. 재료

1) 선반장

가. 재료는 18MDF를 사용하여 도면 또는 공사시방에 따라 제작한다.

나. 휨강도 148㎏f/㎠이상, 두께 15㎜이상의 것을 사용한다.

다. 볼트 및 너트의 재질은 철재로 하되 표면에 녹막이 처리가 되어 있는 것으로 한다.

마. 지정색 친환경 가구용 페인트로 마감한다.

2) 주방가구 상·하부장 및 상판재료

가. 합판은 KS F 3101에 의한 준내수 2급 이상으로 한다..

나. 파티클 보드는 KS F 3104에 적합한 것으로서 두께는 15㎜이상인 것으로 한다. 단, 휨강도는 148㎏/㎠이상으로 한다.

다. 물버림대 상판은 스테인리스제로서 KS D 3698의 STS 304에 적합한 재질로 하며, 그 두께는 0.6㎜이상으로 한다.

라. 걸름통 및 걸름통손잡이 등의 재질은 KS D 3698의 STS 304에 적합한 스테인리스제로하며, 사용 중 찌꺼기를 제거할 때 쉽게 손상되거나 파손되지 않는 구조이어야 한다.

마. 배수전의 윗부분은 스테인리스로서 KS D 3698의 STS 304에 적합한 재질로 하며, 배수전의 부속품은 녹이 슬지 않는 재질로 한다. 배수구 마개는 사용 중 누수가 되지 않도록 고무패킹이 부착되어야 하고 개폐가 용이하도록 손잡이가 있어야 한다. 배수전 전체의 재질은 끓는 물을 사용할 때에도 이상이 없어야 한다..

바. 배수전에 사용되는 각종 패킹은 누수가 되지 않는 재질의 고무제품 또는 동등이상의 성능을 가진 제품으로 한다..

사. 연결호스는 PVC 후렉시블 호스를 사용하여야 하며, 재질은 끓는 물을 사용할 때에도 이상이 없어야 한다.

아. High Pressure Melamine(이하 HPM이라 한다.)은 두께 0.8㎜ 이상으로서 KS M 3803 및 "한국씽크공업협동조합의 단체규격"에 의한 내열, 내수, 내오염성 및 내마모성을 확보하여야 한다.

자. PVC 비닐시트는 두께 0.15㎜이상의 것을 사용한다.

3) 조립철물

가. 문짝, 서랍등의 손잡이는 황동, 스테인리스등의 금속제품 또는 이와 동등 이상의 제품으로서 녹이 슬지 않고 미려한 것으로 한다.

나. 주방용구의 제작, 조립에 사용되는 모든 접합 및 연결용 조립철물은 녹이 슬지 않는 재질이나 녹막이 처리가 된 것을 사용하여야 한다.

다. 주방용구의 조립 및 설치에 사용되는 모든 고정철물은 도면에 명시되지 않은 경우 제조업자의 제품자료에 따른다. 단, 녹이 슬지 않는 재질이나 녹막이 처리가 된 것을 사용하여야 한다.

4) 세면대설치(2층교육실)

가. 세면대의 상판 및 수조는 인조대리석(지정색)으로 사용한다.

나. 사용되는 모든 접합 및 연결용 조립철물은 녹이 슬지 않는 재질이나 녹막이 처리가 된 것을 사용하여야 한다.

다. 세면대의 조립 및 설치에 사용되는 모든 고정철물은 도면에 명시되지 않은 경우 제조업자의 제품자료에 따른다. 단, 녹이 슬지 않는 재질이나 녹막이 처리가 된 것을 사용하여야 한다.

라. 냉수, 온수, 배수의  수전 연결은 1층 천정의 기존 배관에 접속하여 연결한다.

3. 조립

1) 선반장

가. 세부적인 형상 및 규격은 제작업체의 제품 자료에 따른다.

나. 벽체 사이에 선반장이 설치되는 경우, 빈 공간이 거의 보이지 않는 쪽에서 제품을 제작해야 한다.

다. 하부지지대, 경첩, 손잡이 등은 견고하게 부착하여 흔들림이 없어야 한다.

라. 선반장의 문짝 힌지 및 손잡이 규격, 형상, 재질 등은 기능 및 내구성에 지장이 없는 범위 내에서 제품 자료에 따른다.

2) 주방가구

가. 상·하부장

① 상·하부장을 구성하는 각 단위장은 분리된 상태에서 조립, 설치할 수 있는 구조로 제작하여야 한다.

② 단위장 사이의 연결은 연결용 조립철물 등을 사용하여 추후 분리가 용이하도록 하여야 하며, 못 또는 나사못으로 고정하여서는 안된다.

③ 상부장은 내용물 무게를 감안하여 천판과 측판, 천판과 보조각목은 스크류로 연결하며, 스크류는 드라이버를 사용하여 박아야 한다.

④ 상·하부장의 뒤판은 나사못을 사용하여 몸체에 견고히 부착하여야 한다.

⑤ 주방의 형태에 따라 상·하부장의 측면이 실내로 노출되는 경우는 전면과 색상, 무늬 등이 조화되도록 미려하게 마감하여야 한다. 다만, 냉장고, 가스레인지, 레인지후드가 상·하부장 측면에 설치되는 경우는 제외한다.

나. 문짝 및 서랍

서랍레일은 금속제품 또는 사용상 지장이 없도록 내구성이 있는 재질의 제품을 사용하고 서랍이 쉽게 빠지지 않는 구조이어야 한다.

다. 다리 및 걸레받이

① 하부장의 전면하부 및 노출되는 측면하부에는 걸레받이를 설치하되, 모서리부분 이외에는 이음이 없어야 한다. 다만, 전면 길이가 2400㎜를 초과하는 경우에 한하여 2400㎜마다 1회 이음을 할 수 있다.

② 다리는 설치된 상태에서 15㎜이상 높낮이를 조절할 수 있는 조절나사가 부착된 구조이어야 한다.

③ 걸레받이는 바닥청소시 설치 및 해체가 용이한 구조로서 걸레받이판 하부에는 경질 PVC재로 된 방충발을 부착하여야 한다.

라) 하부장 상판

① 조리대, 가스대, 코너대 등의 상판은 사용 중 휨 등이 변형이 생기지 않도록 두께 15㎜ 이상의 판에 보강목을 대어 제작하고, 상판과 뒷턱과의 연결부위는 누수가 되지 않도록 처리하여야 하며, 전면부분은 약간의 물흘림 방지턱을 두어야 한다.

② 물버림대는 스테인리스상판을 프레스가공 제작으로 접합, 용접 등을 정확히 하고 보이는 부분은 매끈하게 처리를 하며, 울렁거리지 않도록 밑면에 보강재를 설치 하여야 한다. 상판에는 홈을 두어 개수통방향으로 1∼2°정도 경사를 주어야 하며, 물흐름으로 인한 소음방지를 위하여 개수통 바닥의 곡면부위를 제외한 이면전체에 두께 1㎜이상의 고무판이나 동등 이상의 성능을 가진 제품을 부착하여야 한다.

③ 배수전은 봉수가 유지되어 악취 등이 유입되지 않는 구조이어야 한다.

마) 장식판 조립

① 상부장 전면과 노출되는 측면의 상·하부에 부착하며, 모서리부분 이외에는 이음이 없어야 한다. 다만, 전면길이가 2400㎜를 초과하는 경우에 한하여 2400㎜마다 1회이음을 할 수 있다.

② 상부장에 나사못으로 고정하고 모서리 연결부위는 PVC 캡등을 사용하여 미려하게 처리하여야 한다.

③ 형상 및 색상은 상부장과 조화되게 하여야 한다.

4. 설치

1) 시공 조건의 확인

가. 각 제품이 설치될 부위는 도장, 도배공사 등의 선행공정이 완전히 종료된 상태로 깨끗이 청소되어야 한다.

나. 각종 수납가구 설치부위의 벽면은 평활하게 마감되어 수납가구의 설치에 지장이 없어야 한다.

다. 주방기구의 설치전에 설치부위를 깨끗이 청소하고, 특히 배수구멍등이 막히지 않았는지 확인하여야 한다.

2) 상부장 설치

가. 벽고정합판을 타격용 콘크리트 못으로 견고하게 고정한다.

나. 상부장의 뒤판을 벽 고정합판에 고정위치를 명확히 하여 25∼30㎝간격으로 나사못을 드라이버를 사용하여 견고히 고정한다.

3) 하부장 설치

가. 온수분배기가 물버림대 하부에 설치되는 경우, 물버림대 하부 밑판의 온수분배기 위치에 온수분배기가 설치될 수 있도록 개구부를 둔다. 개구부의 크기는 온수분배기가 설치될 수 있는 최소한의 크기여야 한다. 이때 물버림대 하부의 선반도 온수분배기에 걸리지 않도록 설치한다.

나. 바닥의 슬래브와 연결되는 연결호스 주위는 악취 방지마개를 사용하여 배수관 내의 악취가 배수관 밖으로 유출되지 않도록 한다.

다. 하부장 상판과 가스대의 연결부를 제외한 각 단위상판 연결부의 조인트와, 상판 전체와 벽사이의 조인트는 실링재로 마감하여 물이 새지 않도록 한다.

5. 조정

1) 설치된 각 제품은 문짝, 서랍 등은 여닫이가 원활하도록 조정되어야 한다.

2) 각 제품은 설치 후 외부선 및 각 조인트 부위 등이 수직, 수평상태이어야 한다. 수직, 수평이 맞지 않을 경우 조립철물 등을 조정하여 똑바른 상태로 맞춘다.

6. 보양 및 청소

후속공사로 인하여 설치된 각 제품이 오염 또는 훼손되지 않도록 한다. HPM으로 마감된 부위는 최초 보호용 비닐테이프 보양상태를 유지한다.

6. 문 설치 공사

1. 목재문 설치공사

1) 목재 플러시 문

가. 내부 보강재는 가로 @200 × 세로 @200으로 한다.

나. 한 판 두께 5㎜ 합판을 양쪽 측면에 본드와 타카핀으로 고정한다.

다. 테 둘림은 10㎜ 원목으로 돌린다.

라. 규격 : 도면표기에 의한다.

마. 목재의 품질은 KS F 3109의 품질기준에 적합한 것으로서 함수율 15% 이하인 것으로 한다. 단, 플러시문의 내부 틀재는 동등 이상 품질의 집성목재로 할 수 있다.

2) 시공순서

가. 가틀 반입(공장에서 조립반입 또는 현장설치 전 조립 소운반)

나. 개구부 작업면 기준목(쐐기 역할 및 사춤 틈 확보) 설치

다. 가틀 수평보기 및 고정(콘크리트 못과 매립볼트로 고정)

라. 본틀 반입

마. 본틀 문틀에 고정철물 달기

바. 본틀 조립 및 고정(고정철물을 이용, 가틀에 고정)

사. 보조틀 설치(후면에 접착제 도포 및 마구리 타카 고정)

아. 문선 설치

3) 시공시 유의사항

가. 선틀과 윗틀은 방바닥 미장, 벽 바탕공사가 완료된 후 후설치 문을 고정철물을 사용하여 고정한다.

나. 선틀 고정철물은 문틀의 높이가 1.5m 이하일 때는 양 측면 각 3개소, 1.5m 초과시에는 양측 각 4개소를 고정하고 윗틀 고정철물은 폭이 0.8m 이하일 경우에는 1개소, 0.8m를 초과할 때는 2개소를 고정한다.

다. 본틀의 고정은 휨 강도가 큰 스테인리스 나사못을 사용하여 가틀에 견고하게 고정한다.

라. 측면 보조틀은 벽체 두께에 따라 폭을 구분(일반벽체:설계치수-80㎜, 단열재 설치벽체:설계치수-130㎜)하여 후면에 접착제를 도포한 후 본틀에 밀어 넣어 부착하고 숨은 못 치기를 한다.

마. 문틀의 흔들림을 방지하기 위하여 본틀과 가틀의 조립틈은 쐐기격으로 고정한다.

바. 밑틀은 바닥재 마감 전에 가틀 바탕의 이물질 등을 제거한 후 접착제를 전면에 고르게 도포하여 들뜬 부위가 없도록 부착하고 숨은 못 치기를 한다.

사. 문선은 후면을 오목하게 가공하여 문틀의 전 ‧ 후면에 설치하며 시공시 후면에 접착제를 도포하여 견고하게 부착하고 숨은 못 치기를 한다.

아. 설치 허용오차 : 창호 및 창호틀의 설치 허용오차는 수직, 수평오차를 각각 ±3㎜ 이내로 한다.

자. 문짝 설치 후 여닫음이 원활하고 정확하게 될 수 있도록 하고 여닫음 맞춤상태를 조정한다.

2. 유리 강화문 설치공사(3층 사무실)

(1) 형상, 규격, 치수

-. 설계도면을 기준으로 하여 작성되고 세부시공 상세도면에 의한다

(2) 세부 시공 상세도의 작성

-. 설계도면을 기준으로 하여 제작, 설치 및 바닥마감, 창호틀과의 관계, 승인된 자재와 세부시공 상세도를 작성하여 제출한다.

(3) 재료

-.  창호(프레임) : KS스테인레스 1.2T이상 헤어라인(또는 폴리싱)등 상세도면에따른다.

-.  유리

(1) 두께 : 12mm 투명강화유리에 상하부 스테인레스 H바로마감 한다.

(2) 강화유리 상부에 KS 허가업체의 마크가 인쇄되어 있어야 한다.

(3) 부속 : KS이상 손잡이, FLOOR HINGE 및 TOP PIVOT HINGE, CYLINDER 등은 견본을

제출하거나 품질보증 서류로 대신하여 감독원 및 감리자의 승인을 받아야 한다.

(4) 설계도면 혹은 시공상세도면에 손보호대 고무바를 설치한다.

(4) 시공

1) 제작 및 현장 반입 : 강화 유리문 제작은 승인된 세부시공 상세도에 의하여 동일제조회사 공

장에서 제작되어 합격된 완제품으로 반입되어야 한다.

2) 현장 조립 및 설치 : 강화 유리문 조립, 설치는 제조회사의 지침서에 의거 설치하되 수급자의

기줄 지도하에 설치하거나 국내에서 동일제품 설치 실적이 우수한 전문시공 업체로 하여금

시공하도록 해야 하며, 운반, 설치 과정 및 보양 부주의로 파손 또는 손상된 부위에 대해서는

즉시 교체 시공되어야 한다.

3) 설치 완료 후 동작상태 점검 및 유격확인, 흰지 유압상태를 확인한다.

4) 설치 완료 후 시공자의 제작 및 공사상의 잘못으로 인한 고장이 발생 하였을 때에는 하자보증기간 (시공일로부터 1년)까지 시공사의 책임 하에 무상 수리 함.