과 업 지 시 서

(경기도박물관 지하1층 유휴공간 리모델링의 소방설비공사)

2025년 9월

경기도박물관

1. 과업 명칭

경기도박물관 지하1층 유휴공간 리모델링의 소방설비공사

2. 과업 목적

경기도박물관 지하층 유휴공간을 제2 기획전시 공간으로 재구성하기 위한

소방설비(전기, 기계) 공사임.

3. 과업 개요

가. 공 사 명 : 경기도박물관 지하1층 유휴공간 리모델링의 소방설비공사

나. 공사위치 : 경기도 용인시 기흥구 상갈로 6 경기도박물관 지하 1층

다. 세부내역

품 명	규 격	비고
자동화재탐지 설비공사	소방도면과 공종별 총괄, 집계표 및 공종별 내역서 참조
유도등 및 시각경보기 설비공사
비상방송 설비공사
스프링클러배관공사
철거공사

* 세부사항은 원가계산서의 내역부분 참조

4. 과업 기간

가. 본 과업의 기간은 착공일로부터 55일간으로 한다.

상기 과업기간은 토요일 및 공휴일 등을 포함한 절대공기로 한다.

착공전 세부적 사항은 발주처 및 감리자와 협의하여 진행한다.

나. 공사와 관련한 업무, 관련 자료의 제출 및 하자는 그 내용이 완료 될 때까지

별도 수행한다.

5. 일반 사항

가. 수급자는 공사 과정에서 발주처의 지휘감독을 받아 본 과업을 성실히 수행

하여야 한다.

나. 수급자는 본 과업의 지시서와 관계법령, 규정, 지침에 따라 제반사항을 성실

하게 이행하여야 하며 수행한 과업의 질과 정확도 및 작업결과에 대한 전적인

책임을 진다.

다. 본 과업 수행 과정에서 작성되는 점검내용의 미비, 과오, 기술상 오류 등의

결함에 대해 책임이 면제될 수 없다.

라. 수급자는 현장 대리인을 선임하여 감독자 및 감리자의 지시에 따라 제반

작업을 지휘 감독한다.

마. 공사시작 전 손상가능 부분에 충분한 보양 조치를하여 작업으로 인한 기존

시설물의 피해가 없도록 조치한다.

1) 공사부분 이외는 원상복구해야 한다.

2) 공사장 접근의 자재 및 차량 이동에 대한 계획을 수립한다.

3) 용접 작업은 사전 고지 및 별도 안전계획 수립과 발주처 허가 후 작업한다.

4) 비산먼지 및 소음에 대한 대책을 별도 계획을 수립한다.

바. 본 과업의 시방서는 별도 붙임을 참고하며, 그 외 특이사항은 발주처 감독자 및

감리자와 협의하여 처리한다.

6. 세부 지침

가. 공사 기간 중 제반 안전사고에 대하여 민, 형사상의 모든 책임을 지며, 특히

안전사고 발생에 유의하여 작업할 것이며, 발주자의 공유시설물의 손실 및

파손 시에는 배상하여야 한다.

나. 시공자는 현장대리인을 선임하여 감독자의 지시에 따라 제반 작업을 지휘

감독한다.

다. 반입된 자재는 발주자가 설계한 규격품이 입고되도록 하며 부득이 변경시

에는 사전에 감독자의 허가를 득하도록 하고 이를 어길시에는 공사계약을

취소하고 타 업체가 시공하여도 민, 형사상의 이의를 제기할 수 없다.

라. 공사시작 전 손상가능 부분에 보양을 철저히 하며, 특히 고소작업 등의

안전사고에 유의하며, 신호수를 반드시 배치하여 작업한다.

마. 공사 세부 상세 내역 및 설계변경 등은 감리자 및 감독자의 협의에 의해

진행한다.

바. 공사 개시전 발주처 및 감리자와 공사와 관련한 안전 등 세부적 사항에 대하여

회의를 통하여 정한다.

사. 기존 도면의 변경시에는 시공상세도를 작성하여 감리자 및 발주처 협의 후

진행한다.(설계변경 등은 “마”항을 참조)

7. 안전관리

가. 수급자는 본 작업을 착공함과 동시에 현장대리인을 배치하여 안전사고에

대비한다.

나. 작업 시에는 항상 안전용구를 착용하고 안전 관리교육도 충분히 실시하여야

한다. 특히, 계약시 안전계획서를 수립하여 발주처에 제공하여야 한다.

다. 작업일보를 작성하여 감리자를 경유하여 발주처에 전달될 수 있도록 하며,

공사인원의 관리 및 흡연 등이 없도록 현장대리인 상주하여 관리하여야 한다.

라. 특히, 안전시설물 미설치에 따른 안전사고 발생이 없도록 공사장 관리에 만전을

기하여야 한다.

마. 본 작업 진행으로 인한 안전사고에 대하여는 수급자가 책임을 진다.

8. 감 독 자

본 과업에서 감독자라 함은 계약담당자와 본 용역의 과업 수행을 확인하며 용역에

사용될 재료 또는 작업 확인 등을 위하여 발주자의 직원 또는 그의 대리인을 말한다.

9. 감 리 자

본 과업에서 감리자라 함은 발주처에서 별도 선임한 공사감리자를 말하며, 감독자

부재시 감독자의 업무를 대신한다.

10. 제반 서류의 제출

가. 수급자는 공사 착공 전 착공계 등의 계약과 관련한 필요 서류를 제출하고

계약담당자 또는 감독자의 승인을 받은 후 시행한다.

나. 작업 전·후 및 주요 부분 작업 시 사진을 촬영하여 준공계 제출 시 첨부한다.

11. 현장대리인

가. 현장대리인을 선임함에 있어 본 과업의 전기, 기계 복합공종에 대한 기술과

경험이 있는 자로 한다.

나. 검증된 경력증명 등을 제출하여 발주처의 검토를 받아야 한다.

다. 본 과업과 관련한 기술자격자를 배치하여 현장 대리인은 공사 진행 및 기타

일체의 공사 사항에 대하여 도급자의 책임과 의무를 다해야 한다.

라. 착공 전 공사업체 직원임을 증명하며, 공사기간내 현장에 상주하여야 한다.

마. “라”항에도 불구하고 미상주 공사부분에 대하여는 공사중지를 명할 수 있다.

바. 감리자 및 발주처의 현장검측 및 자재검수 등이 가능하도록 준비 후 요청

하여야 한다.

사. 발주처 감독자 및 감리자와 원활한 업무협의 및 시공협의가 가능하여야 한다.

아. 착공 후 상기 항목에 대하여 현장대리인의 부적합이 확인 될 경우 감리자 등과

협의를 통해 현장대리인 교체를 요구할 수 있고, 수급자는 이에 응하여야 한다.

12. 하자기간

본 공사의 하자기간은 준공이후 24개월로 한다.