공사 시방서

<전곡선사박물관 개관 10주년 기념 기획전 전시공간 조성 공사>

전 곡 선 사 박 물 관

목   차

제1장. 총   칙

제2장. 가설공사

제3장. 목 공 사

제4장. 도장공사

제5장. 유리공사

제6장. 금속공사

제7장. 수장공사

제8장. 해체공사

제9장. 기타공사

제 1 장  총  칙

적용 범위

실내건축공사는 특기 사항을 제외하고, 모두 실내건축 표준시방에 따른다.

정  의

1). 표준시방서

실내건축 3단체 (I.C.C, KOSID, KIID)가 제정한 실내건축 공사 표준시방서

( INTERIOR CONSTRUCTION SPECIFICATION )를 칭한다.

2). 설계자

건물의 실내건축 마감공사 범위 내를 설계한 자를 칭한다.

3). 수급자

공사의 전부 또는 일부를 맡아 시공하는 자를 말한다.

4). 감리자

건축주가 건축법 제6조 2,3,7항 동시행령 제8조 및 건축사법 제2조 4호의 규정에 의거감리 책임자로 지정한 자 및 실내건축 설계자를 말한다.

①  감리자는 공사용 도면이나 시방서 및 도급자와 건축주간 체결된 계약서류 상에서의 문      제 점을 일차적으로 해석하고 건축주와 협의 한다.

②  감리자는 공사수행에 꼭 필요하다고 판단 하였을 때 5,6 (6. 특별 시범 및 검사)항에       의거 하여 시공중이거나 공종(工種)별 단위공사가 완료된 후 라도 특별감리와 시공검사      를 할 수 있는 권한을 갖는다.

③  감리자는 3(변경지시)항에 의거하여 설계변경을 요구 할 수 있다.

④  감리자는 건축주가 제공하는 공사 진행 정보를 기준, 판단하여 도급자의 작업방향을지       도한다.

5). 도급자

도급자란 건축주와의 계약아래 공사시공을 수행하는 자를 말한다.

① 도급자는 도면, 시방서, 변경 지시서등이 없이 공사 진행을 하여서는 안된다.

② 도급자는 시공도구, 방법, 기술, 공정(工程), 및 계약된 모든 공사부분에 대해 전적으로     책임을 져야 된다.

③ 도급자는 공사 계약서에 언급이 없는 한 모든 인력, 재료, 설비기구, 시공설비, 기계,       운반설비, 및 편의 시설 등 공사 수행에 필요한 제반사항을 제공하고 비용도 부담해야      한다.  다만, 공사 중 영업을 하고 있는  건물주의 영업장에 대한 사항은 제외된다.

④ 도급자는 항시 공사진행 상황을 건축주에게 서면제출하여야 하며 이미 제시한 공정(工      程)표와 대조하여 주공정(工程)이 지연될 때는 즉시 그 이유 및 대책을 건축주에게 서면     제출 하여야 한다.

6). 감독원

건축주가 임명한 기술지원 및 그 권한 대리인을 말한다.

① 감독원은 건축주를 대리하며 감독원이 행하는 결정과 지시 및 질의는 건축주가 한 것으     로 간주하여 서면으로 기록 보관하여야 한다.

② 감독원은 시공자가 제출한 공작도 및 견본을 승인하기 전에 필히 감리자와 협의를 거쳐     야 한다.

7). 현장 대리인

① 건설업법 제 12조 및 건축주와 계약에 의하여 계약한 공사도급자가 계약조건에 의거하     여 지정하는 책임 시공 기술자로서 현장의 공사관리, 기술관리 및 기타 공사업무를 수행     하는 상주 현장원을 말한다.

② 현장대리인은 도급자를 대리하며 현장대리인이 행하는 결정과 지시질의는 도급자가 한 것으로 간주하여 서면으로 기록 보관해야 한다.

8). 시공 기사

① 시공기사라 함은 현장 대리인 또는 그가 고용하여 시공을 담당하는 자를 말한다.

② 현장대리인 또는 시공기사의 임명은 감독원의 승인을 받아야 하며 공정(工程)의 진행율     에 따라 시공기사 및 공작도 작성인원을 조정하여 현장에 상주하게 하고 공사 계약 및      설계도서에 의거 공사를 책임 시공하되 감독원의 지시에 순응하여 시공하고 공사진행 중     책임 시공할 수 없다고 감독원이 인정하는 자는 즉시 교체 하여야 한다.

9). 지급품

건축주가 현물로 도급자에게 지급하는 것을 칭한다.

제 2 장  가설 공사

1. 일반 사항

본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서 내용을 우선하여 공사를 시행하고 , 다음 사항의 경미한 사항은 감독원의 지시에 따른다.

1) 재료의 반출입 방법 및 통로계획

2) 작업원의 출입구 및 통로 계획

3) 작업장내의 재료 운반 방법 및 구획과 분리방법

4) 자재 적치장의 위치 및 면적

5) 설비, 전기공사 각 작업과 건축공사의 간섭여부

2. 먹줄 넣기

감독원의 입회하에 사무실 바닥 및 천장에 줄 쳐보기를 한 다음 칸막이, 기타 요소에 식별이 용이하도록 정확히 표시하고 감독원의 확인을 득하여야 하며 모든 축적을 도면에 명기된 치수에 의하여, 표시되지 아니한 치수는 현장 실측하여 감독원의 지시에 의하여 작업한다.

3. 보  양

1) 공사중 가설물에 의해 공사중의 건축물을 훼손하거나 오손의 우려가 있는 부분에는 적절     한 보양을 한다. 특히 마감 또는 준 마감 재료의 손상 오염방지의 보호시설은 사전 시공     계획서를 감독원에게 제출하여 승인을 받아 시행한다.

제 3 장  목 공 사

1. 일반 사항

이 시방서 명시 사항 이외의 기타 사항은 건설부 제정 건축 표준시방서에 준한다.

1.1. 적용 범위

1) 건축물 내부 전반의 목공사는 아래항을 적용한다.

2) 모든 시공도면은 각 항목의 설치나 사용 전에 제출하여 승인을 받았는가 검사 한다.

3) 모든 작업이 승인된 시공도면에 따라 수행되는지 점검 한다.

4) 검사처로 부터 받은 모든 승인된 견본을 사용 장소 및 형태에 따라 꼬리표를 부착하고      현장 사무실에 비치한다.

5) 현장에 반입된 자재들이 승인된 견본과 동일한 것인지 확인한다.

1.2. 시험 및 기록관리

재료 시험 및 아래와 같은 사항들에 대한 기록이 유지되어야 한다.

1) 시방과 일치하는 자재의 공급

2) 취급 및 보관

3) 기타관련 검사 및 시험

2. 재  료

2.1. 재종 및 재질

① 수급자는 증기 건조목을 사용하여야하며 전물량에 대해 증기 건조목 여부를 확인할 수  있는 증명을 감독원에게 제시한다.

② 목재의 결 또는 가공하는 치수에 따라 감독원의 승인을 득한 경우에는 대패질 이외의 마무리를 할 수 있다

구분	치장재	구조재	비고
재질	내장공사 설계도면에 명기된 목공사 치자재에 준함	라왕, 육송…
함수율	12%이하 (증기 건조목)	24%이하 (증기 건조목)	함수율은 단면에 대한 평균치임.
품등	1등 무절	1등 소절	목재의 치장면은 모두 마무리 대패질하고 마무리 정도는 상종으로 한다.
단면치수	마무리 치수	제재 치수
대패질 마무리 정도	*경사진 광선을 비추어 거스러미 및 대패자국이 없는 것. *뒤틀림,휨등이 극치 미소하여 기준대를 맞대어 보아 틈이 보이지 않는 것.	외부에 노출되는 부분만 대패질함.

2.2. 목재

(1) 합판

1) 실내에 사용하는 합판은 3종 합판(비내수합판) 1급으로 한다.

2) 합판붙임

① 벽, 천장 붙임은 나비로 나누어 갖추고 걸레받이 올림 기타와의 접합은 틈서리 턱솔        이 없도록 한다.

② 붙임 처리는 목제 바탕 면에 접착제를 사용하며 부착한다.

③ 종이, 천류의 붙임 바탕이 되는 합판의 못박기 경우에는 녹막이 처리한 못을 사용한        다.

④ 판 나누기는 도면에 의거 나누기를 하여 나간다.

⑤ 합판 사용 불가품

-외부 충격에 의해 상처 입은것.

-일부라도 부식 또는 오염된 합판.

-좀먹었거나 옹이 박힌 합판.

-찢어지거나 파손된 합판.

-중간 부분을 이은 합판.

-KS 규격품이 아닌 합판.

(2) M.D.F (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD)

1) 목제 조각은 고온, 고압 하에 섬세하고 특수 접착제와 함께 열압 성형한 섬유판(FIBER      BOARD)로서 그 비중이 0.4~0.8의 것을 말한다.

2) 보관

① 구조재 및 수장재는 완전 건조재이므로 비로 손상되지 않게 직접 지면 또는 습기찬         물체에 접하지 않게 하여야 한다.

② 목재의 저장은 오염, 손상, 변색, 썩음, 습기 등을 방지 할수있도록 적재 해야하며 건        조가 잘 되게 보관한다.

③ 목재는 바닥에서 20cm이상 띄워서 보관하고 목재와 목재사이를 간격재를 끼워서 통        풍이 잘되게 하여야 한다.

3) 시공

① 목재는 시공후 뒤틀림이나 갈라짐이 없도록 구조재와 완전 고정하여야 한다.

② 합판 또는 치장재가 손상이 가지 않도록 완전 접착시켜 가공 제작하여야 한다.

3) 보관 및 보양

(1). 보 관

①  구조재 및 수장재는 완전 건조재이므로 비로 손상되지 않게 직접 지면 또는 습기 찬 물      체에 접하지 않게 하여야 한다.

② 목재의 저장은 오염, 손상, 변색, 썩음, 습기 등을 방지 할 수 있도록 적재 해야 하며 건     조가 잘되게 보관한다.

③ 목재는 바닥에서 20㎝이상 띄워서 보관하고 목재와 목재사이를 간격재를 끼워서 통풍이     잘되게 하여야 한다.

(2). 보 양

①  가공재는 습기 일광을 받지 않도록 항시 건조 상태를 유지한다.

② 공사도중 오염,손상의 우려가 있는 재료 및 시공부분은 종이붙임, 널대기등 감독원이 지시하는 방법으로 보양한다.

(3) 작업 조건

① 공사용 장비 및 공, 도구는 하도급자가 부담하며, 이를 관리하여야 하고 이에 따른 안전     장치는 감독원, 또는 안전 및 방화관리 감독원의 지시에 따른다.

② 항상 화재 방지에 대한 모든 필요한 조치를 취하여야 한다.

③ 위험한 작업이 많으므로 충분한 안전 시설을 설치하고 모든 작업자 안전 도구를 필히 사     용하여야 한다.

④ 어떠한 경우든 작업여건이 적합치 않을 경우 감독원이 만족하도록 조치를 취하지 않는      상태의 공사진행은 인정되지 않는다.

3. 시  공

1. 일반 기준

1). 공사를 시공함에 있어 도면에 의거 정확히 시공 되어져야 하며 설계자의 의도가 충분히     나타날 수 있게 시공하여야 한다.

2). 허용오차

① 부재길이               : +1.5㎜

② 부재맞춤(수직, 수평)    : +0.01㎜

③ 부재각도(36, 40)        : +0.04㎜

④ 면  적 1㎡             : +2㎟

3). 어떤 경우든 사전에 충분한 공작도를 제출하여 승인을 득 한후 시공하여야 한다.

4). 모든 모든 기준선 및 수평은 감독원의 확인을 득한 후 시공하여야 한다.

5). 이음 맞춤의 가공 마무리

① 이음 맞춤 각부의 크기 비례 및 그 마무리에 대하여서는 감독원의 승인을 득하여야         한다.

② 목재는 시공후 뒤틀림이나 갈라짐이 없도록 구조재와 완전 고정하여야 한다.

③ 합목을 할 경우는 나비촉 맞춤 방법으로 하며, 나비촉 맞춤의 개소는 담당원의 지시         에 따르고 추후 뒤틀림, 갈라짐, 휨 등의 변형이 없어야 한다.

④ 합판 또는 치장재가 손상이 가지 않도록 완전 접착시켜 가공 제작하여야 한다.

6). 표면처리

마감면의 모든 구멍과 균열은 원목 조각으로 채워서 결 방향으로 가볍게 마감처리 하여     야 한다.

7). 목공사 유의 사항

① 목공사는 잘 짜여져 기준선과 수평에 정확히 맞게 되어야 하고 안전한 구조가 되어         야 한다.

② 스터드, 중도리, 난간등은 실공간과 마감내력을 제공하도록 규격 지어져야한다.

③ 볼트등은 부재를 위치에 넣어서 안전히 고정되도록 적당한 크기의 타입과 크기의 것         이라야 한다.

④ 목재 골조의 모든 못은 끝을 구부려야 하고, 머리가 마감공사에서 노출되어서는 안         된다.

제 4 장 도 장 공 사

1. 일반 사항

이 시방서 명시 사항 이외의 기타사항은 건설부 제공 표준시방에 준한다.

1.1. 적용 범위

건축물 실내외의 전반적인 칠공사에 적용하고, 시방서에서 정한 바가 없는 경우에는 도

면 및 특기 시방에 준한다.

1.2. 관련 사항

1) 다른 공정의 진척 사항과 대조, 검사 후 착수시기를 검토 한다.

2) 칠공사는 최종 공정이므로 타공사 공사지연으로 공기가 촉박할 경우가 많으므로

세밀한 공정계획을 세워 바탕의 건조기간을 단축하는 일이 없도록 한다.

1.3. 도료 검사

1) 도료는 KS 규격품 이어야 하며 밀봉한 채 반입하여 감독원의 승인을 득한 후 시행한다.

2) 반입된 물품의 색상, 고유지정표시, 견본품에 제시된 내용과 일치되는지 확인해야 한다.

3) 통이 많이 찌그러지거나 녹슨 것은 반입하지 않는다.

4) 수성페인트 배합 확인을 해야 한다.

5) 통 뚜껑의 납품회사 검사자 봉인을 확인한다.

6) 시험생략시  K.S.표시 허가사본을 청구한다.

1.4. 견본 품 제출

공사에 사용되는 주요부분의 칠 및 뿜칠 등은 사전에 색상, 광택, 조직 등에 관한 견본

품(SIZE 300×300㎜)을 설계자에게 제출하여 승인을 득한 후 실시한다.

1.5. 시   험

도장재 및 도장면에 대한 각종 시험을 KSM 5000의 각종 시험 방법에 따라 적기에 시

행하고 시험결과를 감독원에게 제출한다.

1.6. 도료 및 보관

1) 도료 창고는 화기를 사용하는 장소에 인접되지 않도록 배치하고 분말소화기 배치 및 화기엄금 표시를 해야한다.

2) 사용하는 도료는 필히 밀봉하여 새거나 엎지르지 않게 하고 사용 후 흘린 도료는 깨끗하게 닦아내어야 한다.

3) 가연성이 있는 도료의 내화구조로 된 창고에 보관하며 배합장소 및 작업장은 잘 정리하여 두고, 대패 밥, 종이조각 등이 날아 다니지 않게 한다.

4) 독립된 창고로서 주위 공작물에서 1.5m 이상 떨어져 있게 한다.

5) 불연재로 하고 천장을 설치하지 않는다.

6) 도료의 용기 및 바닥에는 침투성이 없는 것을 깐다.

7) 가연성 칠을 취급 할 때는 외부에 출입문을 두어 화기엄금의 표시를 하고 그 부근의 화기 시공을 엄금하며 칠이 묻은 헝겊 등은 산화열의 축척으로 자연발화될 우려가 있으므로 안전한 장소에 그 폐품은 속히 현장 밖으로 처분하도록 한다.

8) 재료 보관하는 곳의 내부는 일광이 직사하지 않게 하고 환기가 잘되고 먼지도 나지 않게 한다.

1. 일반 사항

이 시방서 명시 사항 이외의 기타사항은 건설부 제공 표준시방에 준한다.

1.1. 적용 범위

건축물 실내외의 전반적인 칠공사에 적용하고, 시방서에서 정한 바가 없는 경우에는 도

면 및 특기 시방에 준한다.

(1) 관련 사항

1) 다른 공정의 진척 사항과 대조, 검사 후 착수시기를 검토 한다.

2) 칠공사는 최종 공정이므로 타공사 공사지연으로 공기가 촉박할 경우가 많으므로

세밀한 공정계획을 세워 바탕의 건조기간을 단축하는 일이 없도록 한다.

(2) 수성페인트

1) 칠의 순서

① 석고부분 퍼티작업을 한다.

② 면 고르기 연마작업을 한다.

③ 2차 퍼티작업을 한다.

④ 2차 면 고르기 연마작업을 한다.

⑤ 도장 1차 칠을 한다.(롤러).

⑥ 요철부위 퍼티작업 및 면 고르기 연마작업을 한다.

⑦ 도장 2차 칠 작업을 한다.(롤러).

⑧ 요철부위 퍼티작업 및 면 고르기 연마작업을 한다.

⑨ 정벌칠을 한다.(롤러)

(3) 보 양

1) 시공이 완료된 부위는 이물질이나 먼지 등이 묻지 않도록 통행을 금지 시키거나 보양을     하여야 한다.

2) 시공부위가 완전히 건조될 때까지 그 위에 다른 공정을 계속하여서는 안된다.

제 5 장 유 리 공 사

1. 일반 사항

1). 적용 범위

이 시방은 유리제품으로서 투시, 치장, 채광, 반사, 단열 등을 주목적으로 하여 다른 부재에 붙여대는 공사 또는 거울 공사에 적용하며 본 시방이외의 사항은 건축표준 시방서 및 특기 시방서에 따른다.

(1) 유리의 설치

① 판유리를 취급할 때에는 모서리에 흠이 생기거나 후레임이 부딪치지 않도록 항상 주의하     며, 유리를 회전시킬 때는 모서리 손상방지를 위해 보호조치를 취해야 한다.

② 판유리를 이동할 때에는 압착기를 사용해야 하며 모서리의 손상방지를 위해 지렛대를 사     용하지 않아야 한다.

③ 시공 중 재료의 적치, 취급기구 같은 것의 하중에 의해 후레임이 변형되지 않도록 주의     한다.

④ 주위에서 용접, 샌드 블라스팅 같은 작업을 할 때는 판유리의 손상방지를 위해 두터운      방수포나 합판으로 보호하며 산성약품을 이용하여 세척할 때에는 세척 뒤에 깨끗한 물로     유리를 닦도록 한다.

⑤ 시공 중 세팅블록이나 위치 결정재의 위치가 변동되지 않도록 주의한다.

⑥ 외관상 균일성이 좋게 유리를 끼운다. 판유리 끼우기용 부속재료가 얼룩지거나 재료의      질이 저하되지 않도록 시공에 적합한 청결상태를 유지하도록 한다.

⑦ 백업재는 줄눈 폭에 비해 약간 큰 것을 뒤틀리지 않게 삽입한다.

⑧ 현장작업 중에 생기는 부스러기, 먼지, 쓰레기, 코팅 재 같은 것에 의해 배수, 환기 구멍     이 막히지 않도록 주의한다.

2). 재료의 반입 및 저장

① 현장에 반입되는 모든 재료는 제조 회사의 명백한 상표가 붙어 있어야 하며 반입한 뒤      시공직전까지 해체하지 않아야 한다.

② 반입할 때 제품송장에 수량부족, 손상 등의 상태를 점검하여 표시하고 수송자의 날인을     받는다.

③ 모든 입고품은 즉시 확인하며 의심스러운 상자는 따로 떼어 검사한다. 특히 유리 규격의     검척을 확실히 한다.

④ 적치와 중간 취급을 최소화할 수 있도록 반입과 수송계획을 세우며, 특히 유리는 층 별     로 수송계획을 세운다.

⑤ 유리의 적치는 시원하고 건조하며 그늘진 곳에 통풍이 잘되게 하고 태양의 직사나 비에     맞을 우려가 있는 곳은 피해야 한다.

⑥ 즉시 사용하지 않을 유리는 비닐이나 방수포로 덮고, 상자내의 열 집적 방지를 위해 상     자 사이의 공기 순환을 고려하여 적치한다.

3). 보양 및 주의 사항

① 시공부위는 안전을 위해 테이프를 후레임에 걸어서 이를 표시하고 유리에 직접 표 시하     거나 묶지 않는다.

② 유리와 접촉하여 다른 재료를 쌓지 않도록 한다. 또한 근처에 쌓은 재료와의 사이에 열     집적이 일어나지 않도록 주의한다.

③ 이미 설치된 유리는 중성세제를 이용하여 주기적으로 닦아주도록 한다.

④ 페인트, 콘크리트, 몰탈, 플라스터 등이나 다른 비슷한 재료들이 유리나 금속 후레임 위     에서 경화되면 흠, 부식 등을 일으킬 수 있으므로 즉시 깨끗한 물이나 적당한 용제로 닦     아 내거나 미리 비닐로 유리나 금속을 보호하도록 한다.

4). 취급할 때의 주의사항

(1). 운반과 저장할 때의 주의 사항

① 운반할 때에는 차량의 진동으로 인하여 판유리가 충격을 받는 일이 없도록 보호 조치를     한다.

② 차량으로 운반할 때에는 통함이나 후레임을 차량 진행방향으로 적재 한다.

③ 규격이 서로 다른 상품을 하나의 통함에 넣고 운반하는 일이 없도록 한다.

④ 판유리를 보관하는 적재창고는 항상 청결하게 하고 건조한 상태를 유지한다.

⑤ 적치되는 판유리가 직사광선을 받지 않도록 하여야 한다.

⑥ 판유리를 적재하는 창고바닥은 판유리의 중량에 충분히 견딜 수 있는 구조 이어야 하고     수평을 유지해야 한다.

⑦ 적재 창고 내부는 공기가 통할 수 있도록 환기장치를 한다.

⑧ 적재 창고 바닥에는 무리가 없도록 한다.

⑨ 판유리가 적치된 장소 위에 선반을 설치하지 않는다.

□ 판유리가 금속물질과 직접 판촉하지 않도록 주의하여 보관한다.

(2). 취급과 절단에 관한 주의사항

① 반사유리와 파스텔 유리를 취급할 때에는 언제나 깨끗한 장갑을 착용하여야하고 특히 기     름유가 묻은 장갑을 끼고 다루면 안된다.

② 절단할 때에는 코팅 면을 위로 하고 금(score)을 긋는다.

③ 판유리 가장자리는 항상 매끄러운 절단이 되도록 한다.

④ 판유리의 절단가루가 코팅 면에 남아있지 않도록 한다.

⑤ 코팅 면에 분필 또는 마킹펜으로 표시를 해서는 안된다.

⑥ 반사유리와 로이유리를 다룰 때에는 반드시 마스크를 한다.

제 6 장 금 속 공 사

Ⅰ.  일반 금속

1. 일반 사항

1.1 적용 범위

이 시방은 철, 비철금속 및 이들의 2차 제품을 주재로 해서, 제조한 기성금속물, 또        는 도면 및 특기시방에 따라 제작하는 금속물 등으로 한다.

2. 재료

2.1 금속재료

공사에 사용하는 STEEL 자재 공통 적용규격 및 기준은 POSCO 생산제품을 사용하는       것을 원칙으로 하고, 기타 비철금속 및 2차 제품은 모두 한국공업규격(K.S)의 규정에       있는 것으로 한다. 원자재에 대하여는 제품 가공 전에 감독원의 승인을 득해야 한다.

1) 철, 비철금속 및 이들의 2차 제품의 소재, 제품 등은 한국공업규격(K.S)에 규정되어        있는 것은 그에 따르되, 규격품이 없는 것은 감독원이 지시하는 것 또는 동등 이상품       이어야 한다.

2) 규격, 형상, 마감 등은 본 시방서 타항목도 적용한다.

2.2. 설치용 준비재

1) 인서트, 앵커 스크류, 앵커 볼트, 드라이 비트핀, 슬리브 등은 별도 명기가 없는 한 사       용목적에 적합한 모양, 치수로 하고, 사전에 견본품을 제출하여 재질이나 지지력 등에       대하여 감독원의 승인을 득한다.

2) 하중을 받는 준비재는 그 하중의 3배 이상의 하중으로 지지력 시험을 하여 사용 여부       를 정한다.

3) 보강철물 : 각종 공작물, 기구설치시 필요한 보강철물은 별도 명시가 없어도 모두 설       치하되 설치전 재료의 형상, 치수, 방부 및 표면처리 등은 감독원과 협의 하여 설치한       다.

2.3. 자재승인 신청

1) 공사 착수 전 공작도, 견본품, 각종 시험성적서 등을 제출하여 감독원의 승인을 득하       여야 한다.

2) 공작도 작성은 각부의 형태, 접합 및 보강, 연관공사와의 마무리, 종마감등 필요한 사       항을 기재하여야 한다.

2.4. 표면 처리

1) 표면처리의 색깔, 광택, 도장의 마무리 정도는 미리 견본품을 제출 감독원의 승인을        득하며 감독원이 별도 지시하는 부분에 대하여는 공인 시험소에 의뢰 검사서를 제출하       여야 한다.

2) 스테인리스의 표면 처리는 도면 및 감독원의 지시에 따른다.

3) 알루미늄 및 알루미늄 합금의 처리는 건교부 표준시방 (경금속 표면처리가공)에 따른       다.

4) 철의 아연도금은 KSD 3506, 혹은 합금화 아연도 강판으로 한다.

2.5. 녹막이 처리

1) 방청도장은 공장 출고시 1회, 현장설치 후 1회 방청 페인트 도장을 원칙으로 하며, 도       장공사 시방에 준한다.

2) 외부 또는 외부에 면이 접하는 철 부분은 기성제품을 제외하고 전부 아연도금을 원칙       으로 한다.

3) 종류가 다른 금속제품과 접촉하는 부착용 철물과의 접촉 부분에는 네오프렌 와셔를 사       용하여야 하며, 불가능한 경우에는 접촉면 사이에 아스팔트 프라이머를 도포한다.

2.6. 보양과 관리

1) 금속 제품은 비닐시트, 폴리에틸렌 필름 등을 사용해서 보양한다.

2) 제품의 모서리 등 손상될 우려가 있는 부분은 보호판을 부착하여 보양한다.

3) 공사가 완료되면 보양재를 제거하고 표면이 손상되지 아니하는 방법으로 청소하고 필       요한 부분은 왁스를 바르거나 광내기 청소를 한다.

제 7 장 수 장 공 사

1. 적용범위

본 시방은 실내 각 부위별 바탕틀 및 바탕면에 마감재료를 붙여대는 공사에 적용 한다.

2. 재료 공통 일반사항

가) 수장공사에 사용하는 모든 재료는 K.S 규격 동등이상 및 본 시방서 각 항에 지정하는 품질, 규격 동등이상의 제품이어야 한다.

나) 준 불연재료 및 난연재료 등은 건설부 장관이 인정하거나 감독원이 인정하는 외국 기준에 합격한 제품이어야 하며, 목재류, 무늬목, 벽지류, 카페트류 등의 재료는 건설부장관이 인정하는 난연 또는 방염처리를 하여 관할 소방서 담당관의 검사에 합격되어야 한다.

3. 세부 공정계획 및 시공계획서의 제출

수장공사 착수전 부위별 각종 수장공사의 선행, 병행, 후속공종 등의 공정계획과 부합되는 수장공사 세부 공종별 시공, 보양, 청소 등에 대한 세부 공정계획표와 시공계획서를 작성하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

4. 세부 시공상세도의 작성

가) 설계도면을 기준으로 하여 각실별, 부위별, 위치별 현장검측을 실시하여 관련 선행 공종의 시공오차를 고려한 세부 시공상세도를 작성하여 감독원의 승인을 득해야 하며, 선행공종의 시공오차가 심한 부분은 감독원에게 즉시 보고하고, 그 대책안을 제시하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

나) 길이방향의 장척재료로서 이음시공이 불가피한 재료는 재료별 이음의 위치, 이음 시공 방법 등에 대한 상세도를 작성해야 한다.

5. 견본품의 제출 및 견본시공

가) 모든 마감재료는 설계도면 및 본 시방서에 명기된 형상, 규격, 치수, 표면질감, 재질, 색상 등에 대하여 재료별 감독원이 요구하는 규격의 견본품과 제조회사의 카다로그 및 특기시방서 또는 시공지침서, 국립 건설시험소 또는 감독원이 인정하는 외국시험소 등의 시험성적표, 기타 감독원이 요구하는 관련자료를 첨부하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

나) 본 시방서 및 감독원이 지정하는 재료 및 시공부위에 대하여는 감독원의 승인을 득한 세부 시공상세도에 의거 감독원이 지정하는 위치에 견본시공을 하여 감독원의 검사승인을 득한 후 본 시공을 착수해야 한다.

6. 수장재 붙이기 준비 공통 일반사항

가) 실별, 부위별, 위치별 마감재료 나누기 기준에 따른 바탕틀 또는 바탕면, 바닥, 벽, 천장속 등에 매입시공 되는 전기, 기계설비류 등의 선행공종, 표면에 노출되는 전기, 기계설비류, 기타 부착물의 설치위치 등에 대하여 분야별 감독원의 합동검사 승인을 득해야 한다.

나) 수장재를 붙여대는 목조틀의 표면은 반드시 대패질 마무리 처리한 후 설치해야 한다.

7. 목재 수장재 붙이기

가) 적용범위

본 시방은 목재, 금속재틀, 기타 바탕에 합판, 보드류 및 목재 수장재를 붙여대는 공사에 적용하며, 바탕 및 구조, 최종 마감도장 시방은 재료별 바탕기준, 도장기준에 따른 목공사, 금속공사, 도장공사 등 해당 시방서에 따른다.

나) 재료 일반사항

1) 목제 수장재의 마감표면은 색상, 무늬(문양) 등이 일정하게 유지될 수 있도록 엄선된 재료를 사용해야 하며, 모재류의 수장재를 증기건조 처리되어 함수율이 10% 이내가 되어야 한다.

2) 목제 및 무늬목류의 수장재는 건설부 장관의 인정을 받은 난연처리된 제품을 사용하거나 수장재 붙임 후 페인트류 등의 도장공사 시행전에 난연처리 시공을하여 관할 소방서 담당관의 검사에 합격되어야 한다.

3) 제수장 재료중 락카, 바니스류 등의 투명도장을 요하는 라왕, 기타 감독원의 특별히 지정하는 수장재의 표면에는 특기가 없는 한 감독원의 승인을 득한 색상의 오일 스테인 도료를 2회 도장 후 최종 마감도장을 시공해야 한다.

다) 재료의 취급 및 저장

1) 목제 수장재는 표면 및 모서리의 흠집 및 훼손, 오염, 변색 등이 없도록 조심스럽게 취급해야 한다.

2) 습기차지 않고, 통풍, 환기가 잘되는 장소에 보관 저장하되 목재 수장재류는 붙이기 전 5일이상 붙이기 작업장내의 실내 온습도 조건과 동일한 조건하에서 저장시켜야 한다.

3) 목제 수장재류 작업장의 실내온도는 깔기 전으로부터 깔기 완료 후 상당 기간동안 영상 섭씨 18-21도를 일정하게 유지해야 하며, 재료의 저장 및 작업장내의 실내 온습도 조건은 재료별 특성에 따라 제조회사의 지침에 따라 조정해야 한다.

라) 세부 시공상세도의 작성

설계도면을 기준으로 한 현장검측에 의하여 재료별, 위치별 재료 나누기에 따른 평면 및 입면 전개도를 비롯하여 각종 개구부, 기타 전기, 기계설비류, 부착물등의 설치위치 및 크기 등을 포함시킨 세부 시공상세도를 작성하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

마) 붙이기 및 깔기 준비사항

재료별, 위치별 재료나누기에 따른 바탕틀, 또는 바탕면의 수직 또는 수평 바름과 매입 시공되는 전기, 기계설비류 등의 선행 공종에 노출되는 전기, 기계설비류, 기타 부착물의 설치 위치 등에 대하여 분야별 감독원의 합동 검사승인을 득해야 한다.

바) 붙이기 시공

1) 합판 및 보드류 붙이기

① 합판 및 보드류 붙이기 일반사항은 텍스 및 보드류 붙이기 공통 일반사항에 따른다.

② 합판 및 보드류의 고정은 황동못 또는 아연도금못을 사용해야 하며, 치장판 및 보드류의 고정은 접착제 및 황동제 무두못을 사용하여 숨은못 치기로 해야 한다.

③ 고정목의 간격은 판 및 보드류의 처짐이나 우그러짐이 생기지 않도록 감독원의 지시에 따라야 한다.

제 8 장 해 체 공 사

1. 일반 사항

1.1. 적용범위

이 시방은 건축물의 실내전부 또는 일부를 철거하거나 실내 마감의 개보수를 목적으로

절단 또는 해체를 하는 공사에 적용한다.

1.2. 용어의 정의

이 시방에서 사용하는 용어를 아래와 같이 정의한다.

1.2.1. 건축물

건축법에서 규정하는 건축물을 말한다.

1.2.2. 해체공사

건축물의 실내마감을 제거할 목적으로 건축물 내부 전체 또는 일부를 파괴하거나 실내

마감의 개수나 보수를 위해 절단하는 공사도 포함된다.

1.2.3. 해체시공업자

건설업법에 의한 비계공사업 면허를 받고 해체공사업을 영위하는 자.

1.2.4. 해체 폐기물

폐기물 관리법에 따라 사업활동에 수반하여 발생하는 잔재물, 폐유, 폐알칼리, 폐고무,

폐합성수지 등으로 규정한다.

2. 해체시공 계획

2.1.  현장조사

1) 해체 시공계획 전에 대상건물의 조사 및 인근주변 환경의 조사등 충분한 사전조사를 실시하여야 한다.

2) 해체건물의 조사는 건물설계도에 의해 직접조사를 실시하고 설계도서가 없는 경우에는 실측에 의한 간접조사를 한다.

3) 주변환경 조사에는 인근건물, 거주자, 도로상황 등을 정확히 파악하여 피해가 발생하지 않도록 주의하여야 한다.

2.2.  시공계획서

1) 해체를 시작하기 전 사전조사를 토대로 해체방법과 작업내용에 관한 계획서를 담당원에게 제출하여 승인을 얻어야 한다.

2) 해체공사은 해체대상건물 및 시공조건에 맞는 적절한 방법을 선정하여야 한다.

3) 해체공사에 뒤이어 재시공이 예정되어 있을 때는 시공 착수와 관련하여 해체공사의 시공순서와 병행하여 작업방법을 검토하여야 한다.

4) 해체시공업자는 정확한 공정(工程)계획을 수립하여 무리한 공사 또는 사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.

3. 시  공

3.1. 일반사항

이 시방에 기재되지 않은 사항이라도 해체공사상 필요한 사항은 발주자 및 담당원과 협

의하여 시공자의 책임으로 세밀히 시공한다.

3.2. 작업준비

3.2.1. 주변상황의 파악

공사수행시 소음, 진동, 분진, 해체재의 비산, 낙하등에 대한 문제점을 최소로 줄일 수 있도록 세심한 주의를 하며, 공사수행에 앞서 주변의 상황을 확인하고 주변상황에 적합한 작업을 하여야 한다.

3.2.2.  설비관계 인입배관의 철거

건물내의 인입되어 있는 전기, 전화, 가스, 하수도 등 주요배관설비에 대한 봉인 및 미리 철거를 하여야 한다.

3.2.3.  반입, 반출로

반입, 반출로는 내외조건을 종합적으로 판단하여 위치를 결정하고 출입구 부분은 항상 정리, 정돈을 하며, 반입·반출시 필히 제3자의 안전에 유의한다.

3.3.  해체 및 철거

1) 해체공사는 해체준비 및 계획에 근거하여 예정된 방법, 공기 및 예산내에서 공사가 안전하며 능률이 좋게 수행하여야 한다.

2) 가연물이나 진동 등에 용이하게 낙하, 탈락 및 박리가 쉬운 재료(내화 피복재 등)는 사전에 철거한다.

3) 해체공사은 상부에서부터 바닥에 이르기까지 해체순서에 따라 해체 작업을 체계 있게 진행한다.

4) 부재형태로 해체할 때는 알맞는 크기로 나누어 해체한다.

5) 해체된 부분을 지지하는 벽체나 바닥 또는 골조에 과다한 하중이 부과되지 않게 해체한다.

4. 공해 및 안전대책

4.1.공해대책

1) 해체공사시 소음, 진동, 분진등의 처리에 대한 적절한 조치를 하여야한다.

2) 먼지와 쓰레기가 비산하거나 흩어지는 것을 막기 위하여 물 뿌리기, 또는 그 외의 적절한 조치를 한다.

4.2. 안전대책

1) 해체공사는 공사의 성질상 위험을 수반하게 되므로 시공시에는 반드시 안전 위생관리 계획서를 작성하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

2) 구조재의 부식상태 및 재료의 접합상태를 조사하여 예기치 않은 전도에 의한 사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.

3) 재료의 특성을 조사하여 화재 방지에 특히 유의하여야 한다.

4) 기계를 사용해서 해체하는 경우는 구조적, 안정성을 확인함과 동시에 비산에 대한 방호에 주의하여야 한다.

5. 해체재 처분

1) 해체작업에 수반하여 발생하는 내·외장재 등의 해체 폐기물은 외부로 반출하고 적절한 방법으로 처분하여야 한다.

2) 수급자가 수거할 만한 가치가 있는 부품이나 재활용이 가능한 부품은 해체공사 중  별도로 철거할 수 있다.

3) 해체공사시 1일 정도분의 해체 폐기물을 적치할 수 있는 공간을 확보하여야 한다.

4) 해체 폐기물은 운반중에 흘러내릴 우려가 있으므로 필요차량의 규격에 알맞는 크기로 작게 분할하여 처분하여야 한다.

제 9 장 기 타 공 사

1. 적용범위

잡공사의 범위는 도면에 기재된 사항이거나, 당연히 시공되어야 할 사항으로서 본 시방     에 기재되지 아니한 사항 및 잡공사 항에 기재된 사항에 적용한다.

2. 견본품 및 공작도

본 시방서에 표기되지 않은 사항의 중요 재료는 K.S제품이거나, 동등 이상의제품으로 감    독원(감리자)의 승인을 득한다.

또한 공작도나 견본품이 필요한 것은 감독원(감리자)의 요구에 따라 제출 후 승인을 받고    시공한다.

3. 환기장치 시설

환기 장치는 도면 및 표준시방에 준하되, 도면에 명기되어 있지 않더라도 환기구가 필요     하다고 인정되는 곳은 감독원(감리자)의 지시에 의해 설치한다.

4. 현장 정리

사무실의 동선관리 및 작업의 효율성을 높이고 좋은 품질의 공사를 모색하는 데 그 목      적이 있다.

1) 현장은 쓰레기 없이 깨끗한 그리고 정돈이 잘 된 상태로 유지한다.
2) 손이 닿기 힘든 곳이나 후미진 틈새 또는 작업으로 막히는 곳은 사전에 쓰레기 및 먼       지, 분진을 말끔히 제거하고 진공청소기로 흡입하여 위생관리에 최선을 다한다.
3) 최종 표면 마감공사를 하기전에 바닥을 쓸고 깨끗하게 하고 먼지

를 없애는데 최선을 다한다.
4) 현장 쓰레기를 정기적으로 모아서 현장에서 바로 배출한다.
5) 공사장 적절한 위치에 지정 폐자재 및 쓰레기를 집결하고 정기적으로 현장 외부

로 반출시켜야 한다. 또한 법으로 정한 소형 소각시설 외에서의 소각행위는 금하는

것을 원칙으로 한다.