전곡선사박물관 상설전시실 구석기 코너 개편 공사

과 업 내 용 서

사업 담당	전곡선사박물관 학예연구팀	이 서 영	031)830-5610
계약 담당	전곡선사박물관 기획운영팀	곽 민 구	031)830-5622

Ⅰ		과업개요

가. 과 업 명 : 전곡선사박물관 상설전시실 구석기 코너 개편 공사

나. 대상 시설 현황

1) 위치 : 경기도 연천군 전곡읍 평화로 443번길 2 전곡선사박물관 1층

2) 면적 : 안내데스크, 교육체험공간 약 60㎡ 및 상설전시실 구석기 코너 약 150㎡

다. 과업목적

1) 전곡선사박물관 1층 안내데스크, 교육체험공간, 상설전시실 구석기 코너를 개편하기 위한 철거, 목공, 도장, 바닥 등 건축공사

라. 과업 범위 및 내용

1) 전시 개편 계획 및 설계 도면, 시방서에 따른 전시 공사

※ 수행사는 발주처가 제공하는 실시설계도서를 참고하여 제작하며, 설계의 변경은 불허한다. 단, 제작 과정 상 필요하다고 인정하는 부분은 상호 협의 하에 수정 및 보완할 수 있다.

2) 과업 대상 코너 및 내용

-안내데스크: 기존 데스크 철거 및 무장애 안내데스크 설치

-교육체험공간: 체험 테이블 설치 및 공간 분리형 구조물 제작, 설치

-로비 휴게공간 : 기존 도구 전시대 해체 및 신규 벽면 부착형 전시대 제작, 설치

-주먹도끼 단독장 : 기존 유리 철거 및 다운리프트 설치, 디스플레이 개선

-뼈와 도구의 연대기 : 기존 전시 해체 및 신규 코너 설치

-인류 진화의 위대한 행진 : 기존 상판 철거 및 신규 대형 구조물 제작, 설치

-전곡리 발굴 현장 : 발굴 현장 보강, 보조 전시대 제작, 설치

-전곡리 발굴사, 토층, 주먹도끼 장 : 기존 전시대 철거, 신규 전시대 제작, 설치

-한탄·임진강 유역의 구석기 : 타원형 전시대 구조 변경 및 PC 설치

-우리나라의 구석기: 기존 전시 철거 및 신규 전시대 설치, 홀로그램 설치

-매장 유구 및 구석기시대의 예술 이전 설치: 기존 전시물 이동 및 해체, 신규 설치

마. 과업금액 : 금170,000,000원(금일억칠천만원) ※ 부가세 포함

바. 과업기간 : 착공일로부터 28일 이내

Ⅱ		과업 내용

1. 개편 대상 각 코너의 개편 설계 도면에 맞춘 공사

2. 개편 코너 리스트  ※ 개편(안) 별첨

코너명	개편 방향
주먹도끼 단독장	전시 DP 디자인 교체 전시대 유리 다운리프트 설치
뼈와 도구의 연대기	<구석기 일반상식> 코너로 개편 전시 텍스트 및 그래픽 디자인	영상 송출용 모니터 설치
인류 진화의 위대한 행진	기존 유리 상판 철거 각도 조정판 설치	전시 DP 디자인 교체 전시 텍스트 및 그래픽 디자인
전곡리 발굴현장	발굴 현장 모형 보강 발굴 도구 전시대 설치
전곡리 토층	토층 모형 보강 석기 DP용 브라켓 설치
전곡리 발굴사	<전곡리 연구> 코너로 개편 기존 합판 철거 및 도색	전시 텍스트 및 그래픽 디자인 영상 송출용 모니터 설치
토층 앞 주먹도끼장	전곡리 유물 신규 전시대 설치 전시 DP 디자인 교체
한탄-임진강 유역의 구석기	기존 전시대 구조 변경 영상 송출용 모니터 설치
우리나라의 구석기	홀로그램용 360도 전시대 설치 우리나라 구석기 유적 입체지도 설치	전시 텍스트 및 그래픽 디자인 영상 송출용 모니터 설치
매장유구	전시물 벽면 이동 및 설치
구석기시대의 예술	극지대로 간 구석기인 디오라마 보강 벽면 전시대 설치

Ⅲ		과업 수행지침

1. 일반 지침

가. 계약자는 공사 과정에서 발주처의 지휘 감독을 받아 본 과업을 성실히 수행하여야 한다.

나. 계약자는 본 과업의 지시서와 관계 법령, 규정, 지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하여야 하며 수행한 과업의 질과 정확도 및 작업 결과에 대한 전적인 책임을 진다.

다. 본 과업 수행 과정에서 작성되는 점검내용의 미비, 과오, 기술상 오류 등의 결함에 대해 책임이 면제될 수 없다.

라. 계약자는 현장 대리인을 선임하여 감독자의 지시에 따라 제반 작업을 지휘 감독한다.

마. 공사시작 전 방수공사 부분 이외의 손상가능 부분에 보양 조치와 작업으로 인한 기존 시설물의 피해가 없도록 조치한다.

1) 작업 기기 작업시 주변 파손 등 피해가 없도록하며, 안전조치 후 작업한다.

2) 비산 먼지, 소음, 도료의 냄새 등에 대한 대책을 별도 수립한다.

바. 본 과업의 시방서는 별도 붙임을 참고하며, 그 외 특이 사항은 발주처 감독관 및 감리자와 협의하여 처리한다.

2. 세부 지침

가. 공사 기간 중 제반 안전사고에 대하여 민, 형사상의 모든 책임을 지며, 특히 안전사고 발생에 유의하여 작업할 것이며, 발주자의 공유 시설물의 손실 및 파손 시에는 배상하여야 한다.

나. 반입된 자재는 발주자가 설계한 규격품이 입고되도록 하며 부득이 변경시에는 사전에 감독관의 허가를 득하도록 하고 이를 어길시에는 공사 계약을 취소하고 타 업체가 시공하여도 민, 형사상의 이의를 제기할 수 없다.

다. 공사 시작 전 손상 가능 부분에 보양을 철저히 하며, 특히 건물내 고소작업 등의 안전사고에 유의하여 작업한다.

라. 공사 세부 상세 내역 및 설계변경 등은 감리자 및 감독자의 협의에 의해 진행한다.

마. 공사 개시 전 발주처 및 감리자와 공사와 관련한 안전 등 세부적 사항에 대하여 회의를 통하여 정한다.

3. 안전관리

가. 계약자는 본 작업을 착공함과 동시에 현장대리인을 배치하여 안전사고에 대비한다.

나. 작업 시에는 항상 안전 용구를 착용하고 안전 관리교육을 충분히 실시하여야 한다.

특히, 계약시 안전계획서를 수립하여 발주처에 제공하여야 한다.

다. 작업 일보를 작성하여 감리자를 경유하여 발주처에 전달될 수 있도록 하며, 공사 인원의 관리 및 흡연 등이 없도록 현장대리인 상주하여 관리하여야 한다.

라. 특히, 안전시설물 미설치에 따른 안전사고 발생이 없도록 공사장 관리에 만전을 기하여야 한다.

마. 본 작업 진행으로 인한 안전사고에 대하여는 계약자가 책임을 진다.

사. 산업안전보건관리비를 사업 완료 시 정산하여야 하며, 사업장별 납입 확인서 및 사용증빙서류를 같이 제출하여야 한다.

4. 감 독 자

본 과업에서 감독자라 함은 계약담당자와 본 용역의 과업 수행을 확인하며 용역에 사용될 재료 또는 작업 확인 등을 위하여 발주자의 직원 또는 그의 대리인을 말한다.

5. 감 리 자

본 과업에서 감리자라 함은 발주처에서 별도 선임한 공사감리자를 말한다.

6. 제반 서류의 제출

가. 계약자는 공사 착공 전 착공계 등의 계약과 관련한 필요 서류를 제출하고 계약담당자 또는 감독자의 승인을 받은 후 시행한다.

나. 계약자는 과업 수행 전 안전관리 계획을 수립하여 발주처에 제출하고, 안전관리계획에 따라 현장을 관리해야 한다.

다. 작업 전·후 및 주요 부분 작업 시 사진을 촬영하여 준공계 제출 시 첨부한다.

7. 현장 대리인

현장 대리인은 리모델링 건축 공사에 대한 기술과 경험이 있는 자로 하며, 현장 대리인은 공사 진행 및 기타 일체의 공사 사항에 대하여 도급자의 책임과 의무를 다하며, 공사 시작 전 공사업체 직원임을 증명하고 공사 기간 반드시 현장에 상주한다.

8. 하자기간

본 공사의 하자기간은 준공이후 12개월로 한다.