시 방 서

<전곡선사박물관 상설전시실 구석기 코너 개편 공사>

2025. 12.

목  차

Ⅰ. 일반 시방서

1. 공사 개요

2. 일반사항

3. 공사계획 및 관리

4. 제출물

5. 자재관리

6. 안전‧보건 및 환경 관리

7. 준공

Ⅱ. 특기 시방서

1. 공통 사항

2. 코너별 특기 시방

Ⅰ. 일반 시방서

1. 공사 개요

□ 공 사 명 : 전곡선사박물관 상설전시실 구석기 코너 개편 공사

□ 시설면적 : 약 210㎡

공간명	면적(㎡)	비 고
1층 상설전시실	150	한탄강 코너 제외
1층 안내데스크 및 교육 체험 공간	60

□ 내장 재료

◯ 1층 상설전시실

- 벽체 : 기존 벽체, 신설 벽체 경량 및 방염 MDF(방염필증, 시험성적서 제출) 위 친환경 수성페인트 지정색 마감

- 바닥 : 기존 바닥 클리닝 및 투명 왁스 코팅

2. 일반 사항

2.1 적용 범위

가. 적용

이 공사 시방서는 재)경기문화재단 전곡선사박물관에서 발주하는 ‘전곡선사박물관 상설전시실 구석기 코너 개편 공사’에 적용한다.

나. 적용 순서

(1) 설계도서 간에 상호 모순이 있는 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.

(가) 공사시방서

(나) 설계도면

(다) 물량내역서

(2) 이 공사 시방서의 총칙 이외의 시방 내용 간에 모순이 있는 경우에는 총칙 이외의 시방에 명시된 내용을 우선 적용한다.

다. 법규 우선 준수

계약 상대자는 이 공사 시방서에 "관련 법규(조례를 포함하며 이하 같음)의 규정에도 불구하고 이 절에서 정하는 바에 따른다."라고 별도로 명시되어 있지 않는 한 이 공사 시방서를 포함한 설계도서의 내용이 대한민국 관련 법규의 규정과 상호 모순되는 경우는 관련 법규를 우선하여 준수하여야 한다.

라. 공사감독자의 경유

계약 상대자 및 현장 대리인이 발주처에 통지 또는 제출하는 서류는 공사감독자를 경유하여야 한다.

2.2 용어의 정의

가. 공사감독자

이 공사 시방서에서 "공사감독자"라 함은 "공사계약 일반조건 제2조 제3호"의 "현장감독자"를 말한다.

나. 표준시방서

이 공사 시방서에서 "표준시방서"라 함은 시설물의 안전 및 공사 시행의 적정성과 품질 확보 등을 위하여 시설물별로 정한 표준적인 시공 기준으로서 발주자가 공사 시방서를 작성하는 경우에 활용하기 위한 시공 기준을 말한다.(건설기술관리법 시행규칙 제14조의2 제1항)

다. 전문시방서

이 공사 시방서에서 "전문시방서"라 함은 시설물별 표준시방서를 기본으로 모든 공종을 대상으로 하여 특정한 공사의 시공 또는 공사 시방서의 작성에 활용하기 위한 종합적인 시공 기준을 말한다. (건설기술관리법 시행규칙 제14조2 제2항)

라. 공사 시방서

이 공사 시방서에서 "공사 시방서"라 함은 표준시방서 및 전문 시방서를 기본으로 하여 작성하되 공사의 특수성 지역 여건 공사 방법 등을 고려하여 기본설계 및 실시설계 도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사 수행을 위한 시공 방법, 자재의 성능, 규격 및 공법 품질시험 및 검사 등 품질관리 안전관리 계획 등에 관한 사항을 기술하는 시공 기준을 말한다. (건설기술관리법 시행규칙 제14조의 2 제3항)

마. 계약 상대자

이 공사 시방서에서 "계약 상대자"라 함은 "공사 계약 일반조건 제2조"의 "계약자"를 말한다.

바. 현장 요원

이 공사 시방서에서 "현장 요원"이라 함은 당해 공사에 상당한 기술과 경험이 있는 자로서 계약 상대자가 지정 또는 고용하여 현장 시공을 담당하게 한 건설기술자를 말한다.

사. 공사 현장대리인

이 공사 시방서에서 "공사 현장대리인(이하 ‘현장대리인’이라 한다.)"이라 함은 "공사계약일반조건 제14조"의 "공사 현장대리인"을 말하며 공사에 관한 전반적인 관리 및 공사업무를 책임 있게 시행할 수 있는 권한을 가진 건설기술자를 말한다.

2.3 공사감독자의 업무

가. 공사감독자는 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 건설업자, 현장대리인, 현장 요원, 건설업자가 당해 공사를 위하여 지정하거나 고용한 자 및 건설업자가 하도급 계약을 체결한 자에 대하여 관련 법규 및 계약조건이 정하는 범위 내에서 공사 시행에 필요한 지시 확인 검토 및 검사 등을 행한다.

나. 공사감독자가 건설업자에 대하여 행하는 지시 승인 및 확인 등은 서면으로 한다. 다만 계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 할 수 있다.

2.4 계약 상대자의 책무

가. 설계도서 검토

(1) 계약 상대자는 공사 착수 전에 설계 도서를 면밀히 검토하고 설계도서의 오류 누락 등으로 인하여 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

(2) 설계도서 검토 결과 아래와 사항에 해당할 경우 해당 공사 착수 예정일 5일 전까지 현장대리인의 검토의견서를 첨부하여 발주자에 통지하고 발주자의 해석 또는 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야 한다.

(가) "설계변경 사유"에 명시한 사유가 있는 경우

(나) "공사협의 및 조정"에 따라 협의 및 조정이 필요한 사항이 있는 경우

(다) 설계도서와 같이 시공하는 것이 불가능한 사항이 있는 경우

(라) 공사 기한 연기를 필요로 하는 사항이 있는 경우

(마) 기타 계약 상대자가 지급 받을 권리가 있다고 생각되는 추가 비용이 있는 경우

(바) 기타 하자발생이 우려되는 사항이 있는 경우

(3) 계약 상대자가 발주자에 통지하지 아니하거나 발주자의 해석 또는 지시를 내리기 전에 임의로 수행한 공사에 대하여서는 기성량으로 인정하지 않는다. 또 계약 상대자가 임의로 시행한 공사에 대하여 발주자의 원상복구나 시정지시가 있을 때는 계약 상대자의 부담으로 즉시 이행하여야 한다.

나. 책임의 한계

(1) 계약 상대자는 현장대리인 등 계약 상대자가 당해 공사를 위하여 임명 지정 고용한 자 및 계약 상대자가 납품 계약 또는 하도급계약을 체결한 자의 공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

(2) 공사목적물을 발주자에 인도하기 전에 발생한 공사목적물의 파손 오염 분실 변형 등으로 인한 피해나 계약 상대자 등이 제3자에게 끼친 손해에 대해 계약 상대자가 교체, 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임을 진다.

(3) 계약 상대자가 발주자에 대하여 행하는 보고 통지 요청 문제점 또는 이의 제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

다. 현장대리인 등의 현장 상주

(1) 계약 상대자가 지정 배치한 현장대리인은 현장에 상주하여야 한다.

(2) 공사의 전부 또는 일부의 착공 지연 기간 동안의 현장 대리인 등 상주 여부 및 인원수 등에 대해서는 발주처와 협의하여 정한다.

2.5 공사 기한 연장

가. 연기 요청 일수

계약 상대자가 "공사 계약 일반조건 제26조 제1항"에 따라 계약기간(공사 기한) 연장을 발주자에 요청할 수 있는 일수는 예정 공정표 상 주 공정이 해당 연기 사유로 인하여 불가피하게 지연된 일수를 초과할 수 없으며 박물관 휴관 등 일정을 고려하여 발주자와 협의하여 정한다.

나. 제출

공사 기한 연기 요청 시의 제출 서류 부수, 시기 등은 “공무 행정 서류 공사 기한 연기원”에 따른다.

2.6 설계변경

가. 설계변경 사유

계약 상대자는 다음과 같은 사유가 발생하여 설계도서의 변경이 불가피 할 경우에는 발주자의 승인을 받아 변경 시행할 수 있다.

(1) "공사 계약 일반조건 제19조 제1항"에 따라 계약 상대자가 발주처에 통지한 다음 각 호의 사유

(가) 설계도서 내용이 불분명하거나 누락 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 때

(2) "공사 계약 일반조건 제19조 제4항"에 따라 발주자가 계약 상대자에게 통보한 다음 각 호의 사유

(가) 당해 공사의 일부 변경이 수반되는 추가공사의 발생

(나) 특정 공종의 삭제

(다) 공정계획의 변경

(라) 시공 방법의 변경

(마) 기타 공사의 적정한 이행을 위하여 변경이 필요한 사항

(3) "법규 우선 준수"에 따라 설계도서의 내용이 관련 법규 및 조례와 다른 사항

(4) "공사협의 및 조정 공사 수행"에 따라 사용자의 안전을 위하여 부득이 한 사항

(5) "공사협의 및 조정 협의 및 조절에 따른 설계변경"에 규정되어 있는 사항

(6) 설계도서와 당해 공사의 지급 자재 구입 계약서 및 시방서가 정합되지 않는 사항

(7) 기타 이 공사 시방서 각 절에 명시되어 있는 사항

2.7 관련 규준 등의 비치

계약 상대자는 공사의 원활하고 신속한 추진 및 적정한 품질관리를 위하여 현장사무실은 아래의 관련 규준 등을 상시 비치하여야 한다.

가. 공사와 관련한 계약문서 사본 일체

나. 자재시방서

다. 계약 및 건설 관련 법규 및 조례

2.8 용어의 해석

이 공사 시방서에 사용된 용어의 해석은 아래 우선순위에 따라서 그에 명시된 용어정의 또는 사용된 의미에 준하여 해석한다.

가. 계약문서(이 공사 시방서를 포함한다.)

나. 건설기술관리법, 시행령 및 시행규칙

다. 기타 건설관련법규

라. 공사 종류별 용어사전

마. 국어사전

3. 공사계획 및 관리

3.1 공사 상호 간의 마찰 방지

가. 협의 및 조정

계약 상대자는 당해 공사의 연관된 다른 공사의 건설업자들과 상호 간의 마찰을 방지하고 전체 공사가 계획대로 완성될 수 있도록 연관 공사와의 연결부위의 적합성, 공사 시공 한계, 시공 순서, 공사 착수시기, 공사 진행속도, 공사 준비, 공사물 보호 및 가설시설 등의 적합성에 대하여 모든 공사 관련자들과 면밀히 협의 조정하여 공사 전체의 진행에 지장이 없도록 협력하고 최선의 방안을 도출한 후에 공사를 시행하여야 한다.

나. 협의 및 조정에 따른 설계변경

계약 상대자는 당해 공사와 연관된 다른 공사 상호 간의 마찰 방지를 위한 협의 및 조정 하여 발주처에 설계변경을 요청할 수 있다.

다. 계약 상대자의 책임

계약 상대자는 공사 상호 간의 협의 및 조정을 소홀히 함으로 인하여 발생한 재시공 또는 수정 보완공사에 대한 책임을 진다.

라. 기존 시설물의 보존

계약 상대자는 기존 시설물의 이설 또는 보존하여야 할 시설물은 미리 시공계획서를 제출하여 감독자와 상호 협의하며 이에 대한 책임은 계약 상대자가 진다.

3.2 시공전 협의

가. 협의 및 조정사항

(1) 공사 간 공동 작업 지역 연관 공사의 공사 시기 및 공사순서 운반 및 출입로 부지 활용 임시 가설물과 시설 작업시간 장애물 및 위험물 공사장 보안 및 관리 등 공사장 관리에 관한 현재 상황과 추후 요구되는 사항

(2) 공사 지연에 따른 요인분석 및 촉진 방안에 관한 사항

(3) 공사 기한 연기 또는 공사 촉진을 위하여 필요한 공정계획서의 수정 여부 등 공사 진행에 관계되는 사항

(4) 설계변경 및 공사 기한 변경에 관한 사항, 지급신청 제출물 등에 관한 사항

3.3 시공

가. 절취 및 보수

(1) 작업 준비

(가) 절취 작업 착수 전에 절취 및 보수할 부분과 작업조건이 안전하고 미비점이 없는지를 검토하고 안전하게 조치한다.

(나) 절취 작업 부위 파손 방지를 위해 필요한 임시 지지물을 설치한다.

(다) 절취 및 보수 작업으로 인하여 다른 공사물이 손상되지 않도록 보양 조치한다.

(2) 시공

(가) 절취 및 보수 작업에 필요한 숙련공을 고용한다. 절취 및 보수 작업으로 인하여 공기가 지연되지 않도록 한다.

(나) 인접 및 관련 공사에 손상을 주지 않도록 절취 및 보수한다.

(다) 보수 부위는 견고하고 흔적이 남지 않게 보수한다.

(3) 청소

절취 및 보수 작업으로 인하여 손상된 다른 공사를 원상태로 보수하고, 작업 부위와 작업 통행로를 청소한다.

4. 제출물

4.1 제출절차

가. 협의 및 확인

(1) 계약 상대자는 제출물 작성 전에 제출물의 작성 및 제출에 관한 사항을 검토하며 분명하지 않은 사항이 있는 경우 공사감독자와 협의 조정한다.

(2) 계약 상대자는 각 제출물에 대하여 계약 문서와의 일치 여부를 확인한 후 제출물에 날인하여 제출하여야 한다.

4.2 공사 예정공정표

가. 공사 공정표의 내용

(1) 공종별 및 공정 내 주요 공정단계별 착수시점, 완료시점

(2) 공종별 및 공정 내 주요 공정단계별 선, 후, 동시시행 등의 연관관계

나. 제출시기 및 부수

(1) 제출시기

(가) 정상 착공의 경우 : 계약체결시

(나) 착공 지연의 경우 : 실 착공과 동시

(2) 제출부수 : 2부

4.3 시공 상세도면

가. 제출 및 승인

계약 상대자는 공사 여건과 계약문서의 조건 및 설계도서와의 적합성 여부를 확인하고 공사 수행상의 잘못 또는 부분 공사의 누락을 방지하기 위하여 시공사에 도면을 작성 제출하여 공사감독자의 확인을 받은 후 공사에 착수하여야 한다. 공사감독자의 확인을 받은 시공 상세 도면은 “준공서류”에 따라 발주처에 제출하여야 한다.

나. 작성방법

시공 상세도면은 설계 도면의 요구사항이 종합되도록 작성되어야 하며 부위별 재료명과 시공 또는 설치 및 마감 상태가 명확히 표기되어야 하고 정확한 치수 및 축척이 명시되어야 한다.

다. 포함 내용

시공 상세 도면에 포함되어야 할 내용의 종류는 이 공사시방서 각 절의 해당 시방에 따른다.

라. 제출시기 및 부수

(1) 제출시기 : 각 공종 공사 착수 5일 전까지

(2) 부수 : 2부

4.4 공사 사진

가. 비치 및 제출

공사 시공 중 매몰되어 나타나지 않는 부분 또는 준공 후 해체되는 가설물 등에 대하여 수시로 부분 또는 전경을 분명히 나타내는 사진(규격 9㎝X12㎝)으로 기록 후 사진첩으로 정리하여 상시 현장에 비치하여야 한다. 준공시 준공 서류에 따라 발주처에 제출하여야 한다.

나. 촬영 방법

공사 시공 중 매몰되는 주요 부위에 대해서는 기술적 판단자료로 활용할 수 있도록 시공 상태가 분명히 나타나게 주요 부위의 상세 및 주변을 포함한 전경을 촬영하여야 한다.

다. 대상 부위

사진 촬영 대상 부위는 이 공사 시방서의 절별 일반사항 항목의 해당 시방에 따른다.

5. 자재관리

5.1 적용 기준

가. 사용자재

공사에 사용하는 자재(재료, 제품 및 설비기기를 포함한다. 이하 이 공 사시방서에서 같다)중에서 이 공사 시방서를 포함한 설계도서에 품질기준이 명시되어 있는 품목은 그 품질기준에 적합한 신품(가설 시설물용 자재를 제외한다)을 사용하여야 한다. 다만, 해당 설계도서에 품질기준이 명시되어 있지 않은 품목은 아래 순서에 따라 적합한 자재를 사용한다.

(1) 다음 각 호의 1에 적합한 자재(이하 이 공사 시방서에서 "한국산업규격에 적합한 제품 등"이라 한다)를 우선 사용한다.

(가) "산업표준화법"에 의한 한국산업규격 표시품(이하 "KS표시품"이라 한다)

(나) "건설기술관리법 제25조"에 의한 품질검사전문기관(건축, 토목, 기계설비, 조경의 경우) 또는 공인시험기관(전기설비, 통신설비의 경우)에서 "산업표준화법"에 의한 한국산업규격에 따른 것

(다) 품질 시험을 실시하여 KS표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인한 것

(라) "산업표준화법"에 의한 KS표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 건설교통부령이 정하는 것

(2) (1)에 적합한 자재가 없는 경우에는 다른 것과 균형이 유지되는 것으로써 품질 및 성능이 우수한 시중 제품으로 사용한다.

나. 사용 제한

품질시험 검사 시험 결과 불합격률이 높다고 인정되는 생산업체의 자재에 대하여 발주처는 계약 상대자에 사용 제한을 지시할 수 있으며, 계약 상대자는 이에 따라야 한다.

다. 자재선정

계약상대자는 공사에 사용하는 자재(지급자재를 제외한다)에 대하여 "제출물 자재제품자료" 및 "견본"에 따라 자재 제품자료 및 견본을 제출하여 공사 감독자에게 품질, 색상, 무늬, 질감을 확인받은 것을 사용한다.

라. 단일규격 자재 사용

하자발생 시의 교체 및 유지관리의 용이성을 감안하여 단일 제조업체의 단일규격의 자재를 사용한다.

6. 안전. 보건 및 환경관리

6.1 적용

가. 적용범위

(1) 건설공사의 안전. 보건 및 환경관리는 관련 법규와 이 절에서 정하는 바에 따라야 한다.

(2) 이 절에 명시되지 않은 사항은 해당 공사 절의 시방에 따른다.

나. 관리 및 보상의 책임

(1) 계약 상대자는 공사장 내의 계약 상대자 측 직원 및 작업 인원 통제, 안전, 보완, 위생 및 인사사고 에 대하여 안전대책을 수립, 시행하고 사고 발생 시는 즉시 필요한 조치를 취해야 하며, 이에 미흡 또는 잘못으로 인한 인적 및 물질 피해 손실에 대한 처리와 보상을 책임져야 한다.

(2) 계약 상대자는 본 공사의 수행으로 인하여 손해를 가하였을 경우에는 이를 원상복구 하거나 보상하여야 한다.

다. 안전관리계획의 수립 및 안전점검의 실시 등

계약 상대자는 “건설기술관리법 제46조의 2”등에서 안전관리계획을 수립하도록 규정된 공사에 대하여, 동 법령에서 규정한 대로 안전관리계획의 수립, 안전점검의 실시, 안전점검에 관한 종합 보고서 작성 등의 규정을 이행하여야 한다. 안전관리 계획의 제출 시기 및 보수 등은 공사계획서류에 따른다.

라. 출입자 통제 등

계약 상대자는 공사 안전 및 보안 유지를 위하여 공사장에 관련자 외의 사람이 출입하거나 불필요한 사진을 촬영하는 것을 통제하여야 한다.

7. 준공

7.1 준공 예비 점검

가. 발주자는 준공 예정일 3일 전에 자재, 시공 및 설비기기의 작동상태가 계약 문서에 명시된 기준에 적합한지를 확인하는 예비 점검을 실시할 수 있다.

나. 준공 예비 점검 결과 기준에 적합하지 않은 미비 사항이 있을 경우 이에 대한 시정조치를 건설업자에게 요구할 수 있으며, 계약 상대자는 이의 시정조치를 완료한 후에 준공 검사원을 제출하여야 하며, 준공 예비 점검 지적 사항 및 조치 내용을 기록하여 준공 검사자에게 제시하여야 한다.

7.2 준공검사

가. 준공검사 내용

발주자가 시행하는 준공검사 시에 아래 사항에 대하여 검사하고 적정성을 평가한다.

(1) 시공의 정확도, 마감 상태, 적정 자재 사용 여부

(2) 제반 설비기기의 작동상태 등 기능점검

(3) 잔재 및 발생물 처리

(4) 주변 정리 및 원상복구 사항 처리 내용

(5) 준공 전 청소 이행 상태

(7) 기타 계약 문서에 명시된 사항

7.3 준공 서류

가. 설계도면

(1) 당해 공사의 준공 부분에 대한 설계도면(준공도면)

(2) 공사 현장에서 설계 변경한 부분의 설계도면 원도

나. 시공 상세도면

다. 공사 사진첩

7.4 준공 청소

가. 방법

(1) 사용상 불필요한 상표를 제거한다.

(2) 오물, 먼지, 녹, 얼룩 등이 없도록 노출 내⋅외면을 청소한다.

(3) 조명기구의 전등 및 램프 등을 청소한다.

(4) 가구, 기기는 재료 특성에 적합하게 청소한다.

(5) 기타 이 공사 시방서 각 절에 명시되어 있는 사항

나. 사용 도구 등

제품 자체에 변색, 긁힘, 손상, 변형 등이 발생하지 않도록 제품 특성에 적합한 도구 등(손걸레, 마포, 주걱, 칼, 사포, 로프, 규조토, 세척제, 시너, 염산, 왁스 등)사용하여야 한다.

Ⅱ. 특기 시방서

1. 공통 사항 (전 코너 공통 적용)

1.1 적용 범위

본 특기시방서는 「전곡선사박물관 상설전시실 구석기 코너 개편 공사」에 적용하며, 설계도면, 과업내용서, 원가산출서에 명시된 전시 구조물 제작·설치, 기존 구조물 철거, 바닥 매장유구 원상복구, 마감 및 부대공사 일체를 포함한다.

도면과 본 시방서가 상이할 경우 시방서를 우선하며, 상충 사항은 발주처 지시에 따른다.

1.2 시공업자의 자격

실내건축공사업 또는 건축공사업 면허를 보유한 업체

최근 5년 이내 박물관·전시관·공공문화시설 실내공사 실적 1건 이상 보유

전시 구조물 제작을 자체 수행하거나 전문 협력업체를 확보한 업체

1.3 현장 조사 및 협의

착공 전 현장 실측 및 간섭 검토를 필수로 하며,

바닥 매장유구, 기존 전시물, 공조 토출구, 전기·통신 설비와의 간섭 여부를 사전 확인한다.

현장 여건으로 인한 치수 변경이 필요한 경우, 사전 협의 및 승인 후 시공한다.

1.4 철거 및 폐기물 처리

기존 전시 구조물 철거 시, 박물관 소장 자산 훼손을 절대 금지한다.

철거 폐기물은 건설폐기물관리법에 따라 분리 수거 및 적법 처리하며,

요청 시 반출 증빙 자료를 제출한다.

2. 코너별 특기 시방

2.1 안내데스크

2.1.1 공사 범위

곡면형 안내데스크 구조물 제작 및 현장 설치를 포함한다.

상판, 전면·측면 마감, 내부 수납 공간, 배선 수납 구조를 포함한다.

2.1.2 재료

구조체: 각관(40×40mm 이상) 또는 동등 이상 강재

몸체: E0 등급 합판 또는 MDF (t=18mm 이상)

마감: 무광 도장 또는 무광 필름 마감(지문·조명 반사 최소화)

2.1.3 설치 방법

곡률은 설계도면 기준 ±3mm 이내로 제작·설치한다.

바닥 고정은 비파괴 고정 방식을 원칙으로 하며, 필요 시 발주처 승인 후 앙카를 사용한다.

내부 배선 수납 및 유지관리를 고려하여 점검구를 설치한다.

2.1.4 주의 사항

관람객 접촉부 모서리는 R 처리(최소 R10)를 적용한다.

데스크 상판 수평 오차는 ±2mm 이내로 유지한다.

2.1.5 공사 후 처리

수평·전도 안정성 점검 후 발주처 확인을 받는다.

표면 오염, 도장 까짐 등 하자는 즉시 보수한다.

2.2 교육체험공간

2.2.1 공사 범위

곡면형 체험 테이블 및 공간 분리형 구조물의 제작 및 설치를 포함한다.

체험용 상판, 하부 구조, 마감 일체를 포함한다.

2.2.2 재료

구조체: E0 등급 합판 또는 MDF (t=18mm 이상)

보강재: 각재 또는 강재 프레임

마감: 내마모·내오염 무광 마감재

2.2.3 설치 방법

체험 중 이동 및 전도를 방지하기 위하여 바닥 고정 시공을 원칙으로 한다.

어린이 사용을 고려하여 구조물 높이 및 간격을 설계도면에 따라 시공한다.

비교 관람이 용이하도록 벽면 배열 시공 한다.

2.2.4 주의 사항

체험 중 흔들림, 처짐이 발생하지 않도록 내부 보강을 충분히 한다.

날카로운 모서리 및 체결부 노출을 금지한다.

2.2.5 공사 후 처리

체험 동작 시 안정성 확인 후 발주처 입회 하에 인계한다.

마감 손상 발생 시 즉시 보수한다.

2.3 로비 휴게공간

2.2.1 공사 범위

기존 도구 비교 전시대 해체 및 신규 벽면 부착형 전시대 제작 및 설치를 포함한다.

2.2.2 재료

구조체: E0 등급 합판 또는 MDF (t=18mm 이상)

보강재: 각재 또는 강재 프레임

마감: 내마모·내오염 무광 마감재

2.2.3 설치 방법

어린이 사용을 고려하여 구조물 높이 및 간격을 설계도면에 따라 시공한다.

비교 관람이 용이하도록 벽면 배열 시공 한다.

2.2.4 주의 사항

체험 중 흔들림, 처짐이 발생하지 않도록 내부 보강을 충분히 한다.

날카로운 모서리 및 체결부 노출을 금지한다.

2.2.5 공사 후 처리

체험 동작 시 안정성 확인 후 발주처 입회 하에 인계한다.

마감 손상 발생 시 즉시 보수한다.

2.4 주먹도끼 단독장

2.4.1 공사 범위

중앙 기둥형 주먹도끼 전시대 다운리프트 설치 및 디스플레이 개선을 포함한다.

2.4.2 재료

구조체: 강재 프레임, 유리(다운리프트)

외장: 합판 또는 패널 마감

마감: 무광 도장

2.4.3 설치 방법

기존 유리 철거 후 전동형 유리 다운리프트를 설치한다.

하중 집중부에 구조 보강을 실시한다.

기존 마감 훼손 방지 조치 후 설치한다.

2.4.4 주의 사항

관람객 충돌 가능 구간을 고려하여 구조물 돌출부를 최소화한다.

전시물 하중으로 인한 흔들림이 발생하지 않도록 한다.

2.4.5 공사 후 처리

전도 및 진동 여부 점검 후 발주처 확인을 받는다.

2.5 뼈와 도구의 연대기

2.5.1 공사 범위

‘뼈와 도구의 연대기’ 코너 벽면 전시대 해체 및 신규 전시 구조물의 제작 및 설치를 포함한다.

그래픽 패널, 설명 패널, 전시물 거치부를 수용하는 구조를 포함한다.

2.5.2 재료

구조체: 경량 강재 프레임 또는 목구조

외장: E0 등급 합판 또는 MDF

마감: 무광 도장 또는 필름 마감

2.5.3 설치 방법

벽체 고정 시 기존 벽체 마감 손상을 최소화한다.

전시 패널 교체가 가능하도록 구조물 내부 점검이 가능하게 시공한다.

관람 시 시선 높이(성인·어린이)를 고려하여 설치 위치를 조정한다.

2.5.4 주의 사항

패널 이음부는 관람 시 시각적으로 드러나지 않도록 한다.

조명 반사로 인해 텍스트 가독성이 저하되지 않도록 마감재를 선택한다.

2.5.5 공사 후 처리

전시 가독성, 수직·수평 상태를 점검 후 발주처 확인을 받는다.

2.6 인류 진화의 위대한 행진

2.6.1 공사 범위

타원형 대형 구조물 제작 및 설치를 포함한다.

전면·측면 마감 및 내부 구조를 포함한다.

2.6.2 재료

구조체: 강재 프레임

외장: 곡면 가공 합판(E0)

마감: 무광 도장 또는 무광 필름

2.6.3 설치 방법

구조물은 분할 제작 후 현장 조립을 원칙으로 한다.

공조 토출구, 전기 설비와의 간섭 여부를 사전 검토 후 설치한다.

2.6.4 주의 사항

구조물 연결부 이음선은 관람 시 드러나지 않도록 한다.

조명 반사로 인한 시각적 방해가 발생하지 않도록 한다.

2.6.5 공사 후 처리

조도 반사, 그림자 발생 여부 점검 후 보완한다.

마감 불균일 발생 시 즉시 보수한다.

2.7 전곡리 발굴 현장

2.7.1 공사 범위

전곡리 발굴현장 연출을 위한 바닥형 전시 구조물 보강 및 보조 전시대 제작·설치를 포함한다.

2.7.2 재료

구조체: E0 등급 합판 또는 MDF

마감: 내구성 무광 도장 또는 필름

2.7.3 설치 방법

관람객 동선 및 체험 구간의 안전을 확보하여 시공한다.

진열 시 흔들림이 발생하지 않도록 바닥 또는 구조물 고정을 실시한다.

바닥 미끄럼 방지 조치를 병행한다.

2.7.4 주의 사항

걸림, 넘어짐 요소가 발생하지 않도록 한다.

체결부 및 날카로운 부분 노출을 금지한다.

2.7.5 공사 후 처리

동선 간섭 및 안전성 점검 후 인계한다.

2.8 전곡리 발굴사, 토층, 토층 앞 주먹도끼 장

2.8.1 공사 범위

전곡리 토층 전시 구간에 설치되는 벽체 연계형 전시대의 설치,

토층 전면부 주먹도끼장 및 대형 찌르개장 전시 구조물의 제작 및 설치,

전곡리 토층 옆 벽면 전시대 철거 및 신규 패널 설치를 위한 바탕 작업 일체를 포함한다.

전시 구조물 보강은 토층 그래픽, 기존 벽체, 바닥 마감과 연계되도록 시공한다.

2.8.2 재료

구조체: 강재 프레임(각관 40×40mm 이상)

외장: E0 등급 합판 또는 MDF (t=18mm 이상)

전면 마감: 무광 도장 또는 무광 필름

보강재: 구조 하중에 따라 내부 보강 프레임 추가

2.8.3 설치 방법

구조물은 벽체 및 바닥과의 간섭을 사전 검토한 후 설치한다.

벽체 고정 시 비파괴 고정 방식을 원칙으로 하며, 필요 시 발주처 승인 후 앙카 고정한다.

토층 그래픽 및 전시 연출면과 구조물 사이 이격 간격은 도면 기준을 준수한다.

대형 찌르게장 구조물은 관람객 충돌을 고려하여 하부 고정 및 내부 보강을 강화한다.

2.8.4 주의 사항

토층 그래픽, 설명 패널, 조명 설비를 훼손하여서는 아니 된다.

구조물 전면 돌출부는 관람객 이동 동선을 침해하지 않도록 한다.

전시물 하중으로 인한 처짐, 흔들림이 발생하지 않도록 시공한다.

2.8.5 공사 후 처리

구조물 수직·수평, 전도 안정성 점검 후 발주처 확인을 받는다.

마감 불량, 이음선 벌어짐 발생 시 즉시 보수한다.

2.9 한탄·임진강 유역의 구석기

2.9.1 공사 범위

타원형 전시대 구조 변경 및 PC 설치를 포함한다.

2.9.2 재료

구조체: 경량 강재 프레임 또는 목구조

외장: E0 등급 합판 또는 패널

마감: 무광 마감

2.9.3 설치 방법

벽체 고정 시 비파괴 고정 방식을 원칙으로 한다.

전시 교체를 고려하여 구조물 분해·점검이 가능하도록 한다.

2.9.4 주의 사항

기존 벽체 마감 균열 및 손상을 방지한다.

2.9.5 공사 후 처리

수직·수평 상태 점검 후 발주처 확인을 받는다.

2.10 우리나라의 구석기

2.10.1 공사 범위

‘우리나라의 구석기’ 코너 벽면 전시대 및 보조 전시 구조물의 제작 및 설치를 포함한다.

그래픽 패널, 설명 패널, 전시물 거치부를 수용하는 구조를 포함한다.

2.10.2 재료

구조체: 경량 강재 프레임 또는 목구조

외장: E0 등급 합판 또는 MDF

마감: 무광 도장 또는 필름 마감

2.10.3 설치 방법

벽체 고정 시 기존 벽체 마감 손상을 최소화한다.

전시 패널 교체가 가능하도록 구조물 내부 점검이 가능하게 시공한다.

관람 시 시선 높이(성인·어린이)를 고려하여 설치 위치를 조정한다.

2.10.4 주의 사항

패널 이음부는 관람 시 시각적으로 드러나지 않도록 한다.

조명 반사로 인해 텍스트 가독성이 저하되지 않도록 마감재를 선택한다.

2.10.5 공사 후 처리

전시 가독성, 수직·수평 상태를 점검 후 발주처 확인을 받는다.

2.11 우리나라의 구석기 홀로그램

2.11.1 공사 범위

홀로그램 장비 설치를 위한 구조물 제작 및 설치와

전원·통신 설비 연계가 가능한 설치 환경 조성을 포함한다.

2.11.2 재료

구조체: 강재 프레임 또는 합판 구조

외장: E0 등급 합판 + 무광 마감

내부: 배선 정리를 위한 케이블 트레이 또는 배선 공간 확보

2.11.3 설치 방법

홀로그램 장비 규격 및 무게를 사전에 확인하여 구조 보강을 실시한다.

전원 및 통신 배선은 외부 노출이 없도록 구조물 내부로 정리한다.

장비 유지·보수를 고려한 점검구를 설치한다.

2.11.4 주의 사항

장비 작동 시 발생하는 발열을 고려하여 통풍 공간을 확보한다.

전자 장비 간 전기적 간섭이 발생하지 않도록 한다.

2.11.5 공사 후 처리

홀로그램 정상 작동 여부 테스트 후 발주처 입회 하에 인계한다.

2.12 매장 유구 벽면 이전 설치 및 바닥 원상 복구

2.12.1 공사 범위

바닥 매장 유구 벽면 이전 설치와

바닥 매장 유구 노출부 주변 마감 복구, 기존 바닥 마감 연계 처리를 포함한다.

2.12.2 재료

보호 마감재 또는 강화유리(필요시)를 사용하고 마감 시에는 기존 바닥과 동일 또는 동등 이상 재료

2.12.3 설치 방법

하중 분산 구조 적용하여 바닥 단차 3mm 이하로 조정하여 마감한다.

벽면 설치시 유구 직접 접촉, 압착, 고정 행위는 금지한다.

2.12.4 주의 사항

미끄럼 발생 가능 구간에는 미끄럼 방지 처리를 한다.

보호 마감재 모서리는 파손 및 베임 방지 처리한다.

2.12.5 공사 후 처리

안전성 및 시야 왜곡 여부 점검 후 인계한다.

바닥 마감 부분의 평활도 및 색상 이질감 점검 후 인계한다.

2.13 구석기시대의 예술

2.13.1 공사 범위

구석기시대 예술 관련 벽부 전시대 및 전시 구조물 제작·설치를 포함한다.

2.13.2 재료

구조체: 경량 프레임

외장: 합판(E0) 또는 MDF

마감: 무광 도장

2.13.3 설치 방법

전시물 교체 및 추가 설치를 고려하여 구조물 내부 접근이 가능하도록 한다.

벽체 고정 시 기존 마감 훼손을 최소화한다.

2.13.4 주의 사항

전시물 무게에 따른 처짐 발생을 방지한다.

전시물 탈락 방지 고정 구조를 적용한다.

2.13.5 공사 후 처리

마감 균일도 및 고정 상태 점검 후 인계한다.