특기시방(현장관리 지침)

1-1. 일반사항

1, 수리공사와 관련하여 모든 법령, 조례 및 규칙, 기준 등을 준수한다.

2, 수리공사는 공사계약서, 설계도서 등에 따라 성실히 수행하고, 공사감독자의 검사, 협의, 지시, 승인사항 등을 따라야 한다.

3, 시공자는 문화재수리를 담당하는 문화재수리기술자, 기능자를 배치 하여야 하며 공사착공 전에 제출하여 공사 감독자의 승인을      받는다.

4, 현장대리인과 기술자, 기능자는 공사감독자의 승인없이 현장을 무단으로 이탈하여서는 안된다.

5, 공사중 인접 문화재와 주변 수목 등에 피해를 주지 않도록 주위하고, 필요시 사전에 보호 조치한다.

6, 현장 내에는 수시로 청소∙정리하여 청결을 유지하여 쾌적한 수리 현장을 조성한다.

7, 문화재수리로 인한 관람객의 불편을 최소화를 위하여 각종 안내판, 표지판을 적정위치에 설치한다.

9, 관람객 및 근로자의 안전사고 예방 및 화재예방 등을 위한 필요한 조치를 한다.

1-2. 가설물 설치

1-2-1 공통사항

1, 현장내에 설치하는 가설물은 문화재수리 작업에 지장이 없고, 구조적으로 안전하게 설치한다.

2, 수리공사는 공사계약서, 설계도서 등에 따라 성실히 수행하고, 공사감독자의 검사, 협의, 지시, 승인사항 등을 따라야 한다.

3, 가설물의 규모∙형태∙색상 등은 문화재청에서 배포한 “문화유산 공공디자인 가드리드라인”을 준수하여 주변경관과 조화되도록      설치한다.

1-2-3 가설사무소

1, 가설사무소는 공사규모 및 기간 등을 감안하여 적정규모로 설치한다.

2, 가설사무소 내에는 해당 공사와 관련된“공사계약서일반조건”상의 계약문서, 관계법령, 공사예정공정표, 시공계획서, 현황사진      첩, 기상표, 비상연락망, 현장종사자 명단, 안전관리일지, 공사일지 등을 작성∙비치하여야 한다.

3, 가설사무소 내에는 안전모, 안전화 등을 충분히 비치하여 현장출입자는 항상 착용이 가능하도록 하고 화재예방을 위하여 소화기      등을 충분히 비치한다.

4, 해체 자재는 각각의 재료, 해체 위치에 따라 구분∙정리하여 보관하고 필요시 온∙습도, 환기 등의 시설을 갖추어야 한다.

5, 토사 등 먼지 발생재는 저채도 색상의 천막 등으로 덮거나 관람객에게 불쾌감을 주지 않도록 차폐시설을 별도로 설치한다.

1-2-3 공사안내판

1, 공사안내판은 문화재수리공사 현장에 공사의 규모, 공사기간, 해당 문화재의 관람객 수 등을 고려하여 잘 보이는 곳에 설치한다.

2, 공사안내판은 설치 위치는 관람객의 동선을 고려하여 1개소 이상 눈에 잘 뛰는 곳에 설치하여야 하며, 안내판 규격∙형태 문안

등에 대하여 설치 전에 공사감독자와 협의한 후 결정한다.

3, 공사 안내판에는 관람객의 이해를 돕기 위하여 당해 문화재의 사진을 부착할 수 있다.

4, 안내문안에는 관람객을 위한 안내문과 공사개요, 공사내용, 공사참여기관 및 참여자의 실명(기능자 포함)과 연락처를 기재 한다.

1-2-4 재료관리

1, 현장에서 발생 및 반입된 재료는 공사감독자의 승인 없이 반출해서는 안 된다.

2, 재료의 반입은 사전에 공사감독자의 승인을 받고 현장에 반입되어야 하며, 공사감독자는 반입재료가 설계도서 상의 조건에 적합

한지 여부를 확인하여야 한다. 적합여부를 위하여 필요시 소정의 검사 및 시험을 할 수 있다.

3, 반입된 재료 중 훼손 및 부적합 재료는 즉시 반출하여야 한다.

4, 해체 재료는 재사용재와 불용재로 구분하여 담당원의 확인을 받은 후 지정장소에 보관한다.

1-2-5 시공관리

1, 공사 관계자는 착공전에 모든 법령, 조례 및 규칙, 기준, 계약서, 설계도서의 내용을 숙지하여 성실히 수행한다.

2, 시공자는 공사 착공전에 설계도서와 현장여건 등을 조사∙검토하고 시공계획서를 작성하여 공사감독자에게 제출하여야 한다.

3, 시공자는 설계도서 및 감독자가 지시한 각종 보고사항에 대해 기일 내에 서류를 구비하여 제출한다.

4, 시공자는 계약서상에 명기된 기간 내에 공사를 착수하여 계약기간 내에 완료될 수 있도록 공정관리를 철저히 하여야 한다.

5, 설계도서와는 별도로 시공상 필요한 설계도면은 시공자가 작성하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

6, 문화재수리공사에 사용되는 모든 재료의 가공, 설치, 공작법 및 사용기구 등은 기존의 양식과 기법으로 한다. 다만, 공사감독자      의 승인을 받은 경우에는 다른 기법으로 할 수 있다.

7, 시공자는 공사 전반에 대한 사진 촬영등 기록관리를 철저히 하고 공사 준공시 수리보고서를 성실히 작성하여 제출한다.

1-2-6 화재예방관리

1, 공사전에 방화계획을 수립하고 정기적으로 확인∙관리하며 근로자에게 방화에 대한 교육을 주기적으로 실시하여 방화에 만전을

기하여야 한다.

2, 공사 현장내에는 원칙적으로 화기사용을 금하되 화기사용이 불가피할 경우에는 사전에 공사감독자의 승인을 받아 화재예방 조치      를 취한 후 공사를 시행한다.

3, 공사 현장내에는 적정 위치에 소화시설을 비치하고 인화성 물질은 별도 보관하고 위험경고 등 표시한다.

4, 공사 현장내에는 흡연은 원칙적으로 금하되 필요시 화재 위험이 없는 장소로 흡연장소로 지정하고 인근에 소화기 등을 비치한

다.

1-2-7 안전관리

1, 시공자는 산업안전보건법 등 기타 관계 법령을 준수하고 각종 재해 방지를 위하여 안전관리자를 지정하여 안전관리를 한다.

2, 안전 및 보양시설에는 안전시설, 안전표지, 안전수칙, 화재예방, 경계신호, 조면, 가설울타리, 경비 또는 근로자 안전교육 계획,

환경보호 등이 포함된다.

3, 공사 현장에는 적절한 개소마다 안전표지를 설치하고, 근로자는 안전모, 안전화 등 필요한 안전보호구를 착용하도록 하며 관계

법령에 따라 안전교육을 실시한다.

4, 해빙기, 장마기간에는 붕괴 우려가 있는 석축, 배수로 등에 대하여는 수시로 점검하여 필요한 조치를 한다.