경기 상상캠퍼스 숲 정비 실시설계 용역 (조경)

시방서

2022. 05

	경기문화재단

제1장 일반사항

제1절 적용범위

1.1.1 시방서와 설계도서에 명시되지 않은 사항에 대하여 정부 제정 각종 표준 시방서 및 규정과 특별시방서에 의하여 시행

1. 조경공사 일반 표준 시방서

2. 한국 공업규격

3. 건설공사 관계 법령 및 규정 : 대한민국

4. 본 시방서의 규정에 없거나 표준의 해석상 이견이 있을 시, 감독원의 해석 및 지시에 따름

1.1.2 설계도서

1. 수급인은 본 설계도서의 제반 내용을 숙지하여야 하며, 설계도서의 내용 무지로 발생하는 불이익은 수급인이 책임을 져야 함

2. 본 설계 도서에는 누락되어 있을지라도 시공상 당연히 필요하다고 인정하는 경미한 사항은 수급인 부담으로 시행하여야 함

1.1.3 현장 대리인 및 현장 조사원

1. 현장 대리인은 공사기간 동안 현장에 상주하여 시공에 관한 제반사항에 대하여 감독원과 협의하여야 하며, 부득이한 경우 현장을 이탈하게 될 경우       공사 감독원의 승인을 얻어야 함

2. 모든 현장 종사원은 신원이 확실한 자로서 공사 감독원의 지시에 순응하여야 하며, 수급인은 이를 책임지고 보장하여야 함

3. 공사 감독원은 현장 대리인을 포함한 수급인의 현장 조사원에 대하여 공사 현장에 부적합하다고 인정하거나 감독업무 수행에 방해가 된다고 인정할       때 당해 종사원의 교체를 지시할수 있고, 수급인은 이를 즉시 시행하여야 함

4. 수급인은 현장 종사원의 공․사물에 피해를 주었을 경우 이에 대한 보상 책임을 짐

1.1.4 공사장 안전사고 예방

1. 공사 시공과정에서 일어나는 안전사고 등 제반 피해에 대해서는 수급인 부담으로 보상 또는 원상복구 하여야 하며 이로 인한 민․형사상 책임을 다하       여야 함

2. 수급인은 항상 공사현장의 안전관리에 유의하여 사고 및 재해 방지에 노력하여야 하며, 사고 또는 재해가 발생한 경우에는 즉시 감독원에게 보고하       고 그 지시에 따라 필요한 조치를 취하여야 함

3. 수급인은 공사현장 부근에서의 사고 방지를 위해 일반인의 출입을 금지할 필요가 있을 경우, 미리 공사 감독원과 협의하여 그 구역에 울타리, 출입       문, 출입금지 표지판 등을 설치하여야 함

4. 수급인은 공사용 운반 도로로서 공용 도로를 사용할 경우에는 적재물의 낙하에 의한 노면의 파손, 작업원 및 차량, 보행자의 안전확보, 그리고 일반       교통의 원활한 운행 등의 기준에 적합한 조치를 취하여 제3자에게 손해를 주는 일이 없도록 주의하여야 함

1.1.5 현장관리

1. 수급인은 공사현장이 인접하거나 또는 같은 장소에서 별도 공사가 있을 시, 항상 상호 협조하여 분쟁 방지책으로서 협정을 체결하는 등 적절한 조치       를 취하여야 함

2. 수급인은 시공에 앞서 공사현장에 안내 시설물을 공사 감독원의 승인을 받아 설치토록 하고 공사 완성 후에는 신속히 이것을 철거하여야 함

3. 수급인은 공사 시행에 따른 발생품과 가설 구조물의 해체등은 감독원의 지시에 따라 처리하여야 함

4. 공사 시공중 감독원 및 관리자의 허가없이 유수 및 도로교통에 방해가 되는 행위 또는 공중에게 불편을 끼치는 시공 방법 선택 불가

5. 집중호우등 천재에 대하여는 항상 기상예보 등에 충분한 주의를 기울여 항상 이에 대처할 수 있는 준비를 하여야 함

6. 수급인은 공사를 시공할 때 도로 관리자 및 경찰관서장의 교통제한에 관계되는 지시에 따름과 동시에 주변 주민의 편의를 고려하여 필요한 도로표        지, 표지판, 보안울타리, 주의등, 조명등을 설치하고 교통안전에 만전을 기하여야 함

1.1.6 환경보전

1. 수급인은 공사 시공에 있어 환경이 저해되는 일이 없도록 주의하고 환경보전에 노력 하여야 하며, 환경이 현저히 저해될 염려가 있는 토공작업 내지        구조물 공사 중, 소음, 굉음, 먼지 등 인근가옥 및 주민 통행에 불편이 없도록 미리 그 대책을 세워서 감독과 협의하여 처리하여야 함

2. 공사중 발생되는 폐기물은 폐기물 관리법 제13조 및 제25조에 의하여 공사준공시 처리납부 증명서 또는 영수증을 제출하여야 함

1.1.7 공사감독 및 보고

1. 감독원은 수시로 현장출장하여 공사진행사항을 감독 및 지도하여야 함

2. 특별시방서에 의하거나 감독원으로부터 미리 지시받은 곳, 중요한 공정에서는 단계별 완료시마다 감독원의 검사를 받고 다음 작업을 진행하여야 함

3. 공사감독원은 공사시행중 수급인에게 필요한 사항을 지시할 수 있으며, 수급인은 정당한 사유가 없는 한 즉시 조치하여야 함

4. 수급인은 공사 시행 1일 전까지 감독원에게 보고하고 공사를 시행하여야 하고 공사완료 1일전 완료보고를 하여야 함

5. 필요시 감독원은 수급인에게 공사진행 사항을 보고하게 할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 함

1.1.8 공사의 일시 중지

1. 공사 감독원은 다음 사항에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있으며, 공사 중지로 인한 손해는 수급인 부담으로 함

가. 기후의 악조건으로 공사에 손상을 줄 우려가 있다고 인정할 때

나. 수급인이 설계도서 또는 감독원의 지시에 응하지 않을 때

다. 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정할 때

라. 관련되는 다른 진척으로 보아 공사의 계속 시행이 부당하다고 인정될 때

1.1.9 공사 계약의 해지

1. 시행청은 다음의 경우에 일방적으로 공사계약을 해지할 수 있음

가. 본 공사를 감독관청의 승인없이 하도급을 시행하였을 경우

나. 계약상 의무를 이행치 않아 계약목적을 달성할 수 없다고 판단될 경우

다. 계약조건 및 시방서를 위반하였을 때

라. 민원사항 접수 건에 대하여 발주기관의 지시사항을 정당한 이유 없이 지연처리하거나 이행치 않을 경우

2. 상기항에 의거 계약을 해지할 경우 시행청은 계약서상 수급자의 주소로 서면 통보함

1.1.10 공사 사진 제출

1. 본 공사용 사진은 각 공정별(일위 대가표)로 동일장소에서 동일 방향으로 촬영하고, 필요에 따라 공사내용 (공사전.중.후)을 천연색 사진으로 촬영       하여 감독원에게 제출 하여야 함

1.1.11 자재

1. 자재는 반드시 K.S 제품 사용을 원칙으로 함

1.1.12 수급인의 의무

1. 수급인은 다음 사항에 대하여 의무가 주어지며 성실히 이행하여야 함

가. 중대대해 처벌법 제4조 및 제9조(안전 및 보건확보의무) 적용 및 산업안전보건법에 따라 산업안전관리비 계상 및 정산 의무

나. 모든 공사를 시행함에 있어 시방서 및 설계도면의 기술적인 사항을 충분히 검토, 숙지하여 시행토록 하여야 하며, 수급인은 기술적인 사항에 대하        여 책임을 져야 함

다. 국가 기술 자격법에 의하여 기술자격을 취득한 기술자를 배치하여 공사시공에 만전을 기하여야 함

라. 발주자가 도면에 의하여 본 공사의 최후 인계를 받을 때까지 공사 목적물을 수급인 부담으로 관리하여 그 책임을 짐

마. 각종 설계도서는 보안예규에 따라야 함

바. 손상을 받은 공사 부분이나 표준 이하로 시공된 부분은 공사감독원이 만족할 때까지 수급인이 대치 또는 복구하여야 함

사. 현장대리인 및 현장 직원과 고용원이 불미한 행위를 하거나 시공에 부적당하다고 인정하여 공사감독원이 교체를 명하였을 때 수급인은 이에 응하여야 함

아. 공사 시행중 실시하는 제반검사 결과 처분 지시가 있을시 이에 따라야 하며, 이의를 제기할 수 없음

자. 수급인은 공사중 수급인의 과실로 인하여 지구 내외의 시설물, 지하매설물, 토사유출, 도로통행의 장애 등으로 제3자에게 피해를 발생시켰을 경우        수급인 부담으로 원상복구 또는 보상시켜야 함

1.1.13 준공검사

1. 수급인은 공사가 완료시, 현장을 정리하고 준공검사에 대비하여야 하며, 검사를 위하여 필요한 제반자료의 제출(준공도서 2부 포함)측량이나 기타의       조치에 대하여는 감독원의 지시에 따름

2. 준공 검사원의 검사결과, 검사 기준에 미달하였을 경우 검사원의 지시에 따라 수급인 부담으로 재시공 하여야 함

3. 검사원의 판단으로 검사대상, 목적물의 파괴시험을 행할 필요가 있다고 인정될 경우 수급인은 파괴 시험에 필요한 인력, 기구, 장비를 제공하여야        하며, 검사후 파괴된 시설물은 검사원의 지시에 따라 수급인 부담으로 재시공 또는 복구하여야 함

4. 감독원 및 검사원은 준공검사 및 시험결과의 해당 목적물이 만족할 수 있는 상태라고 인정되었 을 때에는 준공검사 조치를 함

1.1.14 공사후의 정리

1. 공사가 완성되었을 때에는 감독원의 지시에 따라 가시설물을 제거하고 청소, 정리하여 공사 감독원의 검사를 받아야 함

1.1.15 공사기간의 연기

1. 천재지변, 정상적 평균 강우 이상의 강우, 공사용 재료의 적정조달 불능 등 기타 특별한 사유가 있을 때를 제외하고서는 공사기간을  연기할 수 없       으며, 기간을 연기하고자 할 때는 공사기간 연기원을 감독관을 경유 사업 시행청에 제출하여 승인을 받아야 함

2.기타 공사 전반 내용에 대해서는 조경공사표준 시방서 및 감독관과의 협의에 따름

3.위치 및 방법 등은 변경될 수 있으며 작업공정에 대해 전,중,후 준공 사진을 첨부하여 제출하여야 함

제2장 정지

제1절 일반사항

1.1.1 적용범위

1. 이 장은 조경공사 시행에 필요한 토공사의 일반적인 시방에 적용한다.

2. 표토모으기 및 보관, 흙깎기, 흙쌓기, 터파기, 되메우기, 잔토처리, 식재기반조성, 식재불량지반처리, 인공식재지반조성을 포함한다.

3. 이 장에 서술되지 않은 사항에 대해서는 토목공사표준시방서 및 도로공사표준시방서 기준에 따른다.

1.1.2 관련규정

1. 참조규격

가. 한국산업규격

KS A 9001 - 9003 품질시스템규격

KS F 2302 흙의 입도 시험방법

KS F 2324 흙의 공학적 분류방법

KS F 2502 골재의 체가름 시험방법

KS F 1005 지반용 섬유용어

KS K 0520 직물의 인장강도 및 신도시험

KS K 0506 직물의 두께측정방법

KS F 2322 흙의 투수시험측정방법

KS F 3701 펄라이트

2. 관련규정

가. 국토교통부, 토목공사 표준일반시방서, 토공사

나. 국토교통부, 도로공사 표준시방서

다. 농림축산식품부, 비료공정규격

3. 관련도서

가. 국토교통부, 공사감리 업무지침서

1.1.3 요구조건

1. 설계요구조건

가. 식재공사에 적당한 표토는 반드시 수거하여 재활용함을 원칙으로 한다. 다만 경제적인 측면 및 보관장소 등을 고려하여 불합리 하다고 판단시

발주처에 보고하고 협의후 조치한다.

나. 식재불량지반 처리시에는 유사사례를 충분히 검토하여 대안을 제시하여야 한다.

2. 이행요구조건

가. 시공에 앞서 수급인은 시공구역내의 지하매설물 및 지장물을 조사하여 사고가 발생치 않도록 조치를 취한다.

나. 수급인은 공사시행전에 해당공사의 시공계획을 수립하여 사전에 감독자의 승인을 받아야 한다.

3. 환경요구조건

가. 현장에서 발생한 각종 폐기물은 임의로 소각․매립해서는 안되며 반드시 적법한 절차에 따라 처리하여야 한다.

나. 공사중 기존환경에 피해가 없도록 관계법이 정한 바에 따라 환경피해 방지를 위한 필요시설을 설치하여야 한다.

4. 현장시공조건

가. 수급인은 공사착수전에 명시된 경계선, 표고, 등고선 및 기준면 등을 설계도면과 비교 확인하고 공사를 시행한다.

1.1.4 공통재료

1. 주재료 : 표토, 토사, 인공토, 콘크리트, 각종 관류 등

2. 부재료 : 부직포, 접착제, 테이프, 합성차수막 등

3. 기기류 : 불도저, 포크레인, 덤프트럭 등

1.1.5 제출물

1. 수급인이 감독자에게 제출한 자료의 작성과 발송에 대한 요건과 절차는 토목공사 표준일반시방서 01240 제출자료편을 따른다.

2. 수급인은 공사에 사용할 모든 자재의 수급계획과 공급원을 감독자에게 미리 제출하여 승인받아야 한다.

3. 수급인은 공사시행전 시공도면, 사용자재 등에 대한 검토의견서를 감독자에게 제출한다.

4. 수급인은 관계법이 정한 바에 따라 감독자에게 품질관리계획서를 제출하여야 하며 수급인이 수행한 제반시험의 결과보고서는 품질시험기술자가

서명․날인하여 제출 한다.

5. 수급인은 외부에서 토석이 반입되는 경우 반입토의 재료와 수량을 기재한 반입전표를 감독자에게 반드시 제출한다.

6. 구조적인 문제로 공사의 안전이 우려되는 경우, 수급인은 관련전문가가 작성․날인한 보고서를 제출하여야 한다.

1.1.6 운반, 보관 및 취급

1. 수급인은 현장에 반입된 기자재가 도난 및 우천에 훼손 또는 유실되지 않도록 품목별, 규격별로 관리․저장한다.

2. 현장에 반입된 검수재료 또는 시험합격 재료는 수급인이 임의로 현장지역 외부로 반출할 수 없다.

3. 수급인이 지급자재를 사용할 경우에는 사전에 감독자의 반출허가를 받아야 하며, 수급인의 책임하에 손망실되지 않도록 보관한다.

1.1.7 청소

1. 수급인은 공사준공전 공사용 가도와 토취장 등을 깨끗하게 정리하고 지표수가 고이지 않도록 조치한다.

2. 공사후 잉여자재나 기타 폐기물은 수급인 부담으로 적법한 절차를 거쳐 외부로 반출한다

제2절 표토모으기 및 보관

1.2.1 시공일반

1. 적용범위 : 조경공사시 수목식재에 알맞은 토양의 채취, 운반, 부설, 보관 등에 적용한다.

1.2.2 재료

1. 식물생장에 적합한 표토의 구분은 유기물, 무기물, 유해한 물질의 존재여부 및 총량 등으로 결정한다.

2. 표토의 구성범위 및 토성은 현장조사 및 관련 기준에 따른다.

1.2.3 시공

1. 준비

가. 표토채집은 분포현황을 사전에 조사하여 위치도, 현황사진, 채집예정일, 예상물량, 채집방법 등을 기록한 보고서를 감독자에게 제출하여 승인받             아야 한다.

나. 채집대상 표토가 강산성(pH 5.5이하) 또는 강알카리성(pH 7.5이상)인 경우에는 석회분말 또는 적당한 산화물로 중화시켜 사용한다.

2. 채취

가. 강우로 인하여 표토가 습윤상태인 경우 채취작업을 피하여야 하며 재작업은 감독자와 협의한 후 시행한다.

나. 먼지가 날 정도의 이상건조일 경우에는 감독자와 작업시행 여부에 대하여 협의한다.

다. 지하수위가 높은 평탄지에서는 가능한 한 채취를 피한다.

라. 표토의 채취두께는 사용기계의 작업능력 및 안전을 고려하여 정한다.

마. 토사유출에 따른 재해방재상 문제가 없는 구역이어야 한다.

3. 보관

가. 가적치 기간중에는 표토의 성질변화, 바람에 의한 비산, 적치표토의 우수에 의한 유출, 양분의 유실 등에 유의하여 식물로 피복하거나 비닐 등으로

덮어 주어야 한다.

나. 가적치 장소는 배수가 양호하고 평탄하며 바람의 영향이 적은 장소를 선택한다.

다. 적절한 장소의 선정이 곤란한 경우에는 방재나 배수처리 대책을 강구한 후 가적치한다.

라. 가적치의 최적두께는 1.5m를 기준으로 하며 최대 3.0m를 초과하지 않는다.

4. 운반

가. 운반거리를 최소로 하고 운반량은 최대로 한다.

나. 토양이 중기사용에 의하여 식재에 부적당한 토양으로 변화되지 않도록 채취, 운반 등의 작업순서를 정한다.

다. 동일한 토양이라도 습윤상태에 따라 악화정도가 다르므로 악화되기 쉬운 표토의 운반은 건조기에 시행한다.

5. 펴기

가. 표토복원 두께는 식재수목의 종류에 따라 결정한다.

나. 하층토와 복원표토와의 조화를 위하여 최소한 깊이 20㎝이상의 지반을 기경한 후 그 위에 표토를 포설한다.

다. 표토의 다짐은 수목의 생육에 지장이 없는 정도로 시행한다

제3절 조경토공

1.3.1 시공일반

1. 적용범위 : 조경공사에 있어서 땅깎기, 흙쌓기, 정지, 노반의 마무리, 다짐 등의 공사와 구조물 또는 시설물의 터파기, 되메우고 다지기, 잔토처리                   등의 토공사에 적용한다.

2. 기상조건

가. 우기의 토공작업은 토양함수비의 과다를 초래하므로 연기한다.

나. 동절기에는 원칙적으로 흙쌓기 작업을 중단하여야 하나 전석이나 파쇄암인 경우는 예외로 한다.

다. 토공작업면의 얼음, 눈, 뻘 및 기타 유해물질은 제거한 후 작업한다.

3. 배수조건

가. 시공자는 특별한 지시가 없어도 깎기장소, 토취장, 쌓기원지반 등에 고인 물을 제거한다.

나. 시공중 필요한 경우에는 배수구를 설치하여 배수한다.

4. 지상 및 지하구조물의 제거와 보호

가. 콘크리트와 석조 등 각종 구조물은 구조물의 전체 또는 일부가 작업과 연계되어 있지 않는한 발파 등의 방법으로 제거한다.

나. 구조물의 어떠한 부분도 초상단 노면의 1m이내에 있어서는 안되며 특히 수목식재 지역에서는 수목의 생육심도를 반드시 고려하여 제거한다.

다. 지상 및 지하구조물을 제거한 후에는 감독자의 지시에 따라 확인된 재료로 채우고 주위의 토양과 같은 건조 밀도로 20㎝층으로 다져야 한다.

라. 감독자의 사전승인 없이는 어떠한 구조물도 제거하여서는 안된다.

5. 기존식생보호

가. 일반시방서 "1.7.10 자연생태계보호"에 따른다.

6. 환경오염방지시설

가. 강우에 의한 토사유출로 환경피해가 발생하지 않도록 방지시설을 설치한다.

나. 공사차량의 운행시에는 먼지발생을 억제하기 위하여 적재함 덮개를 사용하고 관계법에 따라 침사지, 세륜세차시설, 방진막 등의 필요한 시설을             설치하거나 조치하여야 한다.

1.3.2 재료

1. 성토 및 되메우기 재료의 품질 및 구비요건에 관한 사항은 토목공사 표준일반시방서 및 도로공사 표준시방서의 해당 항을 따른다.

1.3.3 땅깎기

1. 인력 및 기계를 사용한 땅깎기에 적용한다.

2. 땅깎기의 시공준비, 시공, 품질관리 등에 관한 사항은 토목공사 표준일반시방서 및 도로공사 표준시방서의 해당 항을 따른다.

1.3.4 흙쌓기

1. 노상, 노체, 비다짐, 임시쌓기 등의 흙쌓기에 적용한다.

2. 시공준비, 시공, 품질관리 등에 관한 사항은 토목공사 표준일반시방서 및 도로공사 표준시방서의 해당 항을 따른다.

1.3.5 터파기

1. 구조물, 관로부설을 위한 터파기에 적용한다.

2. 터파기의 시공준비, 시공, 품질관리 등에 관한 사항은 토목공사 표준일반시방서 및 도로공사 표준시방서의 해당 항을 따른다.

1.3.6 되메우기

1. 구조물 및 관로부설을 위해 터파기한 부분의 되메우기에 적용한다.

2. 되메우기의 시공준비, 시공, 품질관리 등에 관한 사항은 토목공사 표준일반시방서 및 도로공사 표준시방서의 해당 항을 따른다.

1.3.7 잔토처리(운반)

1. 부지정지, 법면깎기, 구조물터파기, 관로터파기 등의 토공작업중에 발생되는 잔토를 지정장소에 운반하는 작업에 적용한다.

2. 잔토처리의 시공준비, 시공, 품질관리 등에 관한 사항은 토목공사 표준일반시방서 및 도로공사 표준시방서의 해당 항을 따른다.

1.3.8 마운딩조성

1. 마운딩조성에 사용하는 토양은 표토를 원칙으로 하며 표토가 없는 경우에는 양질의 구조물 잔토를 활용할 수 있다.

2. 마운딩조성시에는 부등침하가 발생하지 않도록 설계도서에서 정한 소정의 다짐을 실시한다.

3. 마운딩형태는 설계도면에 따라 최대한 자연스런 경관이 나타날 수 있도록 완만한 구릉으로 만드는 것을 원칙으로 한다.

4. 마운딩은 우수의 흐름이 정체되지 않고 배수계통으로 출수되도록 시공하여야 한다.

5. 외부반입토를 사용하여 마운딩을 조성할때에는 사전에 감독자의 승인을 받는다.

6. 본시방서 또는 설계도면 등에 명시되지 않은 경우 마운딩의 경사기울기는 10～30。를 표준으로 하되, 최소 5°이상을 유지하는 것을 원칙으로 한다

제4절 식재기반조성

1.4.1 시공일반

1. 적용범위 : 조경용 수목식재를 위한 기반조성공사에 적용한다.

1.4.2 재료

1. 식재기반 조성토양은 물리성, 화학성, 양분성분의 균형을 내용으로 한 양질의 사질토이어야 하며, 진흙, 잡초 기타 불순물의 혼입이 없는 토양이어야 한다.

2. 식재지역 및 반입토양의 토양검사

가. 수급인은 간이토양검사로 식재지역 및 반입토양의 식재적합도를 판단하고 그 결과를 감독자에게 보고한다.

나. 간이토양검사 결과 정밀시험이 필요하거나 부적합토양으로 판단되는 경우에는 감독자와 협의하여 조치하며, 이 때 설계에 반영되지 않은 후속 정

밀토양검사 및 기타조치에 필요한 경비는 발주자가 부담한다.

다. 정밀토양검사는 국가 또는 공공기관이 인정하는 시험기관에 의뢰하여 그 결과를 감독자에게 제출하며, 식재부적합토양인 경우에는 토질개선방안을           수립하여 첨부한다.

3. 외부에서 토양을 반입하는 경우에는 사전에 승인된 공급원으로부터 가져와야 한다.

1.4.3 시공

1. 토양의 심도

가. 수목식재시에 필요로 하는 최소토양의 깊이는 설계도면 등에 별도로 정한 경우를 제외하고는 다음의 생육심도 및 국토교통부 고시 제2014-호를

적용함을 원칙으로 한다(조경기준-제15조 식재토심)

종 류	식 재 토 심		비 고
	생존최소심도(cm)	인 공 토(cm)
초화류,지피식물 소 관 목 대 관 목 교 목	15이상 30 45 70	10 20 30 60

2. 성토

가. 토양의 물리성악화 또는 고결방지를 위하여 비가 오거나 비가 온 직후 대형장비에 의한 작업을 금한다.

나. 불가피하게 대형장비를 사용하여 식재지반이 필요 이상으로 다져진 경우에는 수급인의 부담으로 식재공사전에 1～1.5m깊이로 경운하여 토양의

물리성을 회복시켜야 한다.

3. 배수

가. 표면배수 : 식재기반은 표면유수가 계획된 집수시설로 잘 흘러 들어갈 수 있도록 일정한 기울기로 조성하며 특별한 경우를 제외하고는 타지역의

유수가 유입되지 않도록 조치한다.

나. 심토층배수 : 배수처리 방법 및 시공기준은 설계도서에 따른다.

4. 흙갈기

가. 흙갈기는 기존의 돌과 식물뿌리, 식물의 생장에 지장을 줄 수 있는 물질을 제거 한 후 시행한다.

나. 흙갈기는 경운기 또는 이와 유사한 기능의 장비를 사용하여 최소 30cm깊이로 시행한다.

5. 식재면정리

가. 크기가 직경 25㎜이상의 돌, 나무토막, 쓰레기, 기타 불필요한 이물질은 반드시 제거하여야 한다.

나. 식재면은 레이커 등을 사용하여 평탄하게 조성하되 배수에 유의하여 면을 정리한다.

다. 최종식재면 정리후 지면이 침식, 침하 또는 교란된 경우에는 최종 식재면과 근접한 원래의 지면상태가 되도록 원상복원시킨다.

6. 토양개량

가. 식재기반의 유기물 함유량이 부족한 경우에는 토양개량을 실시함을 원칙으로 한다.

나. 토양개량을 위한 각종 비료는 농림부의 「비료공정규격」의 기준에 따라 생산된 제품을 사용하여야 한다.

다. 토양개량에 사용되는 산흙, 모래 등은 수목에 해로운 물질이 포함되어서는 안되며, 배합토 사용시에는 각종 유기물 또는 무기물성분이 손실되지

않도록 특별히 유의한다.

7. 식재기반 조성후에는 현장주변의 각종 시설물에 피해가 발생하지 않도록 주변을 깨끗하게 정리한다

제5절 식재불량지반처리

1.5.1 시공일반

1. 적용범위 : 식물의 생육에 적합치 않은 불량한 토양으로 이루어진 식재지역의 지반처리에 적용한다.

2. 불량지반처리에서 발생한 잔토의 처리는 1.3.7 잔토처리기준에 따른다.

3. 수급인은 선행공사의 제반법규 준수여부를 반드시 확인함은 물론 당공사를 시행함에 있어서도 관련 제반법규를 준수한다.

1.5.2 재료

1. 원심력유공콘크리트관 : KS F 4409에 적합한 제품

2. 일반용경질염화비닐관 : KS M 3404에 적합한 제품

3. 포장용폴리에틸렌 필름 : KS M 3509에 적합한 제품

1.5.3 암지반 및 파쇄암 성토지반

1. 성토가 가능한 지역은 본 장 1.4.3의 해당 항에 따른다.

2. 성토가 불가능한 지역은 식재구덩이마다 최소 1.5m이상의 깊이를 사질양토로 환토하되 원지반의 여건에 따라 배수시설을 설치한다.

3. 성토된 암의 공극으로 인하여 토사유실이 예상되는 지역은 유실방지를 위한 조치를 취한 후 성토한다.

1.5.4 저습지매립지반

1. 지하수위가 높거나 배수가 불량한 지반으로서 성토가 가능한 지역은 불투수층생성을 방지하기 위하여 배수시설을 설치한 후 매립성토하되 원지반과          성토토양사이에 교란이 발생되지 않도록 한다.

2. 성토가 불가능한 지역은 최소 1.5m이상으로 환토를 시행하고 본 장 1.4.3.배수의 해당 항에 따라 배수시설을 설치한다.

3. 매립성토의 최소높이는 1.5m를 기준으로 한다.

제3장 조경수목 유지관리

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

공원 및 녹지공간에 있는 조경식물의 유지관리에 적용한다.

1.1.2 중점 유지관리내용

(1) 수벽 등 전정

(2) 제초

(3) 잔디깎기

(4) 풀깎기

(5) 낙엽수거(관목사이 등)

1.2 요구조건

1.2.1 조경공사의 조경식물 유지관리공사에 적용한다.

1.2.2 유지관리 작업은 작업 전후의 작업상황이 명료하게 나타나도록 사진을 촬영․보관하여야 하며, 매 작업종료시 마다 감독자의 확인점검을 받아야 한다.

1.3 확인점검

1.3.1 유지관리 작업은 작업 전후의 작업상황이 명료하게 나타나도록 사진을 촬영․보관토록 하며, 매 작업종료 마다 감독자의 확인 점검을

받아야 한다.

1.4 용어의 정의

1.4.1 전정

수목의 활착과 녹화량 증가를 목적으로 수목의 미관, 수목생리, 생육 등을 고려하면서 가지치기와 수형을 정리하는 작업을 말한다.

1.4.2 제초

식재지내에 들어와 번성하고 있는 잡초류를 제거함을 말한다.

1.4.3 잔디깎기

잔디밭의 치밀한 생육과 부드럽고 균일한 표면유지 및 잡초방제 등을 목적으로 잔디면을 일정한 높이로 깎아주는 것을 말한다.

1.4.4 풀깎기

녹지대의 부드럽고 균일한 표면유지 및 잡초방제 등을 목적으로 녹지면을 일정한 높이로 깎아주는 것을 말한다.

2. 조경식물관리

2.1 일반사항

(1) 생물로서 생육활동이 행해지는 자연성, 생장, 번식 등은 계속하는 영속성, 주변시설과 조화성, 식물의 생리, 생태적 특성을 충분히 이해하여 생태공원의 특수성을 감안하여 유지관리 해야 한다.

(2) 연간 관리계획은 식물의 생리특성 등 제반특성을 감안 작업항목별 작업적기를 고려하여 연중 적절한 효과를 발휘할 수 있도록 관리

일정을 수립 시행하여야 한다.

(3) 정기적으로 시행하는 것과 수시로 시행하는 것으로 나누고 조경식물 관리계획을 기준으로 관리계획을 수립한다

조경식물 관리계획

구 분	공 종	작 업 일 정 (월)														비 고
		1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
수 목	정지, 전정(낙엽수)															여름, 겨울에 각1회
	정지, 전정(상록수)															봄, 가을에 각1회
	정지, 전정(관 목)															다듬기, 생울타리 깎기
	시 비
	병충해방제															정기방제 및 사전방제
	방풍․방한															잠복소, 방풍막, 새끼감기 등
	제 초															6~9월 집중실시
	관 수															적의 조치
	보 식
	고사목 처리															연간작업
	지주목 재결속															태풍대비실시

조경식물 관리계획

구 분	공 종	작 업 일 정 (월)																		비 고
		1	2	3		4		5		6		7	8	9	10	11		12
초화류	지엽다듬기																			봄, 가을 각1회
	시 비
	관 수																			적의 조치
	제 초																			6~9월 집중실시, 식재교체시
	방 한																			방풍막, 볏짚, 왕겨 등
	병충해방제																			특성에 따라 사전, 사후방제
	꽃대 제거																			월동전 숙근초화류
	약제처리																			화아분화와 관련 처리
	식재 교체																			연간 4~5회
잔 디	메불 높기
	통기 작업																			기계작업
	배토작업
	시 비
	병충해방제																			병해:여름 주1회, 충해:연5회
	제 초
	잔디깎기																			연7~8회 적정초장유지
	관 수																			적의 조치
자연림	제 초
	병충해방제
	고사목 처리																			연간작업
	가지치기
포장공간	제 초

2.2 전정

2.2.1 전정의 목적

조경수목을 자연 상태 하의 양호한 수형을 유지해 주거나 수형을 관상에 필요한 목적에 따라 예술적으로 새로운 수형을 창작하거나 생육상태의 조절 및 개화결실을 촉진하고 도장지, 역지, 혼합지 등을 정리하여 통풍, 채광이 잘 되게 함으로서 병충해를 방지하고 풍해와 설해에 대한 저항력을 강하게 한다.

2.2.2 전정의 종류

(1) 약전정 : 수관내의 통풍이나 일조상태의 불량에 대비하여 밀생된 부분을 솎아내거나 도장지 등을 잘라내어 수형을 다듬는다.

(2) 강전정 : 굵은 가지 솎아내기 및 장애지 베어내기 등으로 수형을 다듬는다.

2.2.3 전정의 도구

(1) 조경수목을 전정할 때 쓰이는 도구는 전정할 부위에 따라 달라지나 주로 다음의 도구가 사용된다.

① 사다리   ② 톱   ③ 전정가위   ④ 적심가위 또는 순치기가위   ⑤ 적과가위 또는 적화가위   ⑥ 고지가위

⑦ 긴자루 전정가위   ⑧ 산울타리 전정가위   ⑨ 산울타리용 전동식 전정기   ⑩ 혹가위 또는 보조용칼

2.2.4 전정의 시기

(1) 전정의 시기 및 횟수는 수종에 따라 다르나 수목의 정상적인 생육장애요인의 제거 및 외관적인 수형을 다듬기 위해 6월~8월

사이에 하계전정을 실시하며 도장지, 포복지, 맹아지, 평행지 등을 제거한다.

(2) 수형을 잡아주기 위한 굵은 가지전정은 수목의 휴면기간인 12월~3월 사이에 동계 전정을 실시하며 허약지, 병든가지, 교차지,

내향지, 하지 등을 잘라낸다.

2.2.5 전정의 방법

(1) 전정은 수종별, 형상별 등 필요에 따라 공사감독자와 협의한 후 견본전정을 먼저 실시해야 한다.

(2) 전정을 실시할 때는 전정의 목적, 생장과정, 지엽의 신장량, 밀도, 분리량 등을 조사해서 전정방법을 결정한다, 강전정을 하면

수목의 탄소 동화 작용 등이 점차 감소되어 양분의 축적이 적어지고 약전정을 하면 전정의 효과를 올릴 수가 없다. 생장이 왕성

한 유목에는 강전정, 노목에는 약전정을 실시한다.

(3) 고려사항

① 주변 환경과 조화를 이루어야 한다.

② 식물의 생리, 생태 특성 등을 잘 파악해야 한다.

③ 정자는 가지런히 하여 각 가지의 세력을 평균화하고 수목의 미관을 유지시킨다.

(4) 일반원칙

① 무성하게 자란 가지는 제거한다.

② 지나치게 길게 자란 가지는 제거한다.

③ 수목의 주지는 하나로 자라게 한다.

④ 평행지를 만들지 않는다.

⑤ 수령이 균형을 잃을 정도의 도장지는 제거한다.

⑥ 역지, 수하지 및 난지는 제거한다.

⑦ 같은 모양의 가지나 정면으로 향한 가지를 만들지 않는다.

⑧ 뿌리 자람의 방향과 가지의 유인을 고려한다.

⑨ 기타 고사지나 병지, 허약지 등 불필요한 가지를 제거한다.

(5) 굵은 가지의 전정은 다음에 생장할 수 있는 눈을 하나도 남기지 않고 기부로부터 바싹 가지를 잘라버리거나 줄기의 길이를 줄이는 방법으로 수종, 수형 및 크기 등을 고려하여 제거한다.

(6) 작은 가지의 전증은 마디의 바로 윗눈이 나온 부위의 상부로부터 반대편으로 경사지게 절단한다.

2.2.6 가로수전정

가. 생육공간에 제약이 없어 식재수종의 자연생육이 가능한 장소의 전정은 수형의 형성에 있어 장애가 되는 불용지를 잘라낸다.

나. 생육공간에 제약이 있어 식재수종의 자연생육이 가능하지 않은 경우에는 제한공간내에 골격이 되는 주지를 가능한 한 길게 하여 골격수형을 유지

하고, 동계전정시 측지의 일부를 갱신하는 것으로 전체수형을 유지한다.

다. 도심부에 맹아력이 강한 플라타너스, 버드나무 등이 가로수로 식재된 경우에는 같은 부위를 계속 전정하여 혹을 형성시켜(pollading) 조형미를

살린다.

라. 가로수전정에 있어 생육공간의 제약내용은 다음과 같다.

⑴ 고압선이 있는 경우의 수고는 고압선보다 1m밑까지를 한도로 유지하도록 전정하는 것을 원칙으로 하나 그 이상의 수고를 유지하고자 하는

경우는 수관내에 고압선이 지나가도록 통로를 만들어야 한다.

⑵ 제일 밑가지는 가능한 한 도로와 평행이 되도록 유지하며 통행에 지장이 없도록 보도측 지하고는 2.5m이상으로 하되, 수형 등을 감안하여

2.0m까지로 할 수 있다.

⑶ 보도측 건축물의 건축외벽으로 부터 수관끝이 1m 이격을 확보하도록 한다.

⑷ 차도 및 보도에 있어 기능(통행), 시설(신호, 표식 등)에 지장이 발생한 경우는 감독자의 지시에 따른다.

2.2.7 수목의 정상적인 생육장애요인의 제거 및 외관적인 수형을 다듬기 위해 6월~8월 사이에 하계전정을 실시하며 도장지, 포복지, 맹아지, 평행지 등을

제거한다.

2.2.8 수형을 잡아주기 위한 굵은 가지전정으로 수목의 휴면기간인 12월~3월사이에 동계전정을 실시하며 허약지, 병든가지, 교차지, 내향지, 하지 등을

잘라낸다.

2.2.9 절단방법

가. 굵은 가지의 전정은 다음에 생장할 수 있는 눈을 하나도 남기지 않고 기부로부터 바싹 가지를 잘라버리거나 줄기의 길이를 줄이는 방법으로

수종, 수형 및 크기 등을 고려하여 제거한다.

나. 작은 가지의 전정은 마디의 바로 윗눈이 나온 부위의 상부로부터 반대편으로 경사지게 절단한다.

다. 대상 수목의 전정대상 부위는 다음의 그림과 같다.

<그림 8-1> 전정대상 수목의 각 부위도

·

2.3 제초

(1) 제초작업은 가급적 잡초가 발아하기 전이나 발생초기에 시행하며 잡초가 무성하여 수목생육에 지장을 주거나 주변 손상할 우려가

있는 경우, 병충해 발생유발 및 중간 기주가 될 우려가 있는 경우에 실사하여 연2회 이상 시행한다.

(2) 칡 등 덩굴성 식물이 수목을 휘감아 생육을 저해할 경우 덩굴의 발생정도에 따라 제거하되 6~8월이  시행적기이며 가급적 제초제를

사용하여 근원적인 제거를 하는 것이 바람직하다,

(3) 인력을 사용하여 실시하는 경우는 잡초의 뿌리 및 지하경을 완저히 제거해야 하며, 제거된 잡초는 식재지 또는 잔디식재 지역 밖으로

반출·처리하여야 한다.

(4) 제초제를 살포하는 경우 발아전 처리제(Preemergence Herbicide)와 경엽처리제(Postemergence Herbicide)를 구분하여 목적에

맞게 살포하되, 농도, 살포량, 살포 기계의 주행속도 등을 고려하여 단위면적에 적정량을 살포하여야 한다.

2.4 잡초관리

2.4.1 물리적 잡초 방제

(1) 인력제거 : 바랭이, 피 등과 같은 일년생 잡초의 경우 초기에 인력제거 한다.

(2) 깎기 : 지상부를 계속해서 잘라줌으로서 잡초로 하여금 지하부 저장 영양분을 지상부의 재생에 사용하게 하여 식물자체를 점진적으로

약하게 하여 제거한다.

(3) 경운 : 호미나 삽을 이용하여 기존 잡초를 억제하고 부분적으로 제거한다.

(4) 멀칭 : 나무껍질, 부옆, 짚 등의 유기재료와 비닐 등의 합성재료를 이용 광선과 수분을 차단, 잡초 발생을 억제한다.

2.4.2 화학적 잡초 방제

(1) 발아전처리 제초제 : 대부분의 일년생 화분과 잡초들에 사용한다.

(2) 경엽처리제 : 다년생 잡초를 포함하여 영양기관 전체를 제거할 필요가 있을 때 사용한다. 그러나 토양이 건조한 때에는 제초제의 분해가 늦고 토양에 누적되어 수관 하에서는 강우나 관수에 의해 토양 하층으로 이동되어 수모에 심각한 약해를 가져올 수 있으므로 주의해서 사용해야 한다.

(3) 비선택성 제초제 : 작물이 휴면상태에 있을 때에 약해가 매우 적으므로 이 기간중에 생육하는 잡초제거에 사용한다. 그러나 토양잔류성이 높은 종류는 생육 재개시 약해가 나타날 수 있으니 주의해서 사용해야 한다.

2.4.3 종합적 잡초 방제

(1) 대규모의 잔디밭일 경우에는 제초제를 사용하고 평소에 잔디 깎기, 시비 등을 적절히 실시한다.

(2) 소규모의 잔디밭은 직접 뽑는 것이 효과적이며, 1년에 5~8회 정도 잡초가 나올 때마다 제거한다.

(3) 잡초의 발생이 심할 경우에는 제초제를 이용한 화학적 방제와 잔디깎기, 시비, 관수, 토양에서의 통기 작업 등을 효과적으로 실시함

으로써 잡초의 발생과 생장억제를 유도해야 한다.

2.3 시비

2.2.1 일반사항

(1) 적용범위

이 시방은 조경용 고형비료를 이용한 조경수(상록교목, 낙엽교목, 유실수) 식재 및 관리시에 필요한 재료의 품질, 규격, 작업 표준을 규정하는

것이다.

2.2.2 자 재

(1) 수목관리

- 조림용인 기존의 산림용 비료에 비해 수목관리에 알맞은 성분으로 제조.

- 유실수 및 꽃나무, 각종 조경용으로 활용.

(2) 완효성비료

- 비효 지속기간이 일반 복합비료의 3~4배.

- 시비인건비가 획기적으로 절약.

(3). 황산가리 함유

- 하고현상(여름에 말라죽는 현상)과 염도피해 방지.

- 수목의 푸르름과 진한 꽃빛갈을 신선하게 유지.

(4) 간단한 시비

- 조개탄 모양의 고형으로 시비가 편리.

- 20kg 1포에 약 1,000 ~ 1,200알 (1알당 무게 : 약 16g)

질소	인산	가리	고토	붕소	부성분
13	6	8	3	0.3	석회,유황,규산, 기타 미량요소

(5) 사용원료(%)

(6) 사용량

※ 근원경(R)별 사용량

교목류 기준                          (단위 16g, 1알)

근원경(cm) 비종별		4이하	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21이상
사 용 량	조경용고형비료	6	10	13	18	22	26	30	34	38	45
	산림용고형비료	2	5	8	조경용고형비료 사용

(7) 품 셈

(100주당)

종 별	수간둘레 (흉고직경)	29cm미만 (10cm미만)	30~59 (11-20)	60~89 (21-30)	90~119 (31-40)	120cm이상 (40cm이상)
조 경 공	인	1.9	2.9	6.9	9.9	14.9
보통인부	인	0.59	0.89	2.05	2.99	4.45

2.2.3 시   공

(1) 밑거름은 수목을 옮겨심기 이전에 구덩이 밑에 비료를 깔고 그 위에 5cm정도 흙을 덮는다.

(2) 웃거름은 수목의 가지 끝에서 수직되는 지점 10~15cm정도 깊이에 원형으로 시비골을 파고 일정한 간격으로 시비한다.

※ 시비품

[조경수 식재관리기술] 이경준/이승재共著(2010.6.20발행)

부록 8 조경수 관리작업 품셈 p.40

2. 잔디유지관리

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

공원 및 녹지공간의 조경시물이 있는 잔디의 유지관리에 적용한다.

1.1.2 주요내용

(1) 잔디깎기

1.2 요구조건

1.2.1 공사 준공후 활착기간동안의 유지관리공사가 별도로 책정되었을 경우에는 적용한다.

1.2.2 활착기간 이라함은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제70조의 별표1에 의한 조경식재공사 및 조경시설물공사 하자담보책임기간을 준용하여 이 기간동안 유지관리 작업을 시행하는 것을 말한다.

1.2.3 유지관리 작업은 작업 전후의 작업상황이 명료하게 나타나도록 사진을 촬영·보관하여야 하며, 매 작업종료마다 감독자의 확인점검을 받아야 한다.

1.3 확인점검

1.3.1 유지관리 작업은 작업 전후의 작업상황이 명료하게 나타나도록 사진을 촬영·보관토록 하며, 매 작업종료 마다 감독자의 확인점검을 받아야 한다.

1.4 용어의 정의

1.4.1 잔디깎기

잔디밭의 치밀한 생육과 부드럽고 균일한 표면유지 및 잡초방제 등을 목적으로 잔디면을 일정한 높이로 깎아주는 것을 말한다.

2. 유지관리

2.1 잔디깎기

2.1.1 깎기시기

(1) 들잔디는 잎의 길이가 3~6cm이내가 되도록 수시로 실시하고 기타 잔디류는 식물의 생장에 지장을 주지 않으며 목적에 부합되는

범위내에서 수시로 실시해야 한다.

(2) 횟수는 사용목적에 부합되도록 실시하되 들잔디는 잔디의 생육이 왕성한 6~9월에, 한지형잔디는 봄과 가을에 집중적으로 실시한다.

2.1.2 깎기방법

(1) 잔디깎기 기계를 점검하고 잔디밭의 돌등 이물질을 제거한다.

(2) 잔디상태에 따라 깎는 높이를 조절한다.

(3) 수동식기계(Hand Mower)는 잔디깎기 면적이 150㎡미만인 경우에 사용한다.

(4) 키가 큰 잔디는 한번에 깎지 말고 처음에는 높게 깎아주고 상태를 보아가면서 서서히 낮게 깎아준다.

(5) 잔디깎은 높이와 횟수는 규칙적으로 하며, 수목 등에 손상이 가지 않도록 주의를 기울인다.

(6) 깎여진 잔디는 잔디밭에 남겨 두지 말고 비나 레이크로 모아서 버린다.

3. 풀깎기

1. 풀깍기 방법

(1) 풀깎기 기계를 점검하고 녹지대의 돌 등 이물질을 제거한다.

(2) 풀이 자란 상태에 따라 깎는 높이를 조절한다.

(3) 수동식기계(Hand Mower)는 풀깎기 면적이 150㎡미만인 경우에 사용한다.

(4) 키가 큰 풀은 한번에 깎지 말고 처음에는 높게 깎아주고 상태를 보아가면서 서서히 낮게 깎아준다.

(5) 풀깍기의 높이와 횟수는 규칙적으로 하며, 수목 등에 손상이 가지 않도록 주의를 기울인다.

(6) 깎여진 풀은 녹지대에 남겨 두지 말고 비나 레이크로 모아서 버린다.