경기도미술관 전시조명 등기구 과업지시서 및 특기시방서

2023. 4.

(재)경기문화재단

1. 과 업 명 : 경기도미술관 전시조명 등기구 구매

2. 과업목적 : 경기도미술관의 효율적인 전시 환경개선을 위해 전시조명 등기구를 구매

하고자 함

3. 과업범위 및 기간

가. 과업범위 : 본 과업지시서는 경기도미술관 전시조명 등기구를 위한  납품(이하 “납품”이라 한다)에 필요한 사항에 적용한다.

1) 품명 : 전시조명 등기구외 구매 1식

2) 재질 : 각 제품별 특기시방서 참조.

3) 규격 : 각 제품별 특기시방서 참조.

4) 방법 : 계약물품의 납품은 과업지시서 및 물품 세부 특기시방서에 근거하여 납품되어야 하고, 납품과 관련된 사항은 감독관의 요청에 따라 변경 될 수 있으며 반드시 지시에 따라야 한다.

나. 과업 기간 및 납품 장소

1) 납품 기간 : 계약일로부터 40일

2) 납품 장소 : 지정장소 납품 하차도

* 발주처 사업계획 변경에 따라 과업기간이 변경 될 수도 있음.

4. 과업의 주요내용 및 지침

가. 납품 기준

각 등기구는 각기 그 기능과 특성에 맞게 물리적, 기계적, 광학적, 전기적으로 완벽하게     설계된 기구이어야 하며, 외관이 건축물의 목적 및 디자인에 맞게 제작되어야 한다.

또한 조명 점등 시 발생되는 열에 의하여 조명기구의 외관이 변형되거나 기능이 저하    되지 않도록 제작되어야 하며, 전기용품안전인증(KC)이 있어야 한다. 시방서에 명시되지    않은 사항은 전기설비 기술기준 또는 내선규정, 한국공업표준규격(KS)에 적합 하도록    제작하여야 한다.

나. 납품 범위

1) 과업지시서와 시방서 및 제품 특기시방서에 표기된 물품의 운반 및 현장 납품 일체로 한다.(단, 감독관과 협의 시 분할납품 가능)

2) 감독관이 지정하는 장소까지 계약물품의 운송 납품으로 한다.

3) 계약물품은 제품 특기시방서에 준하여 수입 및 납품 한다.

다. 납품 검사

1) 모든 계약물품은 시방서 및 제품 특기시방서에 근거하여 납품하여야 하고 납품방법과        납품일정은 감독관과 사용단체의 지시에 따른다.

2) 계약물품에 사용되는 재료는 승인된 제품만 사용하여야 하며 이를 증명할 수 있는 서류를 감독관에게 제출하여야 한다.

3) 계약자가 납품하는 모든 제품은 물품 규격서를 100% 만족시키는 정품, 완제품으로 공급하여야 하며, 주요 구성품의 부품 또한 제조사의 정품만을 사용하여야 한다.

4) 계약 상대자는 계약물품을 운송과 납품까지 책임지고 처리한다.

5) 계약물품의 납품 일정을 엄수하며 일정대로 이행하지 않을 경우 또는 계약상대자의  명백한 과실로 발생하는 피해에 대해서 발주처는 추후 그 책임을 계약 상대자에게 물을 수 있다.

6) 계약상대자는 계약물품이 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행 및 납품   되어야 하며 납품 전 반드시 납품 할 물품에 관하여 감독관과 협의 후 사양에  적합함을 득한 후 해당물품을 지정장소에 납품하여야 한다.

7) 계약상대자는 납품하고자 하는 물품에 대하여 규격 및 특성 식별이 가능한 서류  등을 첨부하여 시방서와 비교할 수 있도록 하여야 하고 납품 시 감독관으로부터 검수를 받아야 한다.

8) 납품기준

- 물품의 납품은 반드시 계약에 의하고 위반사항 발견 시 지방계약법에 의한 지체  배상금을 납부하여야 한다.

- 납품 완료 후 보완이 필요한 사항은 즉시 조치하여야 한다.

9) 포장

- 모든 제품의 포장은 각각 개별로 포장되어야 하며, 양질의 재료를 사용하여 운반,        납품에서 설치 전까지의 기간 동안 기기를 충격 외부 습도로부터 보호 가능하도록        하고 파손 또는 분실되기 쉬운 부품은 별도 포장을 하여 관리한다.

- 계약자는 운송 중 손상 또는 부식이 발생하지 않도록 충분하게 포장하여야 한다.

- 운송 중 부적절한 포장으로 발생한 제품의 손실, 파손, 또는 품질의 저하 등의 모든         사항은 계약자가 책임을 진다.

10) 계약상대자는 계약일로부터 지정한 기일 내 다음 서류를 제출하여 승인을 받아야 한다.

가) 계약 시

- 제조사 공급자증명원

- a/s보증서

- 품질보증서

- 기술 지원 확약서

나) 승인용 제출서류(착수 시)

- 착수계(예정공정표 포함)

- 현장대리인계

- 자재 시방서, 자재 내역서, 제품 스펙시트

- 기타 감독관이 지정하는 필요한 서류

다) 납품 시

- 납품계 1부

- 납품 검사원 1부

- 납품사진대지 1부

- 수입 제품 시 수입신고필증 1부

- A/S 확약서 1부

라. 하자 및 보수

1) 납품 및 검수 시 사전 계약(협의)사항과 다르게 납품된 경우에는 납품을 다시 요청  할 수 있고 납기 및 하자 발생 등의 사유로 다시 납품이 불가능할 경우에는 계약을  중도 해지 할 수 있으며 이 경우 계약상대자는 이의를 제기할 수 없다.

2) 계약물품과 관련하여 질적 수준의 하자로 인해 사용 목적에 손실을 입힌다고     사용단체에서 판단할 경우 인천아트플랫폼은 그 책임을 업체에 물을 수 있다.

3) 계약상대자는 납품 검수 후 24개월을 품질 보증기간으로 한다.

4) 계약상대자는 계약물품의 품질보증 기간 동안 설계 및 제작 설치상의 결함으로   인한 하자 발생 시는 무상으로 보수 처리하고 사용자의 과실이나 천재지변으로 인한  하자 발생 시는 품질보증의 책임이 없으며 감독관과 협의하여 처리한다.

5) 납품과정 및 납품 이후 수정, 추가납품 및 변경 주문이 있을 경우 적극 협조한다.

마. 일반사항 및 지침

1) 계약상대자는 과업지시서 및 시방서와 관련법령 및 제 규정에 따라 성실히 수행  하여야 한다.

2) 계약상대자는 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 수입 및 납품기간은 상기 명시된 과업기간에 맞춰 완료하여야 한다.

- 계약상대자는 제출서류 및 자료의 미비, 부실 또는 기한 내 미제출로 발생되는   모든 문제에 대하여 책임을 진다.

- 기타 보안사항 이행 시 하자가 없도록 하여야 하며 불이행으로 발생되는 모든 책임은 계약상대자가 진다.

3) 경기도미술관은 계약상대자가 계약불이행 또는 하자발생 등의 사유로 계약물품을 지연 납품하거나 작업수행을 계속하기가 곤란하다고 판단될 때는 계약을 해지 할 수 있다. 이 경우 경기도미술관이 입은 손해에 대해서는 지체 없이 배상하여야 하며 손해 배상액은 경기도미술관측에서 산출하는 금액으로 한다.

4) 본 과업지시서 및 기타 사항에 대하여 계약상대자와 의견을 달리하는 경우 경기도미술관의 해석에 따른다.

바. 납품목록 및 납품수량

TYPE	규 격	단 위	수 량
Spotlight LED 20W LIGHT(SUPER SPOT)	LED 20W 4000K Beam°11	EA	35
Spotlight LED 32W LIGHT(SPOT)	LED 32W 4000K Beam°14	EA	30
Spotlight LED 32W LIGHT(MEDIUM)	LED 32W 4000K Beam°25	EA	96

물품 세부 특기시방서

경기도미술관 전시 조명등기구 사양서

1. Spotlight LED 20W LIGHT(SUPER SPOT)

제원 및 사양

No	품 명	내 용	비 고
1	등기구(Light Type)	LED 20W	Beam° 11
2	램프(Lamp)	LED 20W 1445lm	4000K
3	Driver	전자식	내장형

LIGHT

1.1.1 몸체

1) 사이즈 : ø90 X W131 X H121mm

2) 등기구는 광원과 광학 렌즈를 포함하고 있는 헤드와 브라켓, 트랙에 장착되는 어댑터부로 구성 되어야 한다.

3) 몸체와 브라켓은 캐스트 알루미늄으로 파우더코팅이 되어야 하며, 0~90°까지 수직으로 각도조정이 가능하여야 한다.

4) PC재질의 3회로 아답터는 360도 수평회전이 가능하여야 하고, 색상은 현장 상황을      고려한다.

5) 전원공급장치는 일체형이며 정전류 드라이버가 내장되어 있다.

6) 옵틱은 COB LED에 배광을 형성하는 실리콘 재질의 배광 렌즈으로 구성되어야 한다.

7) 실리콘 렌즈는 교체가 가능한 구조이어야 한다.

8) 디밍은 Bluetooth Low Energy(BLE)방식으로 Casambi 및 4remote 어플(안드로이드/IOS, 무료앱)로 의하여 원활히 컨트롤 되어야 한다.

9) 등기구의 방진방수 등급은 IP20 이상이여야 한다.

10) 등기구 효율은 72.25 lm/w 이상이여야 한다.

11) 무게는 0.75kg 이하이어야 한다.

1.1.2 램프

1) LED 20 W / 1445 lm / 4000K 이어야 한다.

2) 연색성(색상구현력) 은 CRI ≥ 97 이상이어야 한다.

3) 수명은 50,000시간 기준 70% 이상의 효율을 유지한다.

4) MacAdam : 3 step

5) UGRL : 3

2. Spotlight LED 32W LIGHT(SPOT)

제원 및 사양

No	품 명	내 용	비 고
1	등기구(Light Type)	LED 32W	Beam° 14
2	램프(Lamp)	LED 32W 2425lm	4000K
3	Driver	전자식	내장형

LIGHT

1.1.1 몸체

1) 사이즈 : ø90 X W131 X H121mm

2) 등기구는 광원과 광학 렌즈를 포함하고 있는 헤드와 브라켓, 트랙에 장착되는 어댑터부로 구성 되어야 한다.

3) 몸체와 브라켓은 캐스트 알루미늄으로 파우더코팅이 되어야 하며, 0~90°까지 수직으로 각도조정이 가능하여야 한다.

4) PC재질의 3회로 아답터는 360도 수평회전이 가능하여야 하고, 색상은 현장 상황을      고려한다.

5) 전원공급장치는 일체형이며 정전류 드라이버가 내장되어 있다.

6) 옵틱은 COB LED에 배광을 형성하는 실리콘 재질의 배광 렌즈으로 구성되어야 한다.

7) 전시작품의 디스플레이 변경에 따라서 다양한 배광(14도, 25도, 43도, 45도)이 가능하도록 실리콘 렌즈는 교체가 가능한 구조이어야 한다.

8) 디밍은 Bluetooth Low Energy(BLE)방식으로 Casambi 및 4remote 어플(안드로이드/IOS, 무료앱)로 의하여 원활히 컨트롤 되어야 한다.

9) 등기구의 방진방수 등급은 IP20 이상이여야 한다.

10) 등기구의 효율은 75.79 lm/W 이상이어야 한다.

11) 무게는 0.75kg 이하이어야 한다.

1.1.2 램프

1) LED 32 W / 2425 lm / 4000K 이어야 한다.

2) 연색성(색상구현력) 은 CRI ≥ 97 이상이어야 한다.

3) 수명은 50,000시간 기준 70% 이상의 효율을 유지한다.

4) MacAdam : 3 step

5) UGRL : 2

3. Spotlight LED 32W LIGHT(MEDIUM)

제원 및 사양

No	품 명	내 용	비 고
1	등기구(Light Type)	LED 32W	Beam° 25
2	램프(Lamp)	LED 32W 2440lm	4000K
3	Driver	전자식	내장형

LIGHT

1.1.1 몸체

1) 사이즈 : ø90 X W131 X H121mm

2) 등기구는 광원과 광학 렌즈를 포함하고 있는 헤드와 브라켓, 트랙에 장착되는 어댑터부로 구성 되어야 한다.

3) 몸체와 브라켓은 캐스트 알루미늄으로 파우더코팅이 되어야 하며, 0~90°까지 수직으로 각도조정이 가능하여야 한다.

4) PC재질의 3회로 아답터는 360도 수평회전이 가능하여야 하고, 색상은 현장 상황을      고려한다.

5) 옵틱은 COB LED에 배광을 형성하는 실리콘 재질의 배광 렌즈으로 구성되어야 한다.

6) 전시작품의 디스플레이 변경에 따라서 다양한 배광(14도, 25도, 43도, 45도)이 가능하도록 실리콘 렌즈는 교체가 가능한 구조이어야 한다.

7) 디밍은 Bluetooth Low Energy(BLE)방식으로 Casambi 및 4remote 어플(안드로이드/IOS, 무료앱)로 의하여 원활히 컨트롤 되어야 한다.

8) 등기구의 방진방수 등급은 IP20이상이여야 한다.

9) 등기구 효율은 76.25 lm/w 이상이여야 한다.

9) 무게는 0.75kg 이하이어야 한다.

1.1.2 램프

1) LED 32 W / 2440 lm / 4000K 이어야 한다.

2) 연색성(색상구현력) 은 CRI ≥ 97 이상이어야 한다.

3) 수명은 50,000시간 기준 70% 이상의 효율을 유지한다.

4) MacAdam : 3 step

5) UGRL : 1