[ 경기상상캠퍼스내 생활1980동 1,3층

세대전력계통 분리 및 계량기 설치 ]

- 전기공사 과업지시서 -

2020년 09월

Ⅰ. 과업개요

1. 과 업 명

경기상상캠퍼스 생활1980동 전력계통 분리 및 계량기 설치

2. 과업소재지

경기도 수원시 서둔로 166 경기상상캠퍼스내 생활1980동

3. 과업 목적

경기상상캠퍼스 각 건물에 대한 에너지절감과 효율적인 전기안전관리를

위하여 각 실과 공용공간에 대한 전력공급계통을 분리하고자 함.

4. 과업주요 내용

가. 과업 수행은 담당자(감독관)와 협의 후 진행한다.

나. 세부 과업 내역은 아래와 같다.

구분(건물명)	과업내역	비고
생활1980동	◊ 전력계통 분리 ⇒ 대상 개소 : 1, 3층 ⇒ 작업 내용 - 전원공급계통(전선관 가설)설치 - 각실 공급계통 및 공용 공간 공급계통	▸ 2층공간은 향후 필요 시 분리 예정 ▸ 공용 공간에 대하여 향후 필요 시 분리 예정
	◊ 제어함 구성 ⇒ 대상 개소 : B1, 1, 3층 ⇒ 작업 내용 - 계량기함(B1층 : 메인, 각 세대용) - 분전함(그루버 전용공간 : 12개소)	▸ 계량기함 구성 : 1개소 ▸ 분전함 구성 : 12개소

다. 상기에 대한 상세내역은 시방서에 의한다.

5. 과업 기간

가. 본 과업의 기간 : 계약체결(착공)일로부터 20일간으로 한다.

나. 상기 과업기간은 절대공기이며 토·일요일을 포함한다.

(단, 절대공기를 위한 토·일요일 작업은 수급자의 판단에 의하며,

작업으로 인한 추가비용은 수급자 부담 원칙으로 한다)

Ⅱ. 일반사항

1. 상호관계

발주처는 「경기문화재단」, 수급자는 「계약당사자」로 지칭한다.

2. 용어의 정의

가. “감독관”이라 함은 본 공사의 수행을 지휘감독하며, 공사의 전반적인사항에 대하여 확인하는 발주처의 직원 또는 지정 대리인을 말하며,

아래와 같이 세분화 한다.

1) 감독관(정) : 공사감독관

2) 감독관(부) : 시설소장

나. “현장대리인”이라 함은 수급자가 지정하며, 감독관과 직접적인

업무협의가 가능하고 업무지시에 이행 가능하며, 본 과업과 관련한

서류제출과 전체공사기간 동안 상주를 하며, 공사의 전반적인 사항에

대하여 책임을 진다.

3. 관련서류

수급자는 공사 착공 전 감독관(또는 시설소장)이 요구하는 제반서류를

제출하여 승인을 받는다.

Ⅲ. 과업수행지침

1. 일반사항

가. 수급자는 공사과정에서 발주처의 업무협조를 통해 본 공사를 성실히

수행하여야 하며, 원칙적으로 하도급은 제한한다.

나. 수급자는 본 과업지시서와 내역서, 도면의 내용에 충실하며, 관련한

법령, 규정, 지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하고 안전에 유

의하여야하며, 수행한 과업의 질과 정확도 및 작업결과에 대한 전적

인 책임을 진다.

다. 본 과업의 수행과정은 문서처리를 원칙으로 하고 관계자료 및 산출

근거 등을 천연색 사진으로 작업 전, 중, 후를 제출하여야 한다.

라. 불합격 자재 또는 물품은 즉시 교체를 하여야 하며, 감독관에게

재검수를 받아 합격한 자재 또는 물품만 사용하여야 한다.

마. 공사 중 음주, 흡연 등 안전 및 풍기문란 행위가 발생 시 감독관은

즉시 공사 중지를 명할 수 있으며, 현장대리인은 원인 파악 후 재발

방지책을 문서로 제출하여야 하며, 이로 인한 공사기간의 연장으로

인해 발생하는 지체보상금은 전적으로 수급자의 부담으로 한다.

바. 집기류 등 주문제작‧설치는 발주처 감독관의 검수확인 후 시공하여

야 한다.

2. 세부지침

가. 수급자는 현장 대리인을 선임하여 감독관의 지시에 따라 본 과업을

수행한다.

나. 반입된 자재는 내역서에 준하여 입고되도록 하며, 부득이 변경 시는

사전에 감독관의 허가를 득하고 이를 어길 경우에는 계약을 취소하

고 타 업체가 시공하여도 민, 형사상의 이의를 제기할 수 없다.

다. 공사시작 전 손상가능한 부분에는 보양을 철저히 하여 공사로 인한

피해가 없도록 조치하며, 본 공사로 인한 또는 부주의로 발생한 기

존 시설물의 파손은 수급자 부담으로 반드시 원상 복구한다.

라. 해체가 불가피한 부분에 대해서는 사전에 사진촬영 등을 하여 공사

완료 후 원상복구가 되도록 한다.

마. 전체적인 조율은 공정회의를 통하여 조정하며, 전체의 공정에 차질

이 없도록 감독관의 업무지시에 따라 공정을 관리 하여야 한다.

바. 작업과 관련한 소음, 분진 등의 공사와 직접적인 현장은 밀폐조치를

하고 출입문을 설치하며, 간접적인 현장은 감독관과 협의하여 적절

한 조치를 하여야 한다.

아. 수급자는 발주처와 계약 후 3일이내 공정표를 제출하여 승인을 받

고, 작업일보를 공사종료까지 매일 감독관에게 제출하여야 한다.

3. 안전관리

가. 수급자는 현장 내 제반재해방지를 위한 자체안전교육을 실시하여야

하고, 안전관리책임자를 지정하여 사고방지에 철저를 기하여야 하며

발생한 안전사고에 대한 모든 책임은 수급자가 진다.

나. 화재예방교육을 실시하고 화재의 위험성이 있는 제품은 허가 없이

반입 및 사용을 금한다.

Ⅳ. 하자보증 및 검사

1. 하자보증기간

본 공사의 하자보증기간은 준공일로부터 1년으로 한다.

⇒ 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제68조

「담보책임의 존속기간」 별표1의 2.「전기공사업법」에 따른 전기공사에서

사. 그 밖의 전기설비공사는 1년

2. 검사(하자보증점검)

가. 본 공사의 준공완료 후 존속기간(보증기간) 중 연2회 이상 정기

적으로 보증점검을 하고, 그 결과를 문서로 제출하여야 한다.

⇒ 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69

조「하자검사」

나. 공사 완료 후라도 공사와 관련한 업무 및 관련 자료의 제출 등

미처리사항에 대하여는 그 내용이 완료될 때 까지 별도 수행 한다.