물 품 규 격 서

01. 대형 디지털 스크린 제판기_1대

제판 방식	감열 방식의 고속 디지털 제판
사용 프레임 크기 (외경)	최소 590mm (폭) x 310mm (길이) - 30mm 프레임 사용시 최대 635mm (폭) x 914mm (길이) - 20mm 프레임 사용시
사용가능 프레임 두께	20mm ~ 45mm
제판 이미지 크기	최소 10mm (폭) x 10mm (길이) 최대 457mm (폭) x 759mm (길이) - 20mm 프레임 사용시 최대 455mm (폭) x 734mm (길이) - 45mm 프레임 사용시
제판 시간	약 200초 (A2 사이즈 기준)
해상도	600 x 1,200dpi (천공밀도 1,200dpi)

02. 소형 디지털 스크린 제판기_4대

제판 방식	디지털 스크린 제판
최대 제판 영역	210 x 300mm
해상도	203 x 203dpi
제판 시간	약 35초