전곡선사박물관 개관10주년 기념 기획전 전시공간 조성 공사

과 업 지 시 서

Ⅰ. 과업명 : 전곡선사박물관 개관 10주년 기념 기획전 전시공간 조성 공사

Ⅱ. 과업목적

1. 전곡선사박물관 개관 10주년 기념 기획전의 전시 구획 조성

2. 공간별 전시유물 설치를 위한 환경 조성

3. 전시 도면에 따른 벽체 조성 및 관람객이 안전하고 쾌적하게 관람할 수 있는          전시 공간 조성

Ⅲ. 과업개요

1. 과업 공간(전시실 구획 도면) : 전곡선사박물관 기획전시실 252㎡

2. 과업 기간 : 계약체결일부터 2021년 4월 16일(금)까지

3. 과업내용 : 전시설계도면에 따른 전시 공간 조성과 기존 전시 철거

※ 붙임 1 전시설계도면 파일 참조

1) 전시 구성별 세부 내용

공간	구성
전곡의 10년	8000*700 수직벽 구조 버팀 각목(30*30), MDF(9T) 시공 수성페인트 지정색 마감, 유리 8mm 버팀 삼각판 1M 간격으로 설치
영상 아카이브	H2400*R2000와 H2400*R874 곡면형 벽 구조 상하부 플레이트 사이에 스터드 작업 후 MDF(9T, 2겹)로 마무리 천장은 트러스 목조 위에 천으로 마감 영상판 1800(H)*3000(L)*100(D) MDF(9T, 2겹) 제작 이동형 스툴 400(H)*150(R) 6개와 400(H)*874(D)*1724(L) 테이블 수성페인트 지정색 마감
사냥과 채집	8000*3000 수직벽 구조와 590*246 수평장 구조 수직벽은 타공 철판과 챈넬구조로 벽면 구성 수평장은 MDF(9T) 구조에 유리 8mm 덮개로 시공 수성페인트 지정색 마감
매머드 상아	2798*176 반원형 구조 상하부 플레이트 사이에 스터드 작업 후 MDF(9T, 2겹)로 마무리 유리 8mm로 마감 상아 받침대 6개 수성페인트 지정색 마감
의례	H2400*R2100와 H2400*R874 곡면형 벽 구조 상하부 플레이트 사이에 스터드 작업 후 MDF(9T, 2겹)로 마무리 매장유구 나무틀 3개, 유구 받침대 스틸(10T) 1개 고인류 화석 나무틀 4개, 아크릴(5T)로 마감
조각	5300*1600 수직벽 구조 상하부 플레이트 사이에 스터드 작업 후 MDF(9T, 2겹)로 마무리 버팀 각목(30*30), MDF(9T) 시공 버팀 삼각판 1M 간격으로 설치, 유리 8mm로 마감
복식	H2400*R2100와 H2000*R2100 곡면형 벽 구조 상하부 플레이트 사이에 스터드 작업 후 MDF(9T, 2겹)로 마무리 가드레일 : 철(6T) 도료 지정색 마감
플레이 모빌	1800*2100 지그재그형 나무 파티션 구조 MDF(9T) 구조에 아크릴 박스(T10) 4개 설치

2) 철거 및 기타

- 기존 전시 시설물 철거 및 폐기물 처리, 벽면 및 바닥파손 부위 보강 및 수리,

시설물 도색 보강을 진행한다.

Ⅳ. 과업 수행에 대한 기본사항

1. 일반사항

- 과업수행자는 제작목적과 방향 등을 충분히 숙지하고, 전곡선사박물관이 의도하는 방향에 부합되도록 공간디자인에 따라 시공하여 문제점이 없도록 성실히 수행한다.

- 과업수행자는 이 과업지시서를 바탕으로 수행하며, 임의로 과업을 변경, 시행할 수 없고, 과업내용 및 기간의 변경 등의 사항은 전곡선사박물관과 사전에 협의하여 결정하여야 한다.

- 과업수행자는 지시된 ‘전시설계도면’에 따라 과업을 수행한다. 시공과정에서 있어 ‘전시설계도면’의 변경이 필요한 경우, 반드시 전곡선사박물관에 선보고 후 협의를 거쳐 진행해야 한다.

- 과업수행자는 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 전곡선사박물관이 필요하다고 인정하는 중요사항은 전곡선사박물관과 사전에 협의하여 결정하며, 필요시 관련 서류를 작성ㆍ제출하여야 한다.

- 본 과업의 수행과 관련하여 불법적인 콘텐츠를 사용해서는 아니 되며, 제3자와의 초상권, 제작물의 판권, 지적재산권 등 제반 권리사항에 관한 모든 책임은 과업수행자가 진다.

- 과업수행자는 〈찬란한 구석기시대〉展이 진행되는 2021년 9월 25일까지 전시시설에 대한 하자가 발생할 경우 무상으로 보수를 진행해야하며, 보수는 하자가 접수된 직후, 1주일 이내에 완료되어야 한다.

- 특정 업체와의 일체 하도급 행위를 불허한다. 단, 과업수행자가 필요하다고 판단 할 경우 협력업체를 선정할 수 있으며, 사전에 전곡선사박물관의 승인을 받아야 한다.

- 전곡선사박물관에서 제공한 기본자료를 이용하여 과업을 수행하고자 할 때에는 지적 소유권(저작권) 여부를 확인하고 사용하여야 한다.

2. 보안사항

- 본 과업과 관련하여 취득한 사항을 제3자에게 누설하여서는 아니 되며, 전곡선사박물관이 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 한다.

- 과업과 관련한 모든 자료 및 성과품은 전곡선사박물관의 승인 없이 과업수행자가 소유하거나 임의 복사, 외부 유출 금지하여야 한다.

- 과업 수행 중 전곡선사박물관으로 반입되는 장비에 대해서는 반입절차에 따라 보안성을 검토하여 반입하여야 한다.

- 보안사항 불이행으로 발생하는 보안 사고에 대한 모든 민ㆍ형사상의 책임은 과업수행자가 한다.

Ⅴ. 계약기간의 연장 및 해지

1. 과업수행자는 다음 각 호에 해당하는 사유로 용역기간 연장이 판단될 경우, 계약기간을 연장할 수 있다.

가. 천재지변 또는 이에 준하는 상황이 발생하였을 때

나. 기타 정당한 사유발생으로 연장이 불가피할 때

2. 과업수행자는 다음 각 호에 해당하는 사유 발생 시, 전곡선사박물관의 내부평가를 통해 계약해지 통보를 받을 수 있으며, 과업수행자의 귀책사유로 인한 손해를 보상하여야 한다.

가. 본 과업을 수행함에 있어 계약내용을 위반하였을 경우

나. 불성실한 과업이행으로 계약의 목적달성이 어려운 경우

다. 기타, 본 과업을 계획대로 수행할 수 없는 상당한 사유가 발생하였을 경우

3. 기한 내에 과업을 완수하지 못하였을 경우, 과업수행자는 ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’에 의거 지연배상금을 납부하여야 한다.

4. 본 과업지시서는 과업을 원활하게 수행하기 위한 필요사항을 규정하며, 계약일로부터 효력을 가진다. 과업지시서에 명시되지 아니한 사항 또는 변경사항이 발생하였을 경우 반드시 전곡선사발물관과 협의하며, 관계법령 및 각종 지침에 의하여 과업을 수행하여야 한다.

Ⅵ. 과업 시 준수 사항

1. 전시설계 변경이 필요할 시에는 사전에 담당 학예사의 허가를 득하도록 한다.

2. 본 과업의 수행과 관련하여 진행되는 일체의 업무는 사업부서와 사전 협의하여

정한다.

3 본 과업에 대한 모든 서류, 자료 등은 과업에 관련되지 않는 목적으로 사용할 수 없으며, 전곡선사박물관의 사전 승인 없이는 타인에게 제공 또는 대여할 수가 없다.

4. 본 과업지시서는 계약일로부터 효력을 가지며, 이에 명시되지 아니한 사항은

전곡선사박물관과 협의하여 시행하여야 한다.

5. 과업 일정은 전곡선사박물관과 최종 협의 완료 후 시행하며, 착수계 제출 시 현장책임자를 지정하여 제출한다.

6. 완료계 제출 시 과업 전, 후 사진 촬영 후 결과물로 같이 제출한다.