심 사 결 과 서

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 경기상상캠퍼스 디자인1978 진입로 및 주변환경정비

○ 위    치 : 수원시 권선구 서둔로 166

○ 공사내용 : 아스콘포장 A=1,780㎡, 투수블럭포장 A=1,300㎡

배수로 L=193m, U형 플륨관 71본 설치 등

○ 공 사 비 : 350,147천원(도급액 255,491 관급액 94,656)

○ 공사기간 : 착공일로부터 50일 (요청기관 : (재)경기문화재단)

□ 심사결과                                                        (단위 : 천원)

심 사 대상액	심사액	조 정 액			조정률	비 고
		계	증액	감액
255,491	249,490	-6,001	666	-6667	-2.35%	*관급자재 별도심사

* 조달청을 통한 관급자재 구매는 계약심사 제외.  단, 발주기관에서 자체 구매할 경우는 계약심사 대상임(계약심사담당관-16828, '20.12.23. 참조)

□ 주요내용

○ 일위대가 및 단가산출 등 조정 : 4종

○ 가격정보 등을 통한 자재단가 조정 : 14종(증2종)

붙임 : 세부 심사내역 1부.

[붙임]

세부 심사내역

■ 일위대가 및 단가산출 등 조정                          (단위 : 원)

공종별 조정 내용	단위	수량	설계금액	심사금액	조정액	비고
○ 콘크리트 포장깨기(T=30cm 미만) - 브레이커 작업량 : 4.6㎥/hr → 5.9㎥/hr ※ 표준품셈(공통) 8-2-15(작업여건 양호)	㎥	1	29,946	24,615	-5,331	산근 4
○ 무근 구조물헐기(30cm미만) - 브레이커 작업량 : 4.6㎥/hr → 5.9㎥/hr ※ 표준품셈(공통) 8-2-15(작업여건 양호)	㎥	1	29,946	24,615	-5,331	산근 5
○ 구조물절단(4.5㎡/일) - 다이아몬드와이어쏘(습식) → 조달청 시장시공 가격 적용	m	1	796,176	593,600	-202,576	자재 97
○ 화강통석 계단설치 W=2.1xH=1.5M - 철근 가공 및 조립 : 보통 → 간단 ※ 표준품셈(공통) 6-2-1	m	1	3,821,884	3,802,832	-19,052	일위 21

■ 가격정보 등을 통한 자재단가 조정                       (단위 : 원)

품명	규격	단위	설계단가	심사단가	조정액	비고
모래	쇄사	M3	30,000	25,000	-5,000	물가정보
고재처리	고철	KG	-290	-400	-110	물가자료
산소가스	99%기체	L	2.5	2.22	-0.28	가격정보
경유	저유황	L	1,015	1,134.2	119.2	석유공사
휘발유	무연	L	1,207	1,294.5	87.5	유통물가
아세틸렌 가스(853L)	98%용접용	KG	13,000	12,042	-958	가격정보
프로판가스	-	KG	1,729	1,090	-639	가격정보
강관비계 파이프	D=48.6x2.3mm	M	2,900	2,700	-200	가격정보
금속제 거푸집(유로폼)	600x1200x63.5mm	매	23,100	21,160	-1,940	가격정보
금속제 거푸집(유로폼)	내벽코너(200+200)x1200mm	매	18,100	15,920	-2,180	가격정보
웨지핀	대	EA	72	61	-11	가격정보
플랫타이	L=200mm	EA	140	120	-20	가격정보
웨일 훅크	수평(대)	EA	190	127	-63	가격정보
공통자재	물(용수)일반영업용 30-50m3이하	M3	1,000	800	-200	물가정보