과 업 지 시 서

1. 과업 명칭

석면 건축자재 해체 및 처리(섬마루동, 창작스튜디오 3동)

2. 과업 목적

우리 센터

- 석면 건축자재 해체 및 처리 작업을 통해 시설물 관리 및 안전에 만전을 기하고자 함

3. 과업 범위

가. 설계서에 명기된 내용을 본 작업 범위로 한다.

- 본 과업에서 정한 전시사무동 석면 철거 작업이 현실적으로 이행하기 불가능할 경우에는 반드시 감독자와 협의 후 대안에 대한 승인을 얻은 뒤에 시공하여야한다.

나. 작업내용

- 면적 : 섬마루동 석면 건축자재 면적 1,088㎡,(천정텍스)

창작스튜디오 3동 석면 건축자재 면적 763㎡(천정텍스)

- 석면 철거 작업 전 보양작업 실시

- 석면 철거 작업 전 실내 공기질 측정(별도 용역 발주)

- 석면 철거 작업 전 감리자 배치 작업 및 관계기간 신고 실시(별도 용역 발주)

- 석면 철거 작업 중

·석면 건축 자재의 비산 먼지가 발생하지 않도록 보양 작업 및 공기 흡입 장치 설치

·석면 건축 자재 폐기물 발생 시 별도의 비산 먼지가 발생하지 않도록 수집, 처리

·석면 건축 자재 작업 중 실내 공기질 측정(별도 용역 발주)
·석면 건축 자재 작업 중 감리자 배치에 따른 작업 관리(별도 용역 발주)

- 석면 철거 작업 후

·철거 작업을 위해 설치한 보양재 및 작업도구, 석면 건축 자재를 수집, 처리

·석면 건축 자재 철거 작업 후 실내 공기질 측정(별도 용역 발주)
·석면 건축 자재 철거 작업 후 감리자 작업 확인(별도 용역 발주)

- 석면 건축자재 철거 작업 전, 중, 후 적정 작업이 진행되는지 감리자 확인, 검토

(별도 용역 발주)

- 석면이 함유된 건축 자재 철거 후 관련 물품 함께 폐기 처리

- 폐기물 처리에 따른 관계기관 신고 및 허가 작업 실시

- 작업 중 발생한 폐기물 처리

4. 과업 기간

가. 본 과업의 기간은 착수일로부터 14일로 한다.

나. 단, 용역완료 후라도 공사와 관련한 업무, 관련 자료의 제출 및 하자에 대하여는

그 내용이 완료될 때 까지 별도 수행 한다.

5. 일반 사항

가. 도급자는 발주처의 지휘감독을 받아 본 용역을 성실히 수행 하여야 한다.

나. 도급자는 본 과업의 지시서와 관계법령, 규정, 지침에 따라 제반사항을 성실하게

이행하여야 하며 수행한 과업의 질과 작업결과에 대한 전적인 책임을 진다.

다. 본 과업 수행과정에서 작성되는 점검내용이 미비, 과오, 기술상 오류 등의 결함에

대해 책임이 면제될 수 없으며, 본 계약 당사자 이외의 제3자에 의해 작성된 각종

도서가 용역성과의 첨부자료로 된 경우도 도급자의 책임 한계는 동일하다.

라. 본 과업지시서에 명기되지 않는 사항이라도 발주처의 과업수행상 필요하다고

인정되는 추가과업에 대하여는 도급자 책임하에 성실히 수행하여야 한다.

마. 모든 과업수행은 가능한 문서처리를 원칙으로 하고 관계자료 및 산출근거 및

용역사진(전, 중, 후) 등은 천연색 사진으로 제출하여야 한다.

6. 세부 지침

가. 작업 기간 중 제반 안전사고에 대하여 민, 형사상의 모든 책임을 지며, 특히 발주자의

공유시설물의 손실 및 파손 시에는 배상 하여야 한다.

특히, 석면 건축자재 해체 및 처리 작업으로 인한 이용객의 피해가 없도록 충분한

보양작업에 유의한다.

나. 도급자는 현장 대리인을 선임하여 감독자의 지시에 따라 제반 작업을 지휘 감독한다.

다. 안전사고에 유의하여 작업에 임하여야 하며, 사고 발생 시 책임 및 보상은

도급자에게 있다.

라. 반입된 자재는 발주자가 지정한 KS 규격품이 입고되도록 하며 부득이 변경시에는

사전에 감독관의 허가를 득하도록 하고 이를 어길시에는 작업계약을 취소하고 타

업체가 시공 하여도 민, 형사상의 이의를 제기할 수 없다.

마. 작업시작 전 손상가능부분에 보양을 철저히 하며 기존 시설물의 파손 시 원상

복구한다. (석면 건축자재 해체 및 처리 작업으로 인한 바닥 이외 주변훼손)

바. 작업 세부 상세내역은 원가계산서를 기준으로 감독자의 지시에 의한다.

사. 본 과업 지시서를 기준으로 법규에 적합하게 시공하여야 하며 시공 후, 감독자의

확인을 필한다.

7. 감 독 자

본 과업에서 감독자라 함은 본 작업의 수행을 지휘감독하며 작업에 사용될 재료 또는

공작물을 검사 및 시험하기 위하여 발주처의 담당자 및 발주처가 임명한 직원을 말한다.

8. 현장대리인

도급자는 작업 착수전에 현장대리인을 선임함에 있어 석면 건축자재 해체 및 처리 작업에 기술과 경험이 3년 이상 있는 자로 하며 현장 대리인은 작업 진행 및 기타 일체의 작업사항에 대하여 도급자의 책임과 의무를 다한다.

9. 하자기간

본 작업은 완료 후 하자기간은 1년으로 한다. 끝.